
                         ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ                                                                                               

на приобретение масла трансмиссионного, электродов для нужд ФГБУ «Государственный заповедник «Вишерский»



	№ п/п
	Наименование
	Технические характеристики
	Ед.
изм.
	Кол-во

	1
	Масло трансмиссионное ТАД-17 ТМ-5-18 80W-90 GL-5, минеральное, 10 л, OILRIGHT
	Тип Масло трансмиссионное Партномер (артикул производителя) 2544 Объем, л 10 Вязкость по SAE 80W-90 Вид масла Минеральное Коробка передач Механическая Классификация по API GL-5 Вид техники Легковые автомобили Упаковка Пластиковая канистра

	шт
	2

	2
	Электроды для сварки 3мм 5.3 кг, esab ok 46.00.
	Тип Сварочные электроды Вид аксессуара для сварки Электроды для ручной дуговой сварки Диаметр, мм 3 Длина, см 35 Вес товара, г 5300 Марка электрода ОК 46.00 Комплектация Электроды для сварки 3 мм 5.3 кг, ESAB OK 46.00 Цвет Серый Гарантия Без гарантии

	упак
	1



Поставщик обязан передать товар Заказчику не позднее, чем через 2 (два) рабочих дня после заключения контракта. Доставка товара осуществляется за счет средств Поставщика. Выгрузка товара с транспорта Поставщика осуществляется силами и за счет Поставщика.

Место поставки товара: Пермский край, Красновишерский район, пос. Набережный, ул. Речная, д.6.

               Товар должен быть новым, соответствовать названию, техническим характеристикам, указанным в техническом задании и не бывшим в употреблении.
               
 Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности. 
 Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании.

