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Выполнение работ по установке  двери с шумоизоляцией в кабинет для исследований на полиграфе


        1. Заказчик: Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Коми (далее - Управление).
2.  Адрес Заказчика: 167981, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Пушкина 110.
3. Место выполнения работ: 
Здание УФССП России по Республике Коми: г. Сыктывкар, ул. Пушкина 110

	№ п/п
	Наименование товара, ориентировочные показатели
	Требуемое значение показателей
	Кол-во, шт.

	1
	Дверь противопожарная металлическая (огнеупорная)
	
	

1

	1.1.
	Конструкционное исполнение: глухая, однопольная
	Наличие
	

	1.2.
	Финишное покрытие:
	
	

	1.2.1
	покраска по RAL цвет светло-серый
	Наличие
	

	1.3.
	Полотно двери:
	
	

	1.3.1
	Толщина полотна, мм*
	Не менее 63 мм
	

	1.4.
	Доводчик, усиление под доводчик
	Наличие
	

	1.5.
	Ручка черная на планке
	Наличие
	

	1.4.3.
	Дополнительная шумоизоляция
	Наличие
	

	1.5.
	порог
	стандарт
	

	1.6.
	Размеры, мм
	2100х870
	

	1.7.
	Ключ/вертушок
	наличие
	



* По каждому помеченному специальным знаком «*» показателю участники закупки указывают одно конкретное значение 
4. Виды и объемы работ:
Объектом закупки является выполнение работ по поставке и установке двери с шумоизоляцией в кабинет для исследований на полиграфе
Работы включает себя:
- демонтаж дверных коробок;
- доставку, разгрузку двери;
- монтаж двери;
- врезку ручки и замков;
- отделка откосов.
Выполнение работ производится в строгом соответствии с требованиями действующих строительных, санитарных норм и правил, правил пожарной безопасности, и других норм, действующих на территории Российской Федерации.
Работы должны быть выполнены с сохранением в первоначальном виде всех конструктивных частей здания и имеющихся коммуникационных сетей и электрических сетей, не подлежащих ремонту согласно настоящему Техническому заданию.
В случае невыполнения Подрядчиком указанных в настоящем пункте условий, Подрядчик обязан в сроки, предусмотренные настоящим Техническим заданием восстановить за свой счет поврежденные (разрушенные, испорченные) конструктивные части здания и имеющиеся коммуникационные сети.
Направление открывания двери – из помещения наружу, влево.
Демонтаж имеющихся дверей осуществлять только после поставки дверей на объект.

Для уточнения точного размера двери и дверному проему подрядчик самостоятельно производит необходимые замеры.
До момента установки Подрядчику необходимо учесть контрольный замер дверного проема.
       
         5. Особые условия
Подрядчик обязуется:
-	осуществлять складирование мусора на Объекте и иных объектах Заказчика только в специально оговоренных местах;
- выполнять уборку, погрузку строительного мусора в конце каждого рабочего дня; 
- по требованию Заказчика обеспечить отстранение от Работы любого лица, нарушившего правила работы на Объекте, без права привлечения его к Работам без разрешения Заказчика;
- представить Заказчику на адрес dogovor@r11.fssp.gov.ru в течение 3 (трех) рабочих дней с даты заключения Контракта график производства работ;
- обеспечить допуск рабочих на территорию Объекта при наличии документов, удостоверяющих личность (паспорт);
- соблюдать разрешенную продолжительность рабочего дня;
- выполнять требования сотрудников охраны Объекта по соблюдению установленного порядка и пропускного режима;
- выполнять противопожарные и взрывобезопасные мероприятия, а также мероприятия по технике безопасности и охране окружающей среды в течение всего периода нахождения на Объекте и производства Работ;
- обеспечить противопожарную безопасность производства работ на Объекте;
- приостанавливать проведение Работ на Объекте или сокращать их дневную продолжительность по требованию ответственных представителей Заказчика;
- в случае нанесения ущерба имуществу Заказчика или третьих лиц по вине Подрядчика при проведении Работ  устранить или возместить нанесенный ущерб.

             6. Требования к качеству и безопасности выполнения работ	
Организация и выполнение Работ должны осуществляться с соблюдением законодательства Российской Федерации об охране труда, строительных норм и правил, сводов правил по проектированию и строительству, межотраслевых и отраслевых правил и типовых инструкций по охране труда; правил безопасности, правил устройства и безопасной эксплуатации, инструкций по безопасности; государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, гигиенических нормативов, санитарных правил и норм, утверждённых Минздравом России.
При выполнении Работ строго соблюдать требования федеральных законов от 30 декабря 2009 г.              № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» и от 22 июля 2008 г. № 123 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
Подрядчиком в ходе выполнения работ должны применяться безопасные и эффективные методы работ и соответствующее им оборудование.
Технология и методы производства Работ должны осуществляется в полном соответствии с настоящим Техническим заданием, стандартами, строительными нормами и правилами и иными действующими на территории Российской Федерации нормативно-правовыми актами.
Вся полнота ответственности при выполнении Работ на Объекте за соблюдением норм и правил по технике безопасности и пожарной безопасности возлагается на Подрядчика.
Подрядчик выполняет Работы с использованием своих инструментов, своими силами, своими материалами. Все материалы должны быть новыми и соответствовать ГОСТ и ТУ.
Ответственность за пожарную безопасность на Объекте, своевременное выполнение противопожарных мероприятий, обеспечение средствами пожаротушения несёт ответственное лицо Подрядчика, или лицо его заменяющее. Организация Работ на Объекте должна обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах выполнения Работ. Перед началом выполнения Работ Подрядчик должен проводить инструктаж о методах Работ, последовательности их выполнения, необходимых средствах индивидуальной защиты. Безопасность выполняемых Работ – согласно ГОСТ 12.1.004-91 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожарная безопасность. Общие требования»; СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть первая. Общие требования»; Правилами охраны труда при эксплуатации тепловых энергоустановок;  СП 73.13330.2016 «СНиП 3.05.01-85. Внутренние санитарно-технические системы зданий»; Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 (ред. от 30.12.2017) «О противопожарном режиме»; СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ» и др.
Подрядчик обязуется нести ответственность за ненадлежащее качество выполнения Работ, использование некачественных материалов, допущенные отступления от нормативных требований.

              

               7. Гарантия на работы
Гарантийный срок на работы должен составлять не менее 36 месяцев, на товары и оборудование которое поставляются, устанавливаются – не менее 12 месяцев со дня подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ.
 При обнаружении в период гарантийного срока недостатков работ, в том числе скрытых, которые не позволяют продолжить нормальную эксплуатацию результатов работ, до их устранения, Подрядчик обязан устранить выявленные недостатки работ за свой счет в срок, согласованный с Заказчиком. При этом гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков работ.
Год изготовления товара – не ранее 2026 г.
              
            
Начальник отдела МТО                                                                                                                       Логинова О.И.

	



