ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы по осуществлению деятельности с источниками ионизирующего излучения (генерирующими)-  эксплуатация установки рентгеновской для контроля паллетированных грузов

1.Предмет закупки: оказание услуги на проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы по осуществлению деятельности с источниками ионизирующего излучения (генерирующими)-  эксплуатация установки рентгеновской для контроля паллетированных грузов (далее – ЛДУ - лучевая досмотровая установка). 
2.Место выполнения работ (оказания услуги): объекты (склады временного хранения и помещения) приведены в Приложении к техническому заданию.
3.Срок выполнения работ (оказания услуги) – согласно условиям контракта.
4.Цели и задачи: установление соответствия действующим техническим регламентам, государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам условий осуществления деятельности с источниками ионизирующего излучения (генерирующими) – эксплуатации ЛДУ в части радиационной безопасности объектов, указанных в Приложении к техническому заданию, и выдача соответствующих  экспертных заключений.  
5.Необходимое требование к организации (исполнителям): должностные лица, осуществляющие федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, юридические лица, индивидуальные предприниматели, аккредитованные в соответствии с законодательством Российской Федерации об аккредитации в национальной системе аккредитации, и эксперты, аттестованные в установленном Правительством Российской Федерации порядке в соответствии с п.1.ст.42  Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».
6.В цену оказания услуги включены: санитарно-эпидемиологические экспертизы, расследования, обследования, исследования, испытания и иные виды оценок соблюдения санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований, налог на добавленную стоимость, расходы по транспортировке специалиста к местам проведения экспертиз и обратно, доставку оборудования для проведения исследований (измерений), доставка проб и другие обязательные платежи, связанные с исполнением контракта.
7.Требование к выполнению услуги: услуга выполняется в соответствии с требованиями основных санитарных правил и нормативов в области радиационной безопасности:
· СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)»;
· СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности» (ОСПОРБ 99/2010);
· СанПиН 2.6.1.4115-25 «Санитарно-эпидемиологические требования в области радиационной безопасности населения при обращении источников ионизирующего излучения».
8.Требования к результатам услуги: оформление и выдача  протоколов радиационного контроля в соответствии с п. 5.99. СанПиН 2.6.1.4115-25, актов санитарно-эпидемиологических экспертиз, экспертных заключений о соответствии/несоответствии государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, нормам действующего законодательства Российской Федерации и техническому заданию на оказание услуг по проведению санитарно-эпидемиологических экспертиз.
9.Требование к содержанию экспертных заключений и Актов санитарно-эпидемиологических экспертиз (кроме прочего)*:
9.1 Информация об экспертной организации, эксперте – фамилия, имя, отчество, должность.
9.2 Дата производства экспертизы, дата её составления и номер.
9.3 Основание для проведения экспертизы.
9.4 Местонахождение объекта.
9.5 Характеристика  помещения, в котором размещены ЛДУ: площадь, смежные помещения, отделка.
9.6 Характеристика ИИИ (ЛДУ): назначение, наименование, тип, год выпуска, дата ввода в эксплуатацию, информация о владельце, эксплуатирующей организации, разрешительные документы на деятельность с ИИИ.
9.7 Информация о проведённом дозиметрическом (радиационном)  контроле: организация дозиметрии/радиометрии рабочих мест, смежных помещений, протоколы измерений; номер и дата документа о проведении радиационного контроля; наименование организации, проводившей измерения; аттестат аккредитации измерительной лаборатории (центра), технические регламенты, испытательное оборудование, измерительное оборудование,  его метрологическая поверка, условия проведения измерений, точки радиационного контроля, результаты измерения мощности дозы рентгеновского излучения в соответствии с п. 5.99. СанПиН 2.6.1.4115-25. 
9.8 Характеристика технических и технологических систем обеспечения радиационной безопасности, сведения о техническом обслуживании ЛДУ                (информация о проверке состояния заземления, изоляции, работоспособности систем блокировки и  сигнализации).
9.9 Информация об организации, номере и сроке действия договора на проведение ИДК, Форма 1-ДОЗ, протокол проведения ИДК, РГП.
9.10 Численность персонала группы «А», номер и дата приказа о назначении, информация о медосмотре.
9.11 Информация, подтверждающая соответствующую профессиональную подготовку персонала группы «А» (подготовка и аттестация по вопросам обеспечения радиационной безопасности, специальное обучение по эксплуатации ЛДУ, проведение комиссией проверки знаний правил безопасности работы в таможне до начала работ и периодически, не реже одного раза в год).
9.12 Номер и дата приказа таможни о назначении должностных лиц, ответственных за радиационную безопасность в таможне, производственный радиационный контроль, информация об их специальном обучении и наличии соответствующей квалификации.
9.13 Информация об установлении контрольных уровней воздействия радиационных факторов в таможне в соответствии с условиями работы и об их согласовании с органом, осуществляющим федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор.
9.14 Информация о наличии плана мероприятий по защите работников и населения в случае возникновения радиационной аварии, согласованного с органами, осуществляющими федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор по защите персонала в случае радиационной аварии (п.6.4.СП 2.6.1.2612-10).
9.15 Сведения об инструкциях (по действиям персонала в аварийных ситуациях, по радиационной безопасности при эксплуатации ЛДУ, ответственного за радиационную безопасность), журналах, нормативной базе.
9.16 Информация о контроле мощности амбиентного эквивалента дозы рентгеновского излучения:
- на наружной поверхности установки,
- на рабочих местах персонала,
- на расположенных на расстоянии менее 2 м от РУДБТ рабочих местах лиц,   
  не отнесенных к персоналу группы А или Б. 
9.17  Используемые средства защиты.
9.18 Номер и дата приказа организации – владельца ЛДУ - о назначении ответственных за учёт и хранение ЛДУ.
9.19 Информация о наличии проекта размещения стационарной ЛДУ, разработанного проектной организацией, имеющей действующую лицензию на проведение соответствующего вида работ.
9.20 Информация о наличии на внешней поверхности ЛДУ знаков радиационной опасности.
Информация о покрытии пола электроизолирующими материалами в месте размещения ЛДУ.
9.21 Информация о периодичности технического обслуживания, определяемой технической документацией на ЛДУ, проведения внешнего осмотра установок: электроизмерительных приборов, состояния заземления, изоляции, работоспособности систем блокировки и сигнализации с отметкой в журнале. 
[bookmark: _GoBack]9.22 Заключение об условии работы с источниками ионизирующего излучения (генерирующими) - ЛДУ.
10.Предоставление документов о выполненных услугах, оформление актов оказанных услуг производится по адресу: г. Москва, Зеленоград, Георгиевский проспект, д. 9.
____________________________
*) информация в пунктах 9.9–9.15 заполняется по предоставлению (запросу) копий документов от Московской таможни.	






	



	
Приложение к техническому заданию


	Сведения о ЛДУ, которую Московская таможня предполагает эксплуатировать
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	Акуловский тп

	
Рентгенотелевизионная система для досмотра крупногабаритных и паллетированных грузов
(эксплуатация)
	

FEP ME CARGO
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