 Описание объекта закупки
Техническое задание 

на выполнение работ по монтажу системы речевого (голосового) оповещения

в помещениях Нововаршавского районного отделения судебных приставов ГУФССП России по Омской области по адресу: Омская область, р.п. Нововаршавка, ул. Рассохина, 31
1. Обязательные требования:

1. Срок гарантии на примененные материалы и выполненные работы 2 года.

2. Применять только сертифицированные материалы.

3. Вопрос размещения специалистов на время выполнения работ решать без использования помещений ГУФССП России по Омской области.

4. Подрядчик не вправе требовать увеличения цены Контракта, в том числе в случае, когда в момент заключения Контракта исключалась возможность предусмотреть полный объем расходов, необходимых для выполнения технического задания, а также в случае возрастания стоимости материалов и оборудования, необходимых для выполнения работ. Риск изменения обстоятельств выполнения работ несет Подрядчик.

5. Подрядчик несет материальную ответственность за не сохранность материалов, оборудования, или иного имущества Заказчика, в связи с исполнением настоящего Контракта. При обнаружении порчи имущества Заказчик письменно или устно уведомляет Подрядчика о необходимости возмещения убытков. Стоимость убытков определяется по рыночной стоимости материалов, оборудования или иного имущества, включая стоимость работ по установке, наладке, монтажу, на день уведомления. Заказчик вправе, потребовать от Подрядчика безвозмездного возмещения ущерба в разумный срок. В случае отказа, не принятия мер или не выполнения всего объема обязательств по устранению ущерба в установленный срок Заказчик вправе заключить договор поставки или подряда, в зависимости от вида причиненного ущерба, с другой подрядной организацией и требовать  возмещения своих расходов на устранение ущерба у Подрядчика, при этом Подрядчик не имеет право оспаривать цену договора.

2. Условия выполнения работ и оплаты:
       Хранение и поставку строительных материалов на объект осуществляет подрядная организация, за сохранность не смонтированных строительных материалов  ГУФССП России по Омской области ответственности не несет.
    Режим работы, в соответствии с работой отдела с 9-00 до 18-00, суббота, воскресенье выходной. Работы будут выполняться без остановки работы отдела.

         Заказчик, с участием Подрядчика, осматривает и принимает выполненную работу (ее результат), при обнаружении отступлений от технического задания к настоящему Контракту, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявляет об этом Подрядчику. Оплата выполненных работ будет производиться после устранения выявленных недостатков.

3.Требования к монтажу системы речевого (голосового) оповещения: 
3.1. Установка прибора усилителя звука 1 шт. с параметрами:

- наличие  микрофонного входа.
- класс усилителя - не менее АВ.

-  наличие каналов усиления .

-  коэффициент линейных искажений - менее 0,5.
 Место установки — дежурный пост. 
3.2. Подключение микрофона с соединительным кабелем 1 шт. с  параметрами:
- диапазон воспроизводимых частот -  60–18000 Гц.

- входное сопротивление - не менее 600 Ом;.
- чувствительность - не менее 52 дБ/В;

3.3. Монтаж и подключение звуковых оповещателей  3 шт. с параметрами:
- мощность- не менее 3 Вт;

- частотный диапазон - 90-18000 Гц;

- масса не более 1,2 кг;
- материал корпуса  -  пластик, металл.

Место установки: 

- 2 шт. - коридор;

- 1 шт. - гараж.
Используемые материалы для монтажа:
Кабель ШВВП 2х0,75 не менее 15 м.

Кабель-канал 16х16 не менее 15 м.

Гофра - труба 16 мм не менее 10 м.
Исполнитель обязуется  выполнить монтаж системы, её  настройку и пусконаладочные работы.
