[bookmark: _Hlk210388847]Техническое задание 
на поставку товара (SSD накопитель)
1. Место, условия и сроки поставки Товара
1.1. Поставщик осуществляет поставку товара (SSD накопитель) (далее - Товар) по наименованию, ассортименту, комплектности и в количестве, установленными Контрактом. Поставщик вместе с Товаром должен передать Заказчику подписанный со своей стороны счет, счет-фактуру (при наличии) и товарную накладную или универсальный передаточный документ в 2 (двух) экземплярах (далее – Документы о приемке).
1.2. Срок поставки товара: в течение 2 (двух) рабочих дней с момента заключения Контракта.
[bookmark: _Hlk195778152]1.3. Поставка, подъём Товара на этаж осуществляется силами Поставщика по адресу: г. Саратов, ул. Московская, 94, этаж 2, ком.8 (лифт не предусмотрен), в течение рабочего времени с 10.00 до 17.00 (за исключением выходных дней и общегосударственных праздников). Конкретное время поставки, подъема Товара должно согласовываться с Заказчиком по реквизитам, указанным в Контракте, не позднее чем за 1 (один) рабочий день до даты поставки.
1.4. Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности (ОКПД - 2): 26.20.22.120: Устройства встраиваемые запоминающие полупроводниковые, сохраняющие информацию при выключении питания (твердотельные накопители информации).
2. Требования к техническим и функциональным характеристикам Товара
SSD диск должен соответствовать следующим требованиям
	Показатель
	Характеристики показателя

	Гарантия продавца / производителя
	Не менее
	36 мес.

	Тип накопителя
	
	Внутренний SSD-диск

	Форм-фактор
	
	2.5"

	Интерфейс SSD
	
	SATA III

	Разъем
	
	SATA

	Модель
	Или аналог
	[bookmark: _GoBack]Kingston A400 SA400S37/480G

	Объем накопителя
	Не менее
	480 ГБ

	Тип флеш-памяти
	TLC 3D NAND

	Скорость чтения, Мб/с
	Не менее
	500 Мб/с

	Время наработки на отказ, ч
	Не менее
	1000000

	Контроллер
	
	Phison

	Максимальная скорость последовательной записи
	Не менее
	450 Мб/с

	Максимальная скорость последовательного чтения
	Не менее
	500 Мб/с

	Пропускная способность интерфейса
	Не менее
	6 Гбит/с

	Размеры, мм
	Не более
	100х100х69.9

	Толщина, мм
	
	7

	Ресурс TBW
	Не менее
	160 ТБ



3. Требования к качеству и безопасности Товара
3.1. Поставляемый Товар должен быть новым Товаром (товаром, который 
не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства). Товар не должен находиться в залоге, под арестом или иным обременением.
3.2. Товар должен соответствовать требованиям действующего законодательства Российской Федерации: не должен быть недоброкачественным, контрафактным, фальсифицированным.
3.3. Товар должен соответствовать требованиям противопожарной и экологической безопасности, иметь срок гарантийного обслуживания и сопровождаться технической или иной документацией, а именно иметь технический паспорт изделия. 
3.4. Информация о Товаре, в том числе маркировка на упаковке и на изделии, должна быть указана на русском языке.
3.5. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке Товара.
3.6. Упаковка и маркировка Товара должны соответствовать требованиям актов, предъявляемых к упаковке и маркировке данной продукции в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
3.7. Безопасность и качество Товара Поставщик обязан подтверждать копиями сертификатов и/или декларациями о соответствии на Товар и/или регистрационными удостоверениями на Товар или иными документами в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, которые предоставляются нарочно одновременно с поставкой Товара. По дополнительному письменному требованию Заказчика в течение 3 (трёх) рабочих дней Поставщиком предоставляются для ознакомления подлинники сертификатов и/или деклараций о соответствии на Товар и/или регистрационные удостоверения на Товар. 
3.8. Поставщик обязан поставить Товар Заказчику собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет. Все виды погрузо-разгрузочных работ осуществляются Поставщиком собственными техническими средствами и за свой счет или с привлечением третьих лиц, за действия которых Поставщик несет ответственность как за свои собственные.

4.	Гарантийные обязательства
4.1. Гарантийный срок на поставляемый Товар составляет не менее 
36 месяцев (далее – Гарантийный срок). 
4.2. Исчисление Гарантийного срока начинается с даты подписания Сторонами Документов о приемке Товара.
4.3. Поставщик гарантирует соответствие поставляемого Товара условиям Контракта, устранение неисправностей, связанных с дефектами производства, 
а также устранение неисправностей посредством замены Товара.
4.4. При обнаружении скрытых недостатков в Товаре Заказчик в течение 3 (трёх) рабочих дней с момента обнаружения недостатков, но в пределах установленного Гарантийного срока, письменно (по реквизитам, указанным в Контракте) уведомляет об этом Поставщика. Скрытыми недостатками признаются такие недостатки, которые не могли быть обнаружены при обычной для данного вида Товара проверке при его приемке и выявлены лишь в процессе использования и хранения Товара. Недостатки Товара, обнаруженные в период Гарантийного срока, подлежат устранению силами и средствами Поставщика. Срок исполнения гарантийных обязательств по устранению недостатков Товара не может превышать 14 (четырнадцати) календарных дней с момента получения уведомления от Заказчика о недостатках Товара.
4.5. В случае невозможности устранения недостатков Товара Поставщик производит его замену на Товар с такими же техническими характеристиками.

5. Требования к таре и упаковке Товара
5.1. Поставка Товара осуществляется в оригинальной упаковке производителя Товара, без повреждений с сохранением всех защитных знаков производителей.
5.2. Поставщик обязан передать Заказчику Товар в невозвратной таре и (или) упаковке, обеспечивающей сохранность такого рода товаров при обычных условиях хранения и транспортировки и исключающей возможность механических повреждений поставляемого Товара

