Онлайн касса АTOL SIGMA 7 или эквивалент – 4 шт. 

	Масса, кг
	0,6±0,05

	Габариты без упаковки, мм
	226х110х86±5

	Дисплей
	7 дюймов, 1024х600 точек, вертикальная ориентация

	Операционная система
	АТОЛ ОС или эквивалент

	Процессор
	MediaTek MTK6580 или эквивалент

	Количество ядер, частота
	Cortex-A7, 4 х 1,3 ГГц

	Оперативная память (RAM)
	Не менее 1 Гб

	Флеш-память
	Не менее 8 Гб

	Интерфейсы
	

	Поддержка БТ
	Да

	USB
	4

	Денежный ящик
	Да

	Сетевое подключение
	Ethernet, Wi-Fi 2,4 ГГц, 3G (без передачи голоса)

	Модуль термопечати
	Seiko LTP-02-245-13

	Ширина чековой ленты
	57 мм (втулка – 12 мм, длина намотки – 32 м)

	Скорость печати
	70 мм/с

	Ресурс модуля печати
	50 км (примерно 500 тысяч чеков)

	Автоматический отрез чека
	Нет

	Электропитание
	От аккумулятора, блока питания или пауэрбанка

	Параметры электропитания
	USB type-B
(5 В, 2 А)

	Аккумулятор
	18650 х 2
(2600 мА*ч)

	Время автономной работы
	Не менее 5 часов (при условии – 1 чек в 5 минут)









Денежный ящик АТОЛ CD-410 или эквивалент – 4 шт.


	Тип ящика
	Электро-механический

	Количество отделений для купюр
	Не менее 5

	Количество отделений для монет
	Не менее 8

	Тип замка
	3-х позиционный замок

	Комбинации ключей
	10

	Напряжение, V
	24

	Разъём кабеля
	RJ12 (6P6C)

	Длина кабеля, метров
	1,2 (увеличение длины - по запросу)

	Датчик обратной связи
	Нет

	Фиксатор купюр, материал
	Нержавеющая сталь

	Материал корпуса, толщина
	Металл, 1 мм

	Ресурс (число циклов открывания - закрывания), не менее
	500 000

	Цвет
	CD-410-B - черный  (Pantone C6);
CD-410-W - серо-белый (RAL9001)

	Габариты, без учёта высоты резиновых ножек, мм (Ш×Г×В)
	410×415×100 

	Вес, кг (нетто/брутто)
	5.2 / 6.2

	Особенности Денежного ящика
	Изменяемая ширина отсеков для купюр,
изменяемая ширина отсеков для монет,
пластиковый лоток-слайдер,
есть отсек для документов и чеков,
есть рычаг для аварийного открывания

	Гарантийный срок, не менее
	12 месяцев



