ПРОЕКТ КОНТРАКТА № 77-44/26
                                          ИКЗ 26 1 7605009467 760401001 0014 000 0000 244

г. Ярославль                                                                                                                 « ___ » __________ 2026 г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Ярославский государственный технический университет» (ФГБОУ ВО «ЯГТУ»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице проректора по материально-техническому обеспечению и эксплуатации имущественного комплекса Корнева Алексея Владимировича,  на основании доверенности № 2069/01 от 30.12.2025 года, с одной стороны, и _____________ (_______) в лице _________, действующего на основании _________ , лицензия от ____ № _____ на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», а каждая в отдельности «Сторона», на основании пункта 5 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ) заключили настоящий контракт (далее – «Контракт») о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. Подрядчик принимает на себя обязательства выполнения работ по монтажу автоматической  пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре, в общежитии №5 ФГБОУ ВО «ЯГТУ» (далее – «работы»), в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к Контракту), а Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные работы. 
1.2. Сроки оказания услуг: 
- начало оказания услуг: с даты заключения контракта.  
- окончание оказания услуг: в течение 20 (двадцати) календарных дней с момента заключения Контракта.
1.3. Место оказания услуг: г. Ярославль, улица Гагарина, дом 11, 9 этаж.

2. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Цена  Контракта составляет ________, НДС__% / НДС не облагается на основании п.__ ст. _____ НК РФ.
Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
Цена Контракта изменению не подлежит, за исключением случаев, установленных в соответствии со ст. 95 Закона № 44-ФЗ.
2.2. Цена Контракта включает все расходы Исполнителя, связанные с исполнением Контракта, все налоговые платежи и вычеты, пошлины, страхование и другие обязательные платежи.
2.3. Сумма по Контракту, подлежащая уплате Заказчиком Исполнителю, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.
2.4. Оплата услуг по Контракту производится в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком акта выполненных работ/УПД на основании выставленного счета, счет-фактуры.
2.5. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с лицевого счёта Заказчика.
2.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, сумма неисполненных Исполнителем требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с законодательством о контрактной системе, удерживается из суммы, подлежащей оплате Исполнителю.
3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Подрядчик обязан:
3.1.1. Выполнить работы в полном объеме и в соответствии с условиями Контракта и Техническим заданием (Приложение № 1 к Контракту), а также других правил и норм, предъявляемых к оказываемым услугам.
3.1.2. Подрядчик обязан иметь:
- иметь Лицензию МЧС на осуществление деятельности по монтажу, ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений с полным перечнем видов работ по средствам, имеющимся на объекте.
3.1.3. Работы должны проводиться в соответствии с графиком производства работ, согласованным с Заказчиком.
3.1.4.Осуществлять установленные заказчиком контрольно-пропускной и внутриобъектовый режимы.
3.1.5. Подрядчик указывает время работы по сменам и общее количество работающих на объекте человек, предоставляет список всех своих сотрудников, привлечённых к работе, в целях обеспечения пропуска на объект.
3.1.6. Обеспечить устранение недостатков, выявленных при сдаче – приемке услуг в течение гарантийного срока, за свой счет.
3.1.7. Приостановить оказание услуг в случае независящих от Исполнителя обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на результаты оказываемых услуг или создать невозможность их завершения в установленный настоящим Контрактом срок, и сообщить об этом Заказчику в течение 1 (одного) рабочего дня после приостановления оказания услуг.
3.1.9. В случае существенного изменения условий оказания услуг незамедлительно информировать об этом Заказчика для принятия последним (или совместно Сторонами) необходимых решений.
3.1.10. После оказания услуг представить Заказчику следующие документы:
- счет;
- акт выполненных работ в 2(двух) экземплярах/УПД, подписанный со своей Стороны;
- счет-фактура (для плательщиков НДС).
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. Обеспечить приемку оказанных услуг.
3.2.2. Произвести оплату оказанных услуг в порядке и сроки, предусмотренные условиями настоящего Контракта.
4. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ
4.1. На основании ст. 94 Закона № 44-ФЗ для проверки оказанных Исполнителем услуг, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза производится Заказчиком своими силами. Ответственный за экспертизу – Медведев Михаил Борисович medvedevmb@ystu.ru, тел. 40-21-65.
4.2. Заказчик не позднее 10 (десяти) рабочих дней после получения от Исполнителя документов, указанных в п. 3.1.10 Контракта, осуществляет приемку оказанных услуг по Контракту на предмет соответствия их объема, качества требованиям, изложенным в Контракте
4.3. По результатам приемки оказанных услуг Заказчиком принимается одно из следующих решений:
- работы оказаны в соответствии с условиями Контракта. Заказчик подписывает акт выполненных работ;
- работы оказаны с нарушением условий Контракта и выполненные работы, их объем, стоимость или качество не соответствуют Контракту. Исполнителю выдается мотивированный отказ от приемки выполненных работ и акт с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения.
- работы оказаны Исполнителем с существенным нарушением условий Контракта, которое влечет для Заказчика такой ущерб, что он в значительной степени лишается того, на что вправе был рассчитывать при заключении Контракта. В указанном случае работы не подлежат приемке. Заказчик направляет Исполнителю мотивированный отказ от подписания акта оказанных услуг.
4.4. В случае установления Заказчиком несоответствия качества оказанных Исполнителем услуг акт выполненных работ Заказчиком не подписывается до момента устранения выявленных замечаний.
4.5. В случае получения от Заказчика мотивированного отказа от приемки оказанных услуг и акта с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения Подрядчик обязан в срок, установленный в указанном акте, устранить указанные недостатки/произвести доработки за свой счет и передать Заказчику документы, указанные в п. 3.1.10 Контракта.
4.6. После получения от Исполнителя документов, указанных в п. 3.1.10 Контракта Заказчик осуществляет приемку оказанных услуг в соответствии с п. 4.2. Контракта. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
В случае ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Заказчиком обязательств, Подрядчик вправе взыскать с Заказчика штраф в размере 1 000 (Одной тысячи) рублей 00 копеек.
5.2. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
Пеня начисляется за каждый день просрочки выполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Исполнителем.
5.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 10 процентов от цены Контракта.  
5.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 1 000 (Одной тысячи) рублей 00 копеек.
5.5. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
5.6. Удержание и/или взыскание пени, штрафа не освобождает Исполнителя от исполнения обязательств по Контракту и не лишает Заказчика права на возмещение в полном объеме убытков (сверх суммы неустойки), возникших в результате неисполнения (не надлежащего исполнения) Исполнителем своих обязательств.
[bookmark: OLE_LINK35][bookmark: OLE_LINK36]5.7. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения обязательств по Контракту произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
5.8. Уплата неустоек, а также возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств.
5.9. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
В требовании об уплате неустойки (штрафа, пеней) должна содержаться следующая информация:
- сумма, подлежащая оплате, в соответствии с условиями Контракта;
- размер неустойки (штрафа, пени), подлежащей взысканию; 
- основания применения и порядок расчёта неустойки (штрафа, пени); 
- срок оплаты Исполнителем неустойки (штрафа, пени).

6. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА
6.1. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением случаев, предусмотренных Законом № 44-ФЗ.
6.2. Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.
Порядок расторжения Контракта в связи с односторонним отказом стороны Контракта от его исполнения регламентируется частями 8 – 23 статьи 95 Закона № 44-ФЗ.
6.3. Прекращение (окончание) срока действия настоящего Контракта не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение Контракта, если таковые имели место при исполнении условий настоящего Контракта.

7. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
7.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Контракту Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей.
При исполнении своих обязательств по настоящему Контракту Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Контракта законодательством как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии коррупции.
7.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пункта 7.1 настоящего Контракта, соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пункта 7.1 настоящего Контракта другой Стороной, ее аффилированными лицами, работниками или посредниками.
Каналы уведомления федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Ярославский государственный технический университет» по Контракту о нарушениях каких-либо положений пункта 7.1 настоящего Контракта: (4852) 44-68-44, сайт www.ystu.ru.
7.3. Сторона, получившая уведомление о нарушении каких-либо положений пункта 7.1 настоящего Контракта, обязана рассмотреть уведомление и сообщить другой Стороне об итогах его рассмотрения в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения уведомления.
7.4. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений пункта 7.1 настоящего Контракта с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших о факте нарушений.
7.5. В случае подтверждения факта нарушения одной Стороной положений пункта 7.1 настоящего Контракта и/или неполучения другой Стороной информации об итогах рассмотрения уведомления о нарушении в соответствии с пунктом 7.3 настоящего Контракта, другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Контракт.
7.6. В отношении третьих лиц Стороны обязуются:
- проинструктировать их о неприемлемости коррупционных действий и нетерпимости участия в каком-либо коррупционном действии, связанном с исполнением настоящего Контракта;
- не привлекать их в качестве канала для совершения коррупционных действий;
- не осуществлять им выплат, превышающих размер соответствующего вознаграждения за оказываемые ими законные услуги.

8. ДЕЙСТВИЕ КОНТРАКТА И ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его заключения и действует до полного исполнения обязательств, принятых на себя Сторонами. 
8.2. Споры по настоящему Контракту рассматриваются в соответствии с действующим законодательством по месту нахождения Заказчика.
8.3. Все приложения, изменения, согласования, дополнения и уточнения к настоящему Контракту являются его неотъемлемыми частями, они должны быть составлены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.
8.4. Стороны определили следующий порядок обмена документами или юридически значимыми сообщениями:
- нарочно. Факт получения документа должен подтверждаться отметкой о получении документа, содержащей указание на дату его получения, Ф.И.О., должность и подпись лица, получившего данный документ;
- курьерской доставкой. Факт получения документа должен подтверждаться отметкой о получении документа, содержащей указание на дату его получения, Ф.И.О., должность и подпись лица, получившего данный документ;
-  заказным письмом с уведомлением о вручении;
- электронной почтой, с последующим направлением сообщения заказным письмом с уведомлением о вручении. 
Стороны определили, что адресами электронной почты являются:
- со стороны Заказчика: info@ystu.ru 
- со стороны Исполнителя: _____________
8.5. Сообщение по электронной почте считается полученным принимающей Стороной в день отправки этого сообщения при условии, что оно отправляется по адресам, указанным в п. 8.4 Контракта. Отправка сообщения по электронной почте считается не состоявшейся, если передающая Сторона получает сообщение о невозможности доставки. В этом случае передающая Сторона должна отправить сообщение почтой, заказным письмом с уведомлением о вручении, по адресу места нахождения, указанному в разделе 9 Контракта.
8.6. В случае изменения наименования, реквизитов, руководителя у одной из Сторон настоящего Контракта, другой Стороне в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента внесения соответствующих изменений, в письменной форме на официальном бланке Стороны направляется письменное сообщение. Действия, совершенные по старым адресам и счетам до получения уведомлений об их изменении, засчитываются в исполнение обязательств.
8.7. Неотъемлемой частью Контракта являются:
Приложение № 1 – Техническое задание.


9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
	ФГБОУ ВО «ЯГТУ»
150023, Россия, г. Ярославль, Московский проспект, д. 88
ИНН 7605009467 / КПП 760401001
ОГРН 1027600791283
Получатель: УФК по Ярославской области (ЯГТУ, л/с 20716Х06320) 
Банк получателя: ОКЦ № 8 ГУ Банка России по ЦФО//УФК по Ярославской области г. Ярославль
Единый казначейский счет территориального органа Федерального казначейства (ЕКС): 40102810245370000065
Р /счет: 03214643000000017100
БИК: 017888102
Тел. (4852) 44-67-24, 44-00-35
E-mail: info@ystu.ru


	_____________



	Проректор МТОиЭИК


________________ / А.В. Корнев / 
м.п.
	________________


_______________/ ____________ /   
м.п.










Приложение № 1
к Контракту № 77-44/26
от « ___ » ______ 2026г.
[bookmark: _GoBack]Техническое задание
 Монтаж автоматической  пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре, в общежитии №5 по адресу: г. Ярославль, улица Гагарина дом 11 (9 этаж).

*в случаях содержания ссылок на нормативно-технические документы, в которые были внесены изменения (актуализация документов), либо признания документов утратившими силу, принятия их новых редакций или новых документов, взамен утративших силу в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, используются требования документов с учетом изменений, актуализированных редакций документов либо документов, принятых взамен утративших силу.

1. Место выполнения работ: г. Ярославль, улица Гагарина, дом 11 (девятый этаж)
2. Сроки выполнения работ:
Начало выполнения работ – со дня заключения контракта; 
окончание выполнения работ – 20 календарных дней.
3.  Объем работ: в соответствии с Локальным сметным расчетом. 
4. Перечень нормативных и регламентирующих документов
Подрядчику при выполнении работ необходимо руководствоваться нормативно-правовыми документами:
- «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 №123-ФЗ;
-  Федеральный закон от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»;
- СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной безопасности. Системы оповещения и управления эвакуацией людей о пожаре. Требования пожарной безопасности»;
- СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»;
- СП 6.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности»;
- СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»; 
- СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности»; 
- РД 25.953-90 «Системы автоматические пожаротушения, пожарной, охранной и охранно-пожарной сигнализации. Обозначения условные графические элементов связи»;
- РД 78.145-93 «Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ»;
- РД 78.36.039-2014 «Технические средства систем безопасности объектов. Обозначения условные графические элементов технических средств охраны систем контроля и управления доступом, систем охранного телевидения»;
- ПУЭ «Правила устройства электроустановок» (актуальное издание разделов и глав на момент составления технического задания)»; 
	- ГОСТ Р 53325-2012 «Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний»;
- СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;
-  СНиП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства»; 
- ГОСТ 12.2.037-78 "Система стандартов безопасности труда. Техника пожарная. Требования безопасности";
- ГОСТ 12.1.030-81* «Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление»;
- ГОСТ 12.1.033-81 «Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Термины и определения.
             - ГОСТ 12.2.013-87 «ССБТ. Машины ручные электрические. Общие требования по безопасности и методы испытаний»;
- ГОСТ 28130-89 (СТ СЭВ 6301-88) - «Пожарная техника. Огнетушители, установки пожаротушения и пожарной сигнализации. Обозначения условные графические»;
- ГОСТ 27.003-90 «Надежность в технике. Состав и общие правила задания требований по надежности»;
- ГОСТ 12.1.004-91 «Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования»;
- ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности»; 
- ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации».
Термины и определения в настоящем Техническом задании приняты в соответствии СП 5.13130.2009 и ГОСТ 12.1.033-81.
5. Общие требования:
Выполнение необходимых работ:
- монтаж автоматической установки пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, включая поставку и монтаж необходимого оборудования;
- демонтаж старой системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией;
-  пуско-наладка систем;
- подготовка исполнительной и приемо-сдаточной документации в объеме, необходимом для сдачи систем в эксплуатацию. 
6. Требования к системам автоматической системы пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре:
Автоматическая пожарная сигнализация должна обеспечивать раннее обнаружение пожара в охраняемых помещениях и выдавать управляющий сигнал на включение системы оповещения.
Шлейфы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре должны соответствовать требованиям нормативных документов по пожарной безопасности (в частности, должны быть выполнены проводами с негорючей изоляцией, обеспечивающей работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для полной эвакуации людей в безопасную зону).
СОУЭ должна соответствовать требованиям действующих на момент сдачи в эксплуатацию нормативно-правовых актов. 
- Монтаж электропроводок внутри помещения выполнить в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Свода правил 6.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности», ПУЭ.
7. Требование к Подрядчику: 
Наличие у исполнителя Лицензии МЧС на осуществление деятельности по монтажу, ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений с полным перечнем видов работ по средствам, имеющимся на объекте.
Работы должны проводиться в соответствии с графиком производства работ, согласованным с Заказчиком.
Осуществлять установленные заказчиком контрольно-пропускной и внутриобъектовый режимы.
Подрядчик указывает время работы по сменам и общее количество работающих на объекте человек, предоставляет список всех своих сотрудников, привлечённых к работе, в целях обеспечения пропуска на объект.
Ответственность за пожарную безопасность на объекте, своевременное выполнение противопожарных мероприятий, обеспечение средствами пожаротушения 
несет персонально представитель Подрядчика. 
Представитель Подрядчика на время действия Контракта должен постоянно находиться на объекте Заказчика, нести совместно с руководителем организации ответственность за дисциплину рабочих на объекте, обеспечение пожарной безопасности, техники безопасности при производстве работ, организацию и качество выполняемых работ.
В случае повреждения покрытия стен, потолка или пола Подрядчик должен выполнить восстановительные работы за свой счет.
Вывоз строительного мусора производится Подрядчиком в соответствии с требованиями СанПиН и других нормативных документов по согласованному с Заказчиком графику. Погрузочно-разгрузочные работы производятся силами Подрядчика. 
	8. Требования к выполнению работ:
Монтируемая автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре должна быть выполненной в соответствии с проектной документацией.
	Проложенные кабели проверить на обрыв, сообщение, сопротивление изоляции с составлением соответствующего Акта.
	При монтаже точечных дымовых извещателей при наличии технической возможности установку извещателей в помещениях производить равномерно, по центру потолка. 
	При монтаже кабельных каналов не должно быть просветов на стыках, изгибах, поворотах, более чем 3 мм. Проложенный кабельный канал должен быть чистым, не иметь сколов. Открытый торец кабельного канала должен быть закрыт загнутой крышкой кабельного канала либо специальной заглушкой. Кабельный канал при прокладке по прямой должен быть проложен ровно по уровню. Допускаются отклонения от уровня не более 3 мм на 3 м. 
	При разделке кабелей для подключения к оборудованию оставлять запасы длин для возможного 3-кратного подключения, если не даны другие размеры.
	Размещение оборудования должно исключать его случайное падение или перемещение по установочной поверхности, при котором возможно повреждение подключаемых проводов и кабелей.
	Установку оборудования, подключение кабелей к оборудованию и установку адресов извещателей и приборов выполнять по структурной схеме, планам этажей, разработанной проектной документации, а также согласно технической документации на устанавливаемое оборудование.
	Все подключения и отключения оборудования производить при отсутствии напряжения питания на устройствах.
9. Требования к электропитанию
Электропитание 220 В, 50 Гц, при колебаниях напряжения в пределах +10% до -15% и частоты в пределах 1 Гц.
 Подключение должно подводиться к оборудованию системы из центральной электрощитовой через собственные распределительные щиты и имеющие необходимые (с резервом) количество групп потребителей с учетом потребляемой каждой группой мощности.
Электроснабжение системы автоматической пожарной сигнализации (АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ), должно осуществляться по I категории энергопотребления.
Резервное питание должно обеспечивать функционирование систем в течение времени, определенного соответствующими СП, СНиП, ГОСТ, РД. Переход с одного источника питания на резервный и обратно должен осуществляться автоматически без нарушения установленных режимов работы и функционального состояния средств и систем безопасности. При использовании в качестве резервного питания аккумуляторных батарей должен обеспечиваться автоматический контроль их состояния и подзарядка.
Оборудование должно быть заземлено в соответствии с требованиями СНиП 
3.05.06-85, ПЭУ и технической документацией на оборудование. Электрическое сопротивление и сопротивление изоляции силовых и слаботочных проводок должно соответствовать требованиям ПЭУ (Правила устройства электроустановок), технической документации на оборудование
10. Требования к приемно-сдаточным испытаниям 
Должны быть проведены индивидуальные и комплексные опробования всей системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей общежития, выполненной по проекту. 
Перечень актов, оформляемых к предъявлению комиссии:
· акты о проведении входного контроля;
· акты готовности зданий и сооружений к производству монтажных работ;
· акты скрытых работ;
· акты об окончании монтажных работ;
· акты об окончании пусконаладочных работ;
· протокол измерения сопротивления изоляции электропроводов;
· ведомости смонтированного оборудования;
· акты о проведении индивидуальных опробований;
· акт о проведении комплексного опробования; 
· акт измерения звукового давления системы СОУЭ.
· акты о сдаче в эксплуатацию всей системы АПС и СОУЭ, выполненной по проекту
По окончании приемки должен быть произведен инструктаж и обучение эксплуатирующего системы персонала с составлением соответствующего акта.
Недостатки и дефекты подлежат устранению в срок 5 дней, но в любом случае не позже срока окончания работ.
	11. Требования к составу документации:
Документация должна включать в себя полный комплект паспортов на смонтированное оборудование.
Приборы и измерительные устройства должны иметь свидетельство о поверке.
Должна быть представлена Инструкция «О действиях обслуживаемого персонала при работе с данной системой».
Документация должна содержать спецификации, соответствующие выполненным в натуре работам, инструкции по работе с системами и информацию, необходимую для ее эксплуатации.
Оборудование, изделия и материалы, подлежащее обязательной сертификации, должны иметь сертификаты качества и сертификаты по пожарной безопасности. 
Количество экземпляров исполнительной документации, передаваемых заказчику: 2 экземпляра (за исключением паспортов).
12. Требования к обслуживанию и ремонту:
- Устанавливаемое оборудование должно позволять проводить техническое обслуживание специализированной организацией.
- Периодичность и объем технического обслуживания элементов систем должны быть определены в технической документации (паспортах) по эксплуатации и исполнительной документацией на установки. Применение оборудования без технической документации (паспортов) не допускается. 
13. Охрана труда и техника безопасности
К монтажу и обслуживанию системы допускаются лица, прошедшие инструктаж по технике безопасности и ознакомившиеся со всеми руководствами по эксплуатации на изделия. Монтажные и пуско-наладочные работы следует начинать только после выполнения мероприятий по технике безопасности.
Монтажные и ремонтные работы в электрических сетях и устройствах (или вблизи них), а также работы по присоединению и отсоединению проводов должны производиться при снятом напряжении. Устанавливаемое оборудование и электропроводка должны быть безопасны при эксплуатации для лиц, соблюдающих правила обращения с ними. Устанавливаемое оборудование должно отвечать требованиям по электробезопасности по ПЭУ, другим руководящим документам. Устанавливаемое оборудование, его расположение и условия эксплуатации должны отвечать требованиям санитарных норм и правил.
Вся полнота ответственности при выполнении работ на объекте, за соблюдение норм и правил по технике безопасности и пожарной безопасности возлагается на Подрядчика. 
	При работе на высоте необходимо использовать только приставные лестницы и стремянки. Применение подручных средств категорически запрещается.
	При пользовании приставными лестницами обязательно присутствие второго человека. Нижние концы лестницы должны иметь упоры в виде металлических шипов или резиновых наконечников. Электромонтеры, обслуживающие электроустановки, должны быть снабжены защитными средствами, прошедшими соответствующие лабораторные испытания. Все электромонтажные работы, обслуживание электроустановок, периодичность и методы испытания защитных средств должны выполняться с соблюдением «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей Госэнергонадзора». 
При монтаже, наладке и техническом обслуживании технических средств необходимо руководствоваться так же разделами по технике безопасности технической документации предприятий-изготовителей, ведомственными инструктивными указаниями по технике безопасности при монтаже и наладке приборов контроля и средств автоматизации.
Обслуживающему персоналу при монтаже и в процессе эксплуатации необходимо руководствоваться действующими «Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок и потребителей напряжения до 1000 В» и «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей». - 
14. Требования к гарантии
Срок действия гарантии на выполненные работы и установленное оборудование составляет 36 месяцев с момента подписания акта выполненных работ. В случае выявления в процессе приемки работ или в течение гарантийного срока эксплуатации объекта недостатков Заказчик и Подрядчик составляют акт с указанием всех недостатков, а также порядка их устранения. В этом случае Подрядчик за свой счет в срок не более 14 календарных дней с даты подписания акта Заказчиком обязан переделать работы для обеспечения надлежащего качества. После устранения недостатков приемка осуществляется повторно. При невыполнении Подрядчиком этой обязанности Заказчик вправе привлечь другую организацию для устранения недостатков с оплатой расходов за счет Подрядчика. При этом гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков.
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