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Описание объекта закупки (объем услуг):

1. Целью выполнения работ является восстановление работоспособности и проектного состояния системы наружного водостока расположенного на фасаде исторического здания.
2. [bookmark: _Hlk231214558]Объем работ определяется согласно Дефектного акта (прилагается)
3. Стоимость работ определяется согласно Локального сметного расчета №1 (прилагается)
4.    Привлечение субподрядчиков допускается на условиях, указанных в контракте.
5.    Работы выполняются с соблюдением технологий и методик производства работ, предусмотренными требованиями экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации. 
6. Работы выполняются с использованием материально-технических ресурсов (транспорта, станков и инструментов) на все виды выполняемых работ, которые соответствуют действующим на территории Российской Федерации стандартам, техническим условиям, нормам и правилам, проектной документации.
7. Привлекать к выполнению работ по Контракту только квалифицированных рабочих и специалистов, имеющих соответствующий разряд и прошедших медицинское освидетельствование в случаях, установленных правовыми нормами в области строительства (СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» и СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»).  Не допускать привлечения субподрядчиками иностранных рабочих и специалистов без соответствующей регистрации, без наличия разрешения на привлечение иностранной рабочей силы или патента, в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ от 25 июля 2002 года “О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации”.
8. Демонтаж и монтаж электрооборудования производить по согласованию с Заказчиком (возможна работа в ночное время) без перерыва в электроснабжении зданий консерватории. При необходимости предусмотреть резервный источник электропитания.
9. Работы выполняются только после оформления наряда-допуска, согласованного Заказчиком.
10. Подрядчик должен самостоятельно и за свой счет организовать противопожарные мероприятия, освещение места производства работ с установкой сертифицированных устройств (освещения, вентиляции, водоудаления).
11. Подрядчик гарантирует:
· выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные техническим заданием;
· надлежащее качество используемых материалов, конструкций, оборудования и изделий, соответствие государственным стандартам и техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество;
· качество выполнения всех работ в соответствии с техническим заданием и действующими нормами и правилами согласно:
· - Свода правил СП 17.13330.2017 «СНиП II-26-76 Кровли», 
· - Свода правил СП 71.13330.2017 "Изоляционные и отделочные покрытия". Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87,
· - Свода правил СП 73.13330.2016 "СНиП 3.05.01-85. Внутренние санитарно-технические системы зданий",
· -   Свода правил СП 48.13330.2019. Организация строительства. СНиП 12-01-2004
· ПУЭ (7-ое издание) «Правила устройства электроустановок» (утвержден приказом Минэнерго России от 20 июня 2003 г. № 242)
· выполнение работ в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, нормативными документами, с соблюдением требований техники безопасности, пожарной и экологической безопасности;
· проведение строительно-монтажных работ в строгом соответствии с требованиями техники безопасности (СНиП 12-03-99 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»), мер пожарной безопасности и безопасной эксплуатации строительных машин и механизмов;
· бесперебойное функционирование всех инженерных систем и оборудования при эксплуатации объекта;
· своевременное устранение за счет Подрядчика всех недостатков и дефектов, выявленных в ходе выполнения работ, при приёмке результата работ и в течение гарантийного срока (24 месяца).
12. Подрядчик несет ответственность за отключение и включение участка коммуникаций (объекта ремонта).
13. Подрядчик обязан при уборке строительного мусора применять меры по уменьшению пылеобразования. Сбор и удаление строительного мусора производить в мешках в контейнер с последующим вывозом. Бытовой мусор и нечистоты следует регулярно удалять с территории строительной площадки в установленном порядке и в соответствии с требованиями действующих санитарных норм. Запрещается сжигание мусора.
14. Подрядчик обязан во время производства работ предусмотреть ряд мероприятий, обеспечивающих уровень шума и вибрации, не превышающих требования Свода правил СП 51.13330.2011 "СНиП 23-03-2003. Защита от шума". Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003. Электробезопасность на участках работ и рабочих местах должна обеспечиваться в соответствии с требованиями СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-04-2002. Ремонтные работы на электросетях должны производиться только после полного снятия с них напряжения. При производстве электросварочных работ необходимо выполнять требования СНиП 12-03-2001.
15. Складирование строительного мусора на месте выполнения работ не допускается
16. К работам допускается квалифицированный персонал, обученный и аттестованный для выполнения работ по предмету закупки.
17. Сварочные работы производятся персоналом, имеющим необходимую аттестацию (действующие: удостоверения сварщика, удостоверение по электробезопасности с группой не менее 2, талон по технике пожарной безопасности) с оформлением Акта допуска на выполнение огневых работ.
18. Подрядчик осуществляет все мероприятия, требуемые для бесперебойного функционирования инженерных систем заказчика.
19. Подрядчик осуществляет перемещение оборудование и имущество заказчика в зоне проведения работ собственными силами и несет за его сохранность полную ответственность.
20. До проведения рабочей комиссии Подрядчик передает Заказчику исполнительную документацию 3(Три) экземпляра на бумажном носителе.
21. О приемке выполненных работ Подрядчик письменно оповещает Заказчика за 3 (Три) дня. 
22. Приемка выполненных работ по Контракту осуществляется после оформления акта рабочей комиссии.
Порядок приемки выполненных работ:
1. Приемка результатов выполненных работ осуществляется силами Заказчика.
1. Выполненные работы оформляются документом о приемке.
1. Подрядчика в ходе выполнения работ предоставляет дополнительные документы, в том числе сертификаты, паспорта и другие документы на используемые материалы и оборудование на бумажных носителях, удостоверяющие их качественные характеристики.


