Техническое задание
Объект закупки: Поставка товара (набор инструментов) 

1. Технические характеристики: 

	№
п/п
	Наименование товара, указание на товарный знак (при наличии)
Код ОКПД 2, КТРУ
	Технические характеристики

	1.
	Набор инструментов 
Gigant 108 предметов, Сталь Cr-V, GAS 108

Код позиции ОКПД2
25.73.30.299
	Количество предметов – 108
Материал: сталь Cr-V
Комплектация
1/4"
· Головки, 13 шт - 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 мм;
· Удлинительные головки, 8 шт - 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм;
· Головки Torx, 5 шт - Е4, 5, 6 7, 8 мм;
· Головки-биты, 17 шт - Sl 4, 5.5, 6.5; Ph 1, 2; Pz 1, 2; Н 3, 4, 5, 6; Т 8, 10, 15, 20, 25, 27, 30;
· Удлинители, 2 шт - 2, 4";
· Универсальный шарнир (карданчик);
· Трещоточный ключ;
· Т-образный вороток с ползунком;
· Вороток с рукояткой 6".
1/2"
· Головки, 18 шт - 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 мм;
· Удлинительные головки, 5 шт - 14, 15, 17, 19, 22 мм;
· Свечные головки, 2 шт - 16, 21 мм;
· Головки Torx - Е10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 24 мм;
· Удлинители, 2 шт - 5, 10";
· Универсальный шарнир (карданчик);
· Трещоточный ключ;
· Адаптер для бит;
· 3-х сторонний адаптер;
· Биты 8х30 мм, 17 шт - Sl 8, 10, 12; Т 40, 45, 50, 55, 60; Ph 3, 4; Pz 3, 4; Н 7, 8, 10, 12, 14;
· Шестигранные ключи, 3 шт - 1.5, 2, 2.5 мм;
· Кейс.



Требования к товару:
Товар должен иметь документы, подтверждающие соответствие Товара, являющимся предметом закупки, требованиям законодательства Российской Федерации, действующие сертификаты и/или декларации о соответствии, а также паспорт и инструкция. При поставке товара Поставщик обязан предоставить документы, удостоверяющие качество товара (паспорт качества, сертификаты качества).
Качество, технические и функциональные характеристики товара должны соответствовать описанию объекта закупки, условия договора и действующему законодательству Российской Федерации.
Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, пригодным для использования по своему назначению. Поставляемы товар не должен иметь дефектов, связанных с материалами или качеством изготовления и соответствовать характеристикам и параметрам, заявленным Заказчиком.
Требования к упаковке:
Товар должен быть промаркирован. Маркировка должна соответствовать обязательным стандартам производителя и требованиям законодательства.
Товар поставляется в не имеющей повреждений упаковке, согласно требованиям производителя, с сохранением защитных товарных знаков производителя. Упаковка должна гарантировать сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

Требования к гарантии
Срок гарантии не менее 12 месяцев с момента приемки товара Заказчиком.

Требования к поставке
[bookmark: _GoBack]Товар поставляется силами Заказчика в течение 5(пяти) рабочих дней с даты заключения товара.

