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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на оказание услуг по ремонту прецизионного кондиционера

1. Заказчик 
Федеральное государственное унитарное предприятие «ЗащитаИнфоТранс Министерства транспорта Российской Федерации» (ФГУП «ЗащитаИнфоТранс»).
2. Объект закупки 
[bookmark: _GoBack]Оказание услуг по ремонту прецизионного кондиционера ECSO KANZLER RMD-1653 PHDA,  сер. номер м12-04946 (далее – услуги).
3. Описание услуг

	№ п/п
	Наименование услуги
	Коды 
ОКПД 2, КТРУ
	Состав
	Ед. изм.
	Кол-во

	1.
	Услуга по замене регулятора давления конденсации LAC 5/295HP (5/8) в прецизионном кондиционере ECSO KANZLER RMD-1653 PHDA, сер. номер м12-04946
	33.12.18.000*
- 
	Согласно п. 4 технического задания
	Усл. ед.
	1

	2.
	Услуга по замене антикислотного фильтра-картриджа  Castel 4490/AA фильтра Сastel         c-4411 в прецизионном кондиционере ECSO KANZLER RMD-1653 PHDA, сер. номер м12-04946
	33.12.18.000*
- 
	Согласно п. 4 технического задания
	Усл. ед.
	1


*Услуги по ремонту и техническому обслуживанию небытового холодильного и вентиляционного оборудования.

4. Состав услуг
4.1. Выполняемые работы:

	№
п/п
	Наименование

	1.
	Комплекс работ* по замене регулятора давления конденсации LAC 5/295HP (5/8) в прецизионном кондиционере ECSO KANZLER RMD-1653 PHDA, сер. номер м12-04946

	2.
	Комплекс работ* по замене антикислотного фильтра-картриджа  Castel 4490/AA фильтра Сastel c-4411 в прецизионном кондиционере ECSO KANZLER RMD-1653 PHDA, сер. номер м12-04946

	3.
	Пусконаладочные работы прецизионного кондиционера ECSO KANZLER RMD-1653 PHDA, сер. номер м12-04946


*Объем работ в составе комплекса работ определяется Исполнителем самостоятельно.

4.2. Используемые материалы:

	№ п/п
	Наименование
	Код ОКПД 2
	Кол-во, шт.

	1.
	Регулятор давления конденсации LAC 5/295HP (5/8)
	28.14.11.121 «Клапаны регулирующие»
	1

	2.
	Антикислотный фильтр-картридж Castel 4490/AA
	28.29.12.130 «Фильтры жидкостные»
	1

	3.
	Хладагент (фреон) R-410А, баллон 11,3 кг.
	20.14.19.190 «Производные углеводородов прочие, не включенные в другие группировки»
	2

	4.
	Иные материалы (при их необходимости)*
	-
	*


*Иные материалы (при их необходимости) и их количество определяются Исполнителем самостоятельно.

5. Место оказания услуг 
Главный центр обработки данных, адрес: 141150, Московская область, Богородский г.о., Горбуша, Радиоцентр. Координаты GPS: 55.857826, 38.229011.
6. Cрок оказания услуг
В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения контракта.
7. Условия оказания услуг
7.1. Исполнитель самостоятельно определяет способы выполнения работ в составе услуг.
7.2. Качество, объем, порядок и технология выполнения работ в составе услуг должны соответствовать требованиям технической документации производителя по эксплуатации прецизионного кондиционера ECSO KANZLER RMD-1653 PHDA, законодательства Российской Федерации, действующих стандартов и правил, технического задания и условиям контракта.
7.3. При оказании услуг должны соблюдаться установленные законодательством Российской Федерации правила охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности, электробезопасности, экологической безопасности и иные.
7.4. Работы в составе услуг должны выполняться лицом, имеющим группу по электробезопасности, соответствующую требованиям правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных приказом Минтруда России от 15.12.2020 № 903н, а также профессиональную подготовку и квалификацию, соответствующую выполняемым работам.
7.5. Оказание услуг осуществляется иждивением Исполнителя – с использованием его материалов, перечисленных в подп. 4.2 п. 4 технического задания, его силами и средствами.
7.6. Материалы Исполнителя должны быть новые (не бывшие в использовании, в ремонте, нигде ранее не установленные), промышленного производства, без дефектов и повреждений, в заводской упаковке без следов вскрытия и повреждений, безопасные для жизни, здоровья людей, имущества Заказчика и окружающей среды, свободные от любых прав третьих лиц. 
Маркировка заводской упаковки должна соответствовать маркировке материала (при наличии), содержать информацию о материале (наименование, номенклатурный номер, номер партии/серии и т.п.), предусмотренную производителем, и обеспечивать возможность идентификации материала.
7.7. На используемые материалы Исполнитель обязан передать Заказчику документы, предусмотренные производителями (о качестве, паспорта, гарантийные талоны и т.п.), на русском языке. 
7.8. Исполнитель несет ответственность за ненадлежащее качество использованных им материалов, а также за использование материалов, обремененных правами третьих лиц.
7.9. Материалы, оборудование и инструменты Исполнителя должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации и быть совместимыми с прецизионным кондиционером ECSO KANZLER RMD-1653 PHDA, сер. номер м12-04946.
7.10. Оказание услуг осуществляется в рабочие дни с 10.00 до 16.00 по предварительному согласованию с Заказчиком. Проход и проезд на территорию Заказчика осуществляются при предъявлении паспорта или иного документа, удостоверяющего личность. 
За 1 (один) рабочий день до начала оказания услуг Исполнитель подает Заказчику необходимые сведения о лицах (с указанием ФИО) и о транспортных средствах (с указанием марки и номера), осуществляющих проход и проезд на территорию Заказчика.
7.11. Заказчик обязан предоставить Исполнителю техническую и иную необходимую для оказания услуг документацию (при наличии).
7.12. Исполнитель обязан соблюдать конфиденциальность информации, полученной при оказании услуг.
8. Оформление результатов услуг
Исполнитель обязан оформить и в срок, установленный подп. 9.1 п. 9 технического задания, передать Заказчику:
1) акт опрессовки, вакуумирования прецизионного кондиционера ECSO KANZLER RMD-1653 PHDA, сер. номер м12-04946;
2) журнал № _____ учета ремонта и технического обслуживания оборудования систем кондиционирования и вентиляции (СКиВ), оформленный по форме, установленной в Приложении к техническому заданию.
9. Порядок приемки результатов услуг 
9.1. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты оказания услуг Исполнитель передает Заказчику:
1) оформленные в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации документ о приемке (универсальный передаточный документ или акт о приемке оказанных услуг), счет-фактуру (при необходимости) и счет на оплату;
2) подтверждение передачи документов по подп. 7.7 п. 7 технического задания;
3) документы, перечисленные в п. 8 технического задания.
9.2. В течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты поступления Заказчику документов, перечисленных в подп. 9.1 п. 9 технического задания, Заказчик осуществляет проверку (экспертизу) результатов услуг на соответствие условиям контракта и требованиям технического задания.  
9.3. По результатам проверки (экспертизы) Заказчик подписывает документ о приемке или составляет мотивированный отказ от подписания документа о приемке (далее – Мотивированный отказ). 
9.4. В случае получения Мотивированного отказа Исполнитель обязан в установленный Заказчиком срок устранить причины отказа и повторно направить Заказчику документ о приемке в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты устранения причин отказа. 
9.5. Датой приемки результатов услуг считается дата подписания Заказчиком документа о приемке.
10. Условия оплаты услуг
Безналичная оплата по счету в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке. Авансирование не предусмотрено.
11. Структура цены услуг
Включает общую стоимость всех выполняемых работ и используемых материалов в составе услуг, расходов на перевозку, погрузку-разгрузку, гарантийные обязательства, страхование, уплату налогов, сборов и иных обязательных платежей, иные расходы, связанные с оказанием услуг.
12. Гарантийные обязательства 
12.1. Гарантийный срок на результаты услуг составляет не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты приемки результатов услуг. 
12.2. Исполнитель несет ответственность за недостатки результатов услуг, обнаруженные в пределах гарантийного срока, а также за последствия использования Заказчиком результатов услуг с недостатками. 
12.3. Устранение недостатков результатов услуг осуществляется Исполнителем на основании претензии Заказчика в установленный в претензии срок. 
12.4. Устранение недостатков результатов услуг осуществляется силами и за счет средств Исполнителя.
12.5. Гарантийный срок на результаты услуг после устранения недостатков составляет не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты устранения недостатков.
12.6. Гарантия распространяется на всё, составляющее результаты услуг (выполненные работы и использованные материалы).
13. Приложение, являющееся неотъемлемой частью технического задания 
Журнал № _____ учета ремонта и технического обслуживания оборудования систем кондиционирования и вентиляции (СКиВ).


Приложение
к Техническому заданию
[bookmark: undefined]Титульный лист журнала
__________________________________________________________________________________________
Исполнитель

Журнал № ________
учета ремонта и технического обслуживания оборудования 
систем кондиционирования и вентиляции (СКиВ) 

Начат "___"____________________202__г.
Окончен "___"__________________202__г.

Второй лист журнала

1. Наименование и местонахождение объекта: Главный центр обработки данных, адрес: 141150, Московская область, Богородский г.о., Горбуша, Радиоцентр. Координаты GPS: 55.857826, 38.229011.
2. Перечень оборудования СКиВ:
 
	№ п/п
	Наименование, производитель, модель
	Заводской номер
	Характеристики
	Кол-во, штук 



3. Реквизиты договора (дата, номер): ___________________________________________________
4. Стоимость работ: _________________________________________________________________
5. Ответственное лицо Заказчика за эксплуатацию оборудования СКиВ:
- Заместитель директора центра обеспечения процессов эксплуатации Асейкин В.С.;
- Инженер отдела инженерной поддержки центров обработки данных Матюшин И.И.
6. Должность (профессия), фамилия, имя, отчество Исполнителя работ: ________________________
7. Инструктаж Исполнителя работ ответственным лицом Заказчика:

	№
п/п
	Дата проведения инструктажа
	№ или наименование инструкции (правил) по технике безопасности
	Должность, ФИО и подпись лица, проводящего инструктаж
	ФИО, подпись Исполнителя работ



Последующие листы журнала

	№
п/п
	Дата выполнения работ
	Наименование оборудования
	Описание выполненных работ, заключение о техническом состоянии
	Наименование 
и количество замененных комплектующих
	Подпись Исполнителя работ
	Заключение по выполненной работе ответственного лица Заказчика, 
его подпись



Примечание: В журнале пронумеровано, прошнуровано и скреплено печатью ____ листов

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

__________________ /ФИО/
мп



