ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на приобретение картриджей для принтеров Canon LBP 122/MF 272/275

Закупка проводится на основании п.5 ч.1 ст.93 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

Требования к качеству и техническим характеристикам товара:
Поставляемый товар должен находиться в свободной продаже на территории РФ. Товар должен быть новым, неиспользованным, пригодным для его использования по назначению и с распространением полной гарантии производителя. Качество Товара должно соответствовать действующим в Российской Федерации стандартам, техническим условиям и иным установленным требованиям к подобному виду Товаров и подтверждаться соответствующими документами. Товар не должен иметь скрытых и внешних повреждений и дефектов, в том числе не влияющих на возможность использования Товара по назначению. В случае, если Товар иностранного происхождения, на момент поставки он должен быть перемещен через таможенную границу с прохождением таможенного контроля в порядке, установленном таможенным законодательством таможенного союза и законодательством государств - членов таможенного союза.

Требования к качеству Товара, качественным (потребительским) свойствам Товара:
Все поставляемые расходные материалы должны удовлетворять требованиям, указанным в «Руководстве по эксплуатации» соответствующей организационной техники, быть готовыми к использованию по назначению после вскрытия упаковки Заказчиком.
Упаковка (пакет) не должна иметь следов вскрытия. Корпус изделия не должен иметь потертостей, царапин, загрязнений, сколов и следов вскрытия. Пластмассовые и металлические детали не должны иметь трещин, вздутий, вмятин и других дефектов, ухудшающих их внешний вид и препятствующих их нормальному функционированию в настоящем или будущем. Контакты электрических цепей не должны быть деформированы, на их поверхности не должно быть признаков окисления, загрязнения, дефектов покрытия. Подвижные элементы изделия (шторки, заслонки) должны легко перемещаться без перекосов и заеданий. 
Наличие возможности заправки каждого картриджа не менее 3-х раз.
Картриджи должны обеспечивать качественную печать без следов попадания излишков тонера на бумагу. Фотовал картриджа должен иметь ровное глянцевое покрытие, на нем должны отсутствовать царапины. При повороте фотовала на нем не должно быть следов тонера. При встряхивании картриджа тонер не должен просыпаться.  
Картриджи должны обеспечивать полную совместимость с указанным Заказчиком оборудованием МФУ соответственно и при использовании не влиять на сокращение ресурса его работы, заявленное производителем печатающего оборудования.
Товары должны быть новые, не бывшие в эксплуатации, не восстановленные и не собранные из восстановленных компонентов.

Требования к упаковке и маркировке: картриджи должны поставляться в упаковке производителя, обеспечивающей безопасность транспортировки картриджа и сохранность его качества в течение гарантийного срока.
Картриджи должны быть упакованы в электростатический герметичный пакет из полимерного материала, при этом пакеты для картриджей со сверхчувствительными барабанами должны быть непрозрачными. Упакованный в пакет картридж должен быть помещен в индивидуальную картонную коробку, снабженную в зависимости от модели, вкладышами, исключающими его перемещение внутри коробки. На картридже не должны присутствовать следы чернил или тонера. Маркировка на упаковку каждого картриджа должна быть нанесена типографическим способом и должна содержать следующие данные: наименование предприятия-изготовителя; наименование одной или более моделей принтеров, в которых может быть использован картридж; дата изготовления. Маркировка должна быть легко читаемой. Упаковка не должна иметь вскрытий, вмятин, порезов.
Упаковка и маркировка картриджей должны содержать:
- защитные пломбы, метки безопасности;
- номер партии на коробке и на картридже должны совпадать;
- заводской номер картриджа должен быть уникален и совпадать с номером на упаковке;
- корпус картриджа не должен иметь потертостей, царапин, сколов и следов вскрытия.
На упаковочной коробке картриджа должна быть нанесена следующая информация:
- тип картриджа и его совместимость с организационной техникой Заказчика;
- информация о производителе;
- гарантийный срок хранения до ввода картриджа в эксплуатацию (если установлен производителем);
- иная информация, которую производитель сочтет необходимым разместить.
На корпусе картриджа должна присутствовать маркировка производителя с указанием необходимой идентифицирующей информации. При наличии заводского номера он должен быть указан.
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	№
п\п
	Наименование товара
	Технические характеристики
	Кол-во
	Ед. изм.
	Цена
	Сумма

	1. 
	Картридж 071H
Код ОКПД2: 28.99.40.110
	Цвет тонера – черный
Вид печати – лазерная 
Ресурс печати – не менее 2500 стр.
Наличие чипа – да 
Тип совместимости – совместимый 
Поддерживаемые модели принтеров –Canon i-Sensys LBP121, LBP122, MF271, MF272, MF273, MF274, MF275 Black 2.5K
	1
	шт
	1635,00
	32700,00

	ИТОГО
	32700,00



