ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
приобретение материальных запасов, необходимых для обеспечения эксплуатации зданий (комплектующие и расходные материалы для системы отопления)

1. Общие требования к товару: Товар должен быть новым (не бывшим в эксплуатации). 
Товар должен быть безопасен для жизни и здоровья работников Заказчика, его имущества и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации. 
2. Условия отгрузки и поставки товара
	- поставка товара осуществляется Поставщиком путем доставки, разгрузки и складирования товара в помещения Заказчика по адресу места доставки; 
- доставка товара к месту поставки, складирование товара в помещения Заказчика осуществляется силами и средствами Поставщика; 
- Поставщик обязан известить Заказчика о дате и времени поставки не менее чем за 1 рабочий день. 
- Порядок погрузки-разгрузки и транспортировки должны исключать возможность механических повреждений поставляемого товара.
	Приемка поставляемого товара осуществляется в следующем порядке:  
[bookmark: _GoBack]- передача товара Заказчику осуществляется в присутствии уполномоченного представителя Поставщика;
- после доставки и складирования товара в помещение Заказчика при совместном присутствии сторон осуществляется вскрытие упаковки для проверки целостности товара, отсутствия повреждений, загрязнений; 
- Заказчик в присутствии уполномоченного представителя Поставщика осуществляет приемку товара, при этом осматривает и проверяет товар на соответствие требованиям Контракта о наименовании, количестве, характеристиках и упаковке;
	При установлении соответствия поставленного товара требованиям Заказчика к наименованию, характеристикам, Заказчик подписывает Акт приемки-передачи или товарную накладную. С момента подписания Акта приемки-передачи или товарной накладной товар считается принятым Заказчиком. 
	Заказчик вправе не принимать и не оплачивать товар, поставка которого осуществлена в нарушение установленного порядка. 
3. Требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям Заказчика (приёмка товара)
Приемка товара осуществляется представителями Заказчика (с проверкой количества, ассортимента и соответствия технических характеристик, целостности предусмотренных товарных знаков, маркировок, соответствия идентификационных номеров на товаре и упаковке, отсутствия повреждений на товаре и упаковке и т.д.).
4. Характеристики и количество поставляемых товаров, технические и функциональные характеристики товаров
	№ п/п
	Функциональные характеристики
код позиции КТРУ (ОКПД 2)
	Технические характеристики
	
Кол-во
	
Ед. изм.

	1
	Кран шаровый
28.14.13.131
	Диаметр: Ду50
Корпус: Сталь 20
Применение: теплоснабжение
Тип присоединения: фланцевый
Проход: стандартнопроходной
Давление номинальное: 40 бар
Температура: 200 ℃
Тип управления: рукоятка
Устройство крана: двухходовой
Длина крана: 180 мм
	2
	шт.

	2
	Прокладка паронитовая
22.19.73.114
	Прокладка паронитовая Ду-50

	4
	шт.



5. Порядок оплаты
5.1. Цена закупки является твердой, и определяется на весь срок его действия, за исключение случаев, предусмотренных частью 1 статьи 95 Закона о контрактной системе 
Поставка товара по настоящей закупке оплачивается из средств Федерального бюджета на 2026 год.
