Техническое задание
	Наименование товара

	счетчик воды
ВСКМ 90-25 или эквивалент 

	Количество товара, 
единица измерения
	1 шт.

	Качественные характеристики

	Материал - чугун, пластик
Материал корпуса - чугун
Установочная длина со сгонами - 383 мм
Для горячей воды - да
Для холодной воды - да
Номинальный диаметр (условный проход) - 25 мм
Присоединительный размер (корпус счетчика) - 1 1/4 дюйма
Присоединительный размер (сгон) - 1 дюйм
Сгоны в комплекте - да
Установочная длина без сгонов - 260 мм
Расход номинальный - 3.5 м³/ч
Расход максимальный - 7 м³/ч
Максимальная рабочая температура теплоносителя -120 °С
Импульсный выход - нет
Фланцевое присоединение - нет
Межповерочный интервал на горячую воду - 6 лет
Межповерочный интервал на холодную воду - 6 лет
Расход минимальный - 0.06 м³/ч
Мокроходный - нет
Тип устройства - многоструйный
Метрологический класс точности - В
Цена импульса (литр/имп) - нет
Максимальное рабочее давление - 16 бар
Обратный клапан - нет
Термодатчик - нет
Антимагнитный - да
Степень защиты корпуса - 67 IP



Требования к гарантийным обязательствам
Качество Товара удостоверяется соответствующими документами (паспортом, сертификатом, отметкой об осуществлении приёмочного контроля качества, иными документами, устанавливающими требования к качеству данного Товара в соответствии с законодательством Российской Федерации).
Качество товара должно соответствовать установленным требованиям законодательства в Российской Федерации государственному стандарту ГОСТ и подтверждаться соответствующими документами, оформленными в соответствии с требованиями нормативной документации (сертификат соответствия или декларация о соответствии).
Гарантия на товар должна составлять не менее 24 месяцев с момента приёмки Товара на складе Заказчика, но не менее срока гарантии установленной заводом производителем товара;
      Поставщик обязуется выполнять гарантийные обязательства на весь период установленной гарантии

