
	
	
	Приложение №1 к Контракту

	
	
	№

	
	
	«   »                                      2026 г.



Описание объекта закупки
на «Оказание услуги по периодической поверке (калибровке) средств измерений (манометры)»

	1. Основные характеристики товаров, работ, услуг
	Наименование работы:
1. Оказание услуг по поверке (калибровке) средств измерений (далее – СИ);
2. По завершении работ Заказчику предоставляется свидетельство о поверке (калибровке) (в случае успешного прохождения поверки (калибровки)). На средства измерений наносятся поверительные клейма. В случае отрицательного результата поверки (калибровки) оформляется извещение о непригодности в виде документа на бумажном носителе. Результаты поверки (калибровки) регистрируются в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений.

	2. Количество товаров, работ, услуг
	12

	3. Единица измерения товаров, работ, услуг
	Штука / код по ОКЕИ – 796

	4. Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг
	[bookmark: _GoBack]С момента подписания Контракта по 11 сентября 2026 года включительно

	5. Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг
	Услуги по поверке (калибровке) средств измерений проводятся в лаборатории Исполнителя. Доставка средств измерений осуществляется силами и за счет Исполнителя.
Исключение: в случае, если услуга оказывается на территории г. Санкт-Петербург, Ленинградской области или г. Петрозаводска, где расположена лабораторная база Исполнителя, доставка средств измерений и оборудования к месту оказания услуг и обратно производится силами и за счет Заказчика.

	7. Заказчик
	Федеральное бюджетное учреждение «Администрация Волго-Балтийского бассейна внутренних водных путей» (ФБУ «Администрация «Волго-Балт»).

	8. Общие требования к Исполнителю
	1. Организация, проводящая поверку (калибровку), должна быть аккредитована на право проведения поверки (калибровки) СИ в соответствии с законодательством РФ об аккредитации в национальной системе аккредитации.
2. Область аккредитации Исполнителя должна включать в себя все СИ согласно перечня Заказчика (Приложение № 1 к настоящему описанию объекту закупки).
3. Поверку (калибровку) СИ должен проводить специалист, аттестованный в качестве поверителя в установленном порядке, имеющий действующее свидетельство (удостоверение) установленного образца.
4. Исполнитель гарантирует надлежащее качество используемых материалов, оборудования и систем, соответствие их государственным стандартам и техническим условиям, обеспеченность соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество.

	9. Общие требования к выполнению работ
	1. Поверка (калибровка) должна происходить на эталонном оборудовании, имеющим аттестат и действующее свидетельство о поверке СИ, в соответствии с утвержденными методиками и нормативно-технической документацией.
2. Выполнять работы с надлежащим качеством согласно требований регламентирующей нормативной документации и в установленные сроки.
3. Исполнитель обеспечивает сохранность средств измерений в течение срока выполнения работ.
4. Результаты поверки СИ, оформляются в соответствии с действующим законодательством в области обеспечения единства измерений. Результаты поверки средств измерений подтверждаются сведениями о результатах поверки средств измерений, включенными в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений.  
5. По результатам оказанных Исполнителем услуг на средство измерений наносится знак поверки, и выдается свидетельство о поверке средства измерений, или выдается извещение о непригодности к применению средства измерений, с указанием причин.

	10. Особые условия
	1. Исполнитель гарантирует качество, полноту и безопасность оказываемых услуг и применяемых материалов, инструментов, средств и оборудования в соответствии с действующими стандартами, нормами и правилами.
2. Перечень средств измерений, подлежащих поверке (калибровке) СИ, приведен в Приложении № 1.





	Подготовил: 
	Инженер по эксплуатации и ремонту гидротехнических сооружений
	        Максимкова М.Д.


                       (должность)                                                              (Ф.И.О.)









Приложение № 2 к Контракту №
«  » ___________ 2026 г. 
    
Перечень средств измерений (манометры), подлежащих поверке (калибровке) на 2026 г.
	№ п/п
	Наименование СИ
	Ед. изм.
	Количество

	1.
	Манометр воздушный 0-350 psi
	шт.
	2

	2.
	Манометр МТПВд-160-ВП-К (0-160 м вод.ст., кл.т. 0,6)
	шт.
	2

	3.
	Манометр ТМ 6 (1,6 МРа, С 1,5, D = 150 мм)
	шт.
	4

	4.
	Манометр ТМ 5 (1,6 МРа, С 1,5, D = 100 мм)
	шт.
	2

	5.
	Манометр электроконтактный ТМ 5 (16 кгс/см2, С 1,5, D = 100 мм)
	шт.
	1

	6.
	Манометр показывающий ТМ-610Р.00 (0-16 кгс/см2)
	шт.
	1





	Подготовил: 
	Инженер по эксплуатации и ремонту гидротехнических сооружений
	         Максимкова М.Д.


                       (должность)                                                              (Ф.И.О.)
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