Приложение № 1 от «___» апреля 2026 г.
к договору № _______ от 06.04.2026

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на разработку рабочей документации на первоочередные противоаварийные и консервационные мероприятия 
на объекте культурного наследия регионального значения "Гимназия женская", расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, 
ул. Вайнера, д.2/ул. Антона Валека, д.11 (здание учебного корпуса)

	№№ п/п
	Перечень основных данных и требований
	Основные данные и требования

	1.
	Заказчик проекта
	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Екатеринбургский государственный театральный институт»


	2
	Предмет договора
	Разработка рабочей документации на первоочередные противоаварийные и консервационные мероприятия 


	3
	Наименование объекта

	объект культурного наследия регионального значения "Гимназия женская" 

	4
	Расположение объекта
(место проведения работ)
	Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Вайнера, д.2/ул. Антона Валека, д.11 (здание учебного корпуса)

	5
	Основания для проведения работ
	- Задание на проведение работ по сохранению №38-04-06/131 от 14.08.2025
- Охранное обязательство по недвижимому объекту культурного наследия, утвержденное Приказом УГООКН от 30.01.2025, № 35
- Федеральный закон "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" от 25.06.2002 N 73-ФЗ
- ГОСТ Р 55528-2013 «Национальный стандарт Российской Федерации. Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования»;
- Действующие СНиП, СП, ГОСТ, ТУ;
- Действующие нормативные акты в области проектирования, строительства объектов капитального строительства.



	6
	Источник финансирования
	средства заказчика

	7
	Технико-экономические показатели здания
	Вид объекта: здание
Функциональное назначение объекта: 
Учебный корпус ЕГТИ (Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Екатеринбургский государственный театральный институт»). 
Год постройки: Здание было построено между 1856 и 1880 гг., в 1935 г. его достроили до 4 этажей.
Общая площадь объекта: 3664,6 м2
Проектная площадь: 1013,0 м2



	8
	Состав работ
	Подрядчик при подготовке раздела научно-проектной документации должен выполнить следующие мероприятия:
а) Осмотр объекта, который включает в себя:
- выезд на объект;
- осмотр объекта;
- выполнение протокольной фотофиксации с аннотациями к снимкам;
- выполнение схематичных обмеров;
- составление Акта предварительного обследования.
Проведение предварительного обследования необходимо для обоснования принимаемого проектного решения.
б) На основании Акта предварительного обследования, результатов комплексного научного исследования и Акта технического состояния объекта культурного наследия, Подрядчик должен разработать рабочую документацию на выполнение первоочередных противоаварийных и консервационных мероприятий, в состав которого входит:
- пояснительная записка (текстовые рекомендации по проведению разработанных мероприятий);
- комплект рабочих чертежей с указанием необходимых мероприятий;


	9
	Разработка рабочей документации
	Разработать рабочую документацию:
- запроектировать временную кровлю над зданием.
Разработать противоаварийные и консервационные мероприятия по восстановлению кровельного покрытия, включающие в себя:
1. ремонт мауэрлата и стропильных ног;
2. ремонт и приведение обрешетки к эксплуатационным качествам
3. устройство кровельного покрытия из профнастила
4. замена утеплителя чердачного перекрытия 
Состав рабочей документации:
Архитектурно-строительные решения (АС) (в объеме необходимом для устройства временной кровли).
Конструктив временной кровли предусмотреть из древесины.


	10
	Особые условия
	Проект должен полностью отвечать климатическим и иным условиям района строительства.

В соответствии со статьей 40 Федерального закона от 25 июня 2002 г. N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" сохранение объекта культурного наследия - направленные на обеспечение физической сохранности объекта культурного наследия ремонтно-реставрационные работы, в том числе консервация объекта культурного наследия, ремонт памятника, реставрация памятника, приспособление объекта культурного наследия для современного использования, а также научно-исследовательские, изыскательские, проектные и производственные работы, научно-методическое руководство, технический и авторский надзор.
Согласно статье 41 Федерального закона консервация объекта культурного наследия - научно-исследовательские, изыскательские, проектные и производственные работы, проводимые в целях предотвращения ухудшения состояния объекта культурного наследия без изменения, дошедшего до настоящего времени облика указанного объекта, в том числе противоаварийные работы.
В целом, консервация - комплекс мероприятий, предохраняющих памятник от дальнейшего разрушения и обеспечивающих укрепление и защиту конструктивных частей и декоративных элементов без изменений исторически сложившегося облика памятника.
Одним из видов консервации являются противоаварийные работы, состоящие из мероприятий, обеспечивающих физическую сохранность памятника.
В состав научно-проектной документации в соответствии с ГОСТ Р 55528-2013 "Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования" входит, в том числе, раздел "Предварительные работы". При необходимости, в составе предварительных работ разрабатывается проект первоочередных противоаварийиых и консервационных мероприятий, включающий пояснительную записку, рабочую документацию, объектную и локальные сметы.


	11
	Основные требования к проектированию, конструктивным решениям и применяемым материалам
	- Рабочую документацию разработать в соответствии с действующими СНиП, СП, ГОСТ, ПБ и техническими требованиями;
- При проектировании предусмотреть сохранение существующих конструкций здания;
- Применяемые материалы, расположение сетей и приборов согласовать с Заказчиком.


	12
	Соответствие нормативным документам, Законодательству РФ
	- Проектную документацию разработать в соответствии 
с Законодательством РФ, Федеральным законом от 25.06.2002 №73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации"; Градостроительным кодексом РФ; действующими Сводом Правил и СНиПам, ГОСТам; Техническими регламентами и другими действующими нормативными актами Российской Федерации и Свердловской области; Техническому заданию, утвержденному в установленном порядке; условиями Договора; иными нормативными документами, действующими на территории РФ;
- Все работы должны выполняться согласно действующему законодательству в области строительства, строительным нормам и правилам с учетом местных климатических условий, сейсмической обстановке и требований противопожарных, санитарно-гигиенических, экологических и других норм, действующих на территории Российской Федерации.
- Проектные решения в обязательном порядке согласовать с Заказчиком.

	13
	Требования к качеству работ
	Оформление проектной документации выполнять в соответствии с государственными стандартами системы проектной документации для строительства, а также государственными стандартами единой системы конструкторской документации и иными действующими техническими документами. 
Проектную документацию выполнить с учетом всех изменений к нормативам и правилам, вышедшим к моменту сдачи работ заказчику.
Предусмотреть применение строительных материалов, оборудования российского производства, за исключением случаев, когда необходимая продукция не имеет отечественных аналогов или применение продукции иностранного производства имеет технико-экономическое обоснование. 
Выполнение работ не должно препятствовать осуществлению Заказчиком и другими лицами, находящимися на объекте, их повседневной хозяйственной деятельности.
 Все организационные мероприятия должны быть согласованы службами Заказчика до начала выполнения работ.


	
14
	Выдача проектной документации
	Заказчику передается проектная (рабочая) документация, согласованная в установленном порядке в 1-м экземпляре на электронном носителе в следующих видах и форматах:
Проектная (рабочая) документация (текстовая часть):
Doc Word; PDF; AutoCAD;
Проектная (рабочая) документация (графическая часть):
PDF; AutoCAD (формат AutoCAD-dwg обязателен)


	15
	Требования к Подрядчику
	Подрядчик должен иметь лицензию на осуществление деятельности по сохранению культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в соответствии с требованиями ст. 45 Федерального закона от 25.06.2002 N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации", предусматривающую выполнение следующих видов работ:
- Разработка проектной документации по консервации, ремонту, реставрации, приспособлению и воссозданию объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.
 Подрядчик должен привлекать специалистов (персонал), имеющих соответствующую квалификацию, аттестованных для выполнения работ по настоящему Техническому заданию и подтвержденную соответствующими удостоверениями.
Проектная организация должна иметь возможность качественно осуществлять научное руководство и авторский надзор за реализацией проекта.
Проектная организация без дополнительной оплаты и в срочном порядке (1 рабочий день) устраняет замечания уполномоченного органа охраны объектов культурного наследия (при необходимости) при процедуре оформления Разрешения на проведение противоаварийных работ подрядной организацией. 

	16
	Сроки выполнения работ 
	Начало выполнения работ: с момента заключения Контракта.
Окончание выполнения работ: 10 (десять) календарных дней с момента заключения Контракта.

	
17
	
Требования к результатам работ
	 Результатом выполненных работ должен являться раздел научно-проектной документации, готовый к использованию для проведения противоаварийных работ по сохранению объекта культурного наследия. Объем, состав и качество разработанной документации должны обеспечить последующее производство первоочередных противоаварийных работ.



	Заказчик: 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Екатеринбургский государственный театральный институт»

	Подрядчик:


	
_____________________/А.А. Глуханюк/
	
________________________/ /

	М.П.
	М.П. 



