ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
                                   на поставку подшипников 
	№
пп
	наименование 
товара
	функциональные и качественные характеристики, единица измерения характеристик
	ед.
изм.

	кол-
во

	ОКПД2

	1
	Подшипник 180312 с двусторонним уплотнением 

	ГОСТ 520-2011 Подшипники 
качения. Общие технические условия.
Внутренний диаметр-60 мм.
Наружный диаметр-130 мм.
Ширина-31 мм.
Двусторонние резинометаллические заглушки 
	шт
	10
	28.15.10.112
Подшипники качения шариковые радиальные


1.Товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
Товар должен быть сертифицирован, а также иметь все необходимые документы, позволяющие надлежащим образом использовать товар. Разрешена поставка подшипников повышенных классов точности взамен подшипников более низких классов точности.
Дата изготовления товара – не ранее. 2025г.

2. Условия поставки:
Место поставки: 424039, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Дружбы 2.
       Товар поставляется в заводской упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, другой нормативно-технической документации и должен иметь гарантийный срок, который устанавливает завод изготовитель, но не менее 12 месяцев.
Товар поставляется при предварительном согласовании даты и времени доставки с контактным лицом Заказчика.
Поставка Товара осуществляется силами и за счет Поставщика в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента заключения договора в соответствии с техническим заданием.

Сроки и условия оплаты - в течение 7 рабочих дней путем перечисления на расчетный счет Поставщика на основании счета на оплату, после получения товара и подписания товарной накладной ответственными лицами Поставщика и Заказчика.

Зам.Начальник ГСВиВ
______________        
  Д.А. Михеев
