
ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

1. 1. Наименование объекта закупки: Гибкая подводка для смесителя.
2. 2. Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки:

	№ п/п
	Наименование товара, работы, услуги
	Код позиции
	Характеристики товара, работы, услуги
	Обоснование, предусмотренное КТРУ, статьёй 33 Федерального закона № 44-ФЗ
	Единица измерения
	Количество (объем работы, услуги)

	
	
	
	Наименование характеристики
	Значение характеристики
	Единица измерения характеристики
	Инструкция по заполнению характеристик в заявке
	
	
	

	1
	Гибкая подводка для смесителя
	22.19.30.120 
	Назначение 
	Для подключения смесителей к системе водоснабжения
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником
	-
	[bookmark: _GoBack]Пар(2 шт.)
	50

	
	
	
	Тип подключения
	Гайка-штуцер
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником
	-
	
	

	
	
	
	Расположение резьбы
	Внутренняя/Наружная
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником
	-
	
	

	
	
	
	Длина
	0,6
	Метр
	Значение характеристики не может изменяться участником
	-
	
	

	
	
	
	Резьба на впуске
	1/2"
	Дюйм
	Значение характеристики не может изменяться участником
	-
	
	

	
	
	
	Резьба на выходе
	M10
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником
	
	
	

	
	
	
	Материал внутреннего шланга
	Резина
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником
	-
	
	

	
	
	
	Материал оплетки
	Нержавеющая сталь
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником
	-
	
	

	
	
	
	Наличие прокладок
	Да
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником
	-
	
	

	
	
	
	Максимальная выдержка температуры шланга
	95
	Градус
	Значение характеристики не может изменяться участником
	-
	
	



Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, не были восстановлены потребительские свойства).
Требования к упаковке товара:
Товар поставляется в упаковке (таре). Упаковка (тара) должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке и хранении, а также возможность проведения погрузо-разгрузочных работ вручную или механизированными средствами. Упаковка должна иметь необходимую маркировку и сопровождаться упаковочными листами.
Требования к качеству: качество поставляемого Товара должно соответствовать требованиям действующего законодательства Российской Федерации, подтверждаться и сопровождаться при поставке необходимой документацией. Поставляемый Товар должен быть свободен от прав третьих лиц.

Ответственный за технические характеристики: Начальник хозяйственного отдела - Родина Анна Владимировна 
тел.: 8(8422) 73-79-75.
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1  Гибкая подводка для  смесителя  22.19.30.120    Назначение   Д ля подключения  смесителей к  системе  водоснабжения  -  Значение характеристики  не может изменяться  участником  -  Пар (2 шт.)  5 0  

Тип подключения  Гайка - штуцер  -  Значение характеристики  не может изменяться  участником  -  

Расположение  резьбы  Внутренняя / Нару жная  -  Значение характеристики  не может изменяться  участником  -  

Длина  0,6  Метр  Значение характеристики  не может изменяться  участником  -  

Резьба на впуске  1/2"  Д юйм  Значение характеристики  не может изменяться  участником  -  

Резьба на выходе  M10  -  Значение характеристики  не может изменяться  участником   

Материал  внутреннего  шланга  Резина  -  Значение характеристики  не может изменяться  участником  -  

