

Описание объекта закупки 

	Тип объекта закупки
	Товары
	Вид требования

	№ п/п
	Наименование товара, работы, услуги
	КТРУ/ОКПД2
	Характеристики товара, работы, услуги
	Количество товара (объем работы, услуги)
	Единица измерения
	Обоснование включения дополнительной информации и сведений о товаре, работе, услуге
	

	
	
	
	№ п/п
(хар-ки)
	Наименование характеристики
	Значение характеристики
	Единица измерения характеристики
	Тип характеристики
	Инструкция по заполнению характеристик в заявке
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	

	 1
	Установка гидропонная
	28.99.30.000-00000222
	1 
	Назначение
	выращивания растений без почвы
	_
	Качественная
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	1
	Штука
	_ 
	



	
	
	
	2 
	Посевная площадь
	≥2,7   и   ≤2,9


	М²
	Количественная
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	_ 
	

	
	
	
	3 
	Ширина
	≥1400 и ≤ 1500

	мм
	Количественная
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	_ 
	

	
	
	
	4 
	Глубина
	≥ 600 и ≤ 650

	мм
	Количественная
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	_ 
	

	
	
	
	5 
	Высота
	≥2120 и ≤2160

	мм
	Количественная
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	_ 
	

	
	
	
	6 
	Возможность выдвижения стоек
	да
	-
	Качественная
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	_ 
	

	
	
	
	7
	Максимальная высота выдвижения стойки
	≥169 и ≤175

	мм
	Количественная
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	
	

	
	
	
	8
	Колеса со стопором
	≥4 и ≤6

	шт
	Количественная
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	_ 
	

	
	
	
	9
	Диаметр колес
	≥ 90 и ≤100

	
	Количественная
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	
	

	
	
	
	10
	Влагостойкая фанера
	наличие
	-
	Качественная
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	

	
	
	
	11
	Длина выдвижения высоты вертикальных стоек
	≥ 140 и ≤160

	мм
	Качественная
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	

	
	
	
	12
	Дверцы тумбы из белого монолитного поликарбоната
	наличие
	-
	Качественная
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	

	
	
	
	13
	Толщина дверцы
	≥2 и ≤4

	мм
	Количественная
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	
	

	
	
	
	14
	Ширина дверцы
	≥ 660 и ≤670

	мм
	Количественная
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	
	

	
	
	
	15
	Длина дверцы
	≥ 490 и ≤500

	мм
	Количественная
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	
	

	
	
	
	16
	Кол-во дверок
	≥ 2 и ≤4

	шт
	Количественная
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	
	

	
	
	
	17
	Вертикальные стойки из оцинкованного металла, окрашенного белой порошковой краской
	≥ 4 и ≤5

	шт
	Количественная
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	
	

	
	
	
	18
	Отверстиями для установки этажей на любой высоте без использования инструментов
	наличие
	-
	Качественная
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	

	
	
	
	19
	Блок управления 12V
	наличие
	-
	Качественная
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	

	
	
	
	20
	Кабель подключения к электросети 220 в длинной
	6

	м
	Качественная
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	
	

	
	
	
	21
	Таймер секундный включения/выключения полива
	1
	шт
	Качественная
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	

	
	
	
	22
	Таймер включения/выключения закат/рассвет
	1
	шт
	Качественная
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	

	
	
	
	23
	Шины питания с гнездами для подключения системы полива, фитосветильников, вентиляции и дополнительных систем 12 в

	наличие
	-
	Качественная
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	

	
	
	
	24
	Фито-ламп
	≥ 10 и ≤12

	шт
	Количественная
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	
	

	
	
	
	25
	Длина лампы
	≥ 115 и ≤120


	см
	Количественная
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	
	

	
	
	
	26
	Количество полно-спектральных светодиодов
	≥ 150 и ≤160


	шт
	Количественная
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	
	

	
	
	
	27
	Количество полно-спектральных светодиодов с длиной волны 625Нм
	≥ 30 и ≤40


	шт
	Количественная
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	
	

	
	
	
	28 
	Цвет спектральных светодиодов с длиной волны 625Нм
	красный
	наличие
	Качественная
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	

	
	
	
	29
	Система регулировки высоты светильников в горизонтальной и диагональных плоскостях
	наличие
	-
	Качественная
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	

	
	
	
	30
	Вентилятор с креплениями на клипсах
	≥ 3 и ≤5

	шт
	Количественная
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	
	

	
	
	
	31
	Диаметр вентилятора
	≥ 75 и ≤85

	мм
	Количественная
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	
	

	
	
	
	32
	Ударопрочный поддон из полистирола с ребристым дном
	≥ 3 и ≤4


	шт
	Количественная
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	
	

	
	
	
	33
	Толщина поддона с ребристым дном
	≥ 3 и ≤4

	мм
	Количественная
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	
	

	
	
	
	34
	Длина
	≥ 1200 и ≤1250

	мм
	Количественная
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	
	

	
	
	
	35
	Ширина
	≥ 560 и ≤570

	мм
	Количественная
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	
	

	
	
	
	36
	Высота
	≥ 45 и ≤50

	мм
	Количественная
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	
	

	
	
	
	37
	Кассета с отверстиями
	≥ 12 и ≤14


	шт
	Количественная
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	
	

	
	
	
	38
	Бак 60 литров из пищевого ударопрочного полиэтилена с поплавковым клапаном и возможностью подключения к водопроводу
	≥ 1 и ≤2

	шт
	Количественная
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	
	

	
	
	
	39
	Туманообразующая форсунка
	Наличие
	Да
	Качественная
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	

	
	
	
	40
	Трубка с быстроразъемным соединением
	Наличие
	Да
	Качественная
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	

	
	
	
	41
	Диаметр трубки
	≥ 10 и ≤12


	мм
	Количественная
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	
	

	
	
	
	42
	Насос с фильтром грубой очистки
	Наличие
	Да
	Качественная
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	

	
	
	
	43
	Производительность насоса
	≥ 1000 и ≤1200

	л/час
	Количественная
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	
	

	
	
	
	44
	Каскадная система полива
	Наличие
	Да
	Качественная
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	

	
	
	
	45
	Фильтр грубой очистки возвращающегося в бак питательного раствора
	≥ 1 и ≤2

	шт
	Количественная
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	
	

	
	
	
	46
	Количество систем подачи питательного раствора
	3
	шт
	Качественная
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	

	
	
	
	47
	Периодическое подтопление
	Наличие
	Да
	Качественная
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	

	
	
	
	48
	Тонкий слой
	Наличие
	Да
	Качественная
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	

	
	
	
	49
	Капельный полив
	Наличие
	Да
	Качественная
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	

	
	
	
	50
	QR код для получения доступа к обучающим материалам
	Наличие
	Да
	Качественная
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	

	
	
	
	51
	Гигрометр термометр с креплением из белого монолитного поликарбоната
	Наличие
	Да
	Качественная
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	



