Приложение №1 к Контракту

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по ремонту и герметизации швов примыкания оконных блоков к стене в здании ФГБУК «Всероссийская государственная библиотека иностранной литературы им. М.И. Рудомино» по адресу: г. Москва, ул. Николоямская, д.1

1. Заказчик: ФГБУК ВГБИЛ им. М.И. Рудомино (далее  - Объект).  
2. [bookmark: _Hlk236124596][bookmark: _Hlk136005801]  Предмет закупки: услуга на выполнение работ по ремонту и герметизации швов примыкания оконных блоков к стене.
3. Виды и объемы выполняемых работ: согласно Приложению №1 к настоящему Техническому заданию.
4. Срок выполнения работ: 10 (Десять) рабочих дней с момента подписания Контракта. 
5.   Общие требования к выполнению работ.
5.1 Все работы (далее - Работы) должны быть выполнены в соответствии с требованиями действующего законодательства, строительных норм и правил, государственных стандартов и иных нормативных правовых документов, регламентирующих порядок и качество выполнения Работ.
5.2 Подрядчик в течение 2 (Двух) рабочих дней с момента подписания Контракта направляет в адрес Заказчика на согласование проект производства работ (далее - ППР) с технологическими картами по видам Работ и график производства Работ.
5.3 Подрядчик приступает к проведению Работ на Объекте (согласно графику производства Работ) только при условиях согласованных в ППР, графика производства Работ, доставки на Объект Заказчика материалов, предусмотренных Техническим заданием, в объеме, необходимом для завершения ремонтных Работ на данном участке работ и после согласования Заказчиком качества доставленных материалов. Заказчик не допускает проведение демонтажных работ на Объекте до момента исполнения Подрядчиком требования настоящего пункта.
5.4 Подрядчик должен ежедневно информировать Заказчика о ходе выполнения Работ.
5.5 Подрядчик обязан обеспечить на Объекте производства Работ своевременный вывоз мусора.
5.6 Подрядчик обязан обеспечить недопущение складирования мусора на Объекте производства Работ.
5.7 Подрядчик обязан строго соблюдать сроки выполнения Работ и другие условия Контракта.
5.8 Подрядчик несет материальную ответственность за ущерб, причиненный Заказчику в процессе производства Работ в полном объеме.
5.9 Подрядчик обязан обеспечить в любое время доступ представителя Заказчика к Объекту производства Работ.
5.10 Подрядчик обязан, в случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход Работ против установленного Контрактом срока, немедленно поставить об этом в известность Заказчика.
5.11 Подрядчик обязан следовать указаниям Заказчика при производстве Работ, устранять по требованию Заказчика недостатки и дефекты в Работах.
5.12 На применяемые при выполнении Работ материалы Подрядчик должен предоставить сертификаты соответствия.
5.13 Все работающие должны быть обеспечены спецодеждой (униформой). В ходе Работ Подрядчик обязан выполнять мероприятия по рациональному использованию территорий, охране окружающей среды, зеленых насаждений и почв, обеспечить в ходе Работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, противопожарной безопасности, защите окружающей природной среды в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
5.14 Подрядчик обязан выполнить надежное ограждение мест производства Работ, наблюдать за его исправностью и установить предупреждающие знаки. Установить за свой счет (если необходимо) временное освещение, ограждения в соответствии с утверждёнными нормами. Восстановить поврежденные газоны. В случае повреждения действующих инженерных коммуникаций при проведении Работ восстановить их за свой счет в течение 1 (Одного) рабочего дня со дня повреждения или обнаружения сотрудниками Заказчика.
5.15 Подрядчик обязан своевременно вести и предъявлять по первому требованию производственно-техническую документацию (журнал работ, акты на скрытые работы, акты приемки, сертификаты на применяемые материалы и др. документы).
5.16 Подрядчик обязан обеспечить:
- производство Работ в полном соответствии с Техническим заданием, требованиями СНиП, СанПиН, ГОСТ, ТУ и прочими действующими нормами и правилами;
- производство Работ с повышенным уровнем шума, включающее в себя работу электродрелей, перфораторов, других электроинструментов и т.п. исключительно с соблюдением закона «О тишине»;
- за свой счет переделать результаты Работы и обеспечить требуемое их качество в случае, если какие-либо виды этих Работ выполнены некачественно и не соответствуют требованиям рабочей документации, СНиПам, техническим условиям, а также устранить все дефекты и недоделки, обнаруженные Заказчиком в течение гарантийного срока. 
В этих случаях уполномоченный представитель Заказчика выдает Подрядчику мотивированные предписания об устранении допущенных отклонений дефектов и недоделок и срок их устранения; 
5.17 Подрядчик обязан:
- обеспечить за свой счет содержание и ежедневную уборку места производства Работ и прилегающей непосредственно к нему территории;
- выполнить все Работы в объеме и в сроки, предусмотренные Контрактом, и сдать Работы Заказчику по акту выполненных работ.
- после выполнения Работ очистить Объект от мусора, строительно-монтажной техники и транспортных средств, принадлежащих Подрядчику, и передать Объект Заказчику в соответствии с условиями Контракта.
В целях эффективной организации Работ, обеспечения безопасности жизни и здоровья населения Подрядчик обеспечивает выполнение следующих мероприятий:
- при выполнении Работ использовать материалы, изделия, конструкции и оборудование, имеющие сертификаты соответствия, если требования к обязательной сертификации таких материалов установлены действующим законодательством РФ;
- получать все необходимые разрешения и согласования уполномоченных органов для выполнения Работ в соответствии с условиями Контракта и настоящего Технического задания;
- соблюдать правила использования иностранной и иногородней рабочей силы, установленные действующим законодательством РФ;
- по запросу Заказчика направлять своих представителей для оперативного решения вопросов, возникающих при выполнении Работ;
- информировать Заказчика о любых ставших ему известными обстоятельствах, информация о которых может способствовать предупреждению, выявлению и пресечению террористической деятельности;
- применять при выполнении Работ материалы, указанные в настоящем Техническом задании, либо соответствующие эквиваленты, не ухудшающие качество Работ и не влияющие на сроки и иные условия выполнения Работ; 
- организовать за свой счет в соответствии с действующим законодательством РФ вывоз и утилизацию строительных и иных отходов в случае их образования в ходе выполнения Работ.
После выполнения основных Работ Подрядчик должен выполнить финальные Работы по ремонту поврежденных при выполнении Работ поверхностей.
При выполнении Работ Подрядчик несет все расходы по закупке необходимого количества и наличию необходимого запаса материалов, оборудования и техники, необходимых для производства Работ. 
В случае, если в настоящем Техническом задании имеются ссылки на конкретные торговые марки, товарные знаки, наименования производителей и т.п., Подрядчик вправе применить эквивалент, который соответствует и/или превосходит по качеству и техническим характеристикам товар (материалы), указанный(-ые) в настоящем Техническом задании.
6. Требования к качеству работ, в том числе технология производства выполнения работ, методы производства выполнения работ, методики выполнения работ.
6.1. Выполняемые Работы должны соответствовать требованиям государственных стандартов РФ, ГОСТ, СНиП, СанПиН.
6.2. При выполнении Работ необходимо учитывать нижеследующие нормативные документы:
- СП 51.13330.2011 «Свод правил. Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003»; 
- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» (приняты и введены в действие Постановлением Госстроя РФ от 23.07.2001 № 80);
- Постановление Госстроя России от 17.09.2002 № 123 «О принятии строительных норм и правил Российской Федерации «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство. СНиП 12-04-2002»;
- СП 82.13330.2016 «Свод правил. Благоустройство территорий. Актуализированная редакция СНиП III-10-75»; 
- ГОСТ 12.1.004-91. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования» (ред. от 01.10.1993 г.);
- ГОСТ 12.4.103-83 ГОСТ 12.4.103-2020 дата введения 2022-10-01) «Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная защитная, средства индивидуальной защиты ног и рук. Классификация».
6.3. Работы должны выполняться качественно, с применением специализированных устройств заводского типа, в соответствии с требованиями ГОСТ, СНиП, действующих нормативов, технических регламентов, а также инструкций и технологических рекомендаций.
6.4. Качество выполняемых Работ должно соответствовать требованиям строительных норм и правил и других нормативных документов.
7. Требования к безопасности выполнения работ.
7.1 Подрядчик должен соблюдать правила охраны труда и техники безопасности.
7.2 Подрядчик должен иметь в наличии инструкции по технике безопасности.
7.3 При проведении пожароопасных работ на объекте необходимо руководствоваться правилами пожарной безопасности.
7.4 При проведении сварочных работ должны соблюдаться правила их произведения в установленном порядке, баллоны должны храниться в специально отведенном месте, недоступном для посторонних лиц.
7.5 На Объекте должны быть в наличии материальные и технические средства для осуществления мероприятий по спасению людей и ликвидации аварии.
7.6 К Работам должны быть допущены только лица, прошедшие документально оформленный инструктаж на рабочем месте.
7.7 Подрядчик должен обеспечить обязательное присутствие лица, ответственного за технику безопасности на рабочем месте.
7.8 Перед началом Работ Подрядчик обязан произвести ограждение места Работ и обеспечить беспрепятственное передвижение граждан.
8. Требования по объему гарантий качества работ.
8.1 Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки или дефекты, то Подрядчик (в случае, если не докажет отсутствие своей вины) обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов. 
8.2 Подрядчик должен гарантировать обеспечение надлежащего выполнения Работ в соответствии с Контрактом и настоящим Техническим заданием.
9. Требования по сроку гарантий качества на результаты работ.
[bookmark: _GoBack]Гарантийный срок на выполненные Работы – 24 (Двадцать четыре) месяца с момента подписания Сторонами акта выполненных работ.
10. Подрядчик обязан иметь на объекте при проведении работ:
10.1 Назначенного приказом ответственного представителя Подрядчика за выполнение Работ на Объекте.
10.2 Журнал производства Работ, журнал по технике безопасности на рабочем месте.
11. Порядок сдачи-приемки выполненных работ.
Подрядчик уведомляет Заказчика о завершении Работ, после чего совместно с Заказчиком производит проверку качества выполненных Работ с целью определения соответствия с требованиями настоящим Технического задания.
Сдача-приемка результатов выполненных Работ осуществляется уполномоченными представителями Сторон и оформляется актом выполненных работ.


Приложение №1 к Техническому заданию


12. Состав работ:
	п/п
	Наименование
	Количество
	Ед. измерения

	1
	Защита пола, подоконников и мебели, ограждение рабочей зоны
	5
	комплект

	2
	Демонтаж плит потолка Армстронг (и части каркаса при необходимости) в зоне, прилегающей к верхнему откосу каждого окна, для получения доступа к шву
	80
	шт.

	3
	Демонтаж откосов из сэндвич-панели по всему периметру каждого окна (верх и боковые)
	42
	м2

	4
	Расшивка старого шва: удаление старой монтажной пены, остатков герметика, пыли и грязи, осмотр состояния монтажного зазора
	70
	м.п.

	5
	Грунтование основания шва (для лучшей адгезии пеня/герметика)
	70
	м.п.

	6
	Задувка шва профессиональной низкорасширяющейся монтажной пеной равномерным слоем по всему периметру
	70
	м.п.

	7
	Обрезка пены и обмазка пароизолирующим герметиком марки Стиз
	70
	м.п.

	8
	Обратный монтаж откосов из сэндвич-панели (с заменой поврежденных участков)
	42
	м2

	9
	Герметизация угловых и торцевых стыков откосов силиконовым герметикам
	70
	м.п.

	10
	Обратный монтаж плит потолка Армстронг и восстановление каркаса подвеса
	80
	шт.




    13.    Объем работ:
	п/п
	Наименование
	Количество
	Ед. измерения
	Дополнительное пояснение

	1
	Количество окон
	5
	шт.
	Размер одного окна - 4,0 x 3,0 м

	2
	Периметр шва примыкания
	70
	м.п.
	5 окон

	3
	Площадь откосов
	42
	м2
	Сэндвич-панель 10 мм

	4
	Демонтаж плит потолка
	80
	шт.
	Размер плиты - 600x600 мм, по 16 шт/окно






