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Приложение №1

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ (ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)

ОКПД 2: 08.12.12.140 (Щебень) 

	№
п/п
	Наименование товара 
	Технические характеристики

	1.
	Щебень (фракция 20-40)
	Насыпная плотность	1350–1450 кг/м³	Масса одного кубометра материала в разрыхлённом состоянии, учитывающая воздушные зазоры между зёрнами.
Пустотность	42–48%	Доля пустот между зёрнами в объёме материала. Высокая пустотность требует большего расхода связующего (цемента, раствора) при использовании в бетоне.
Лещадность	10–35%	Процент зёрен пластинчатой и игловатой формы. Чем меньше таких зёрен (I группа), тем лучше материал для плотной укладки.
Морозостойкость	F50–F300	Количество циклов замораживания и оттаивания, которое материал выдерживает без разрушения. Для ответственных конструкций рекомендуется не менее F300.



Техническое задание 
	№
п/п
	Наименование товара, работы, услуги
	Кол-во
	Ед. изм.

	1
	Щебень (фракция 20-40)
	30
	т



1. Срок поставки: в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты заключения Контракта. 
[bookmark: _GoBack]2. Место поставки: Курганская область, поселок Учхоз, г. Курган, Красивая, д. 20.
