ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на разработку сметной документации «Капитальный ремонт по замене входных групп, оконных и дверных блоков в поликлинике № 1 и поликлинике № 2 
ФГБУЗ МСЧ № 142 ФМБА России» 
в 2026 году

	№ п/п
	Перечень основных данных 
	Требования, установленные в отношении проведённых работ 
(показатели, в соответствии с которыми, будет устанавливаться соответствие)

	1.
	Наименование 
и адрес Заказчика
	Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Медико-санитарная часть № 142 Федерального медико-биологического агентства» (ФГБУЗ МСЧ № 142 ФМБА России).
453571, Республика Башкортостан, г.о. ЗАТО город Межгорье,          г. Межгорье, ул. Олимпийская, зд.16.

	2.
	Наименование, адреса объектов для разработки сметной документации на капитальный ремонт
	1. Поликлиника № 1 ФГБУЗ МСЧ № 142 ФМБА России по адресу: 453571, Республика Башкортостан, г.о. ЗАТО город Межгорье, г.Межгорье, ул. Олимпийская, зд. 4.
[bookmark: _GoBack]2.    Поликлиника № 2 ФГБУЗ МСЧ № 142 ФМБА России по адресу: 453570, Республика Башкортостан, г.о. ЗАТО город Межгорье, г.Межгорье, ул. Цветочная, зд. 8, пом.1-138.

	3.
	Технико-экономические 
показатели зданий 
объектов капитального 
ремонта
	Поликлиника № 1 ФГБУЗ МСЧ № 142 ФМБА России: здание 3-х этажное, планировочная схема - коридорная с расположением кабинетов по обе стороны. Общая площадь здания 5025,1 м2. 
Конструктивные элементы: перекрытия сборные железобетонные настила, стены – стеновые панели, кирпичные, масляная окраска, плитка керамическая, перекрытия сборные железобетонные настила, полы бетонные, линолеум. 
Здание введено в эксплуатацию в 2001 г.
Поликлиника № 2 ФГБУЗ МСЧ № 142 ФМБА России: занимает 3 этажа пятиэтажного здания - 1, 2 и 3-й этажи (остальные этажи занимают сторонние организации). Планировочная схема - коридорная с расположением кабинетов по обе стороны. Общая площадь здания 1714,10 м2. 
Конструктивные элементы: перекрытия железобетонные блоки, стены и перегородки кирпичные, перекрытия железобетонные плиты, полы бетонные. 
Здание введено в эксплуатацию в 1989 г.

	4.
	Назначение объектов
	Лечебно-профилактическое

	5.
	Основание допуска Исполнителя для разработки сметной документации на капитальный ремонт
	Членство Исполнителя в СРО соответствующих видов.
Профессиональный стандарт для специалиста по разработке сметной документации на капитальный ремонт: 
- приказ Министерства труда и социальной защиты РФ № 626н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист в области планово-экономического обеспечения строительного производства»;
- приказ Госстроя РФ от 18.04.2001 № 85 «Об утверждении «Положения о повышении квалификации, профессиональной переподготовке и аттестации руководящих работников и специалистов в области ценообразования и сметного нормирования» и «Программы повышения квалификации и переподготовки указанных специалистов строительного комплекса».

	6.
	Срок начала 
и окончания работ
	Срок начала работ: со дня заключения Контракта. 
Срок окончания выполнения работ: 
до «_____» ____________ 20__________ года

	7.
	Исходные данные для разработки сметной документации на капитальный ремонт
 
	Для сбора исходных данных требуется личное присутствие Исполнителя на объектах Заказчика для составления Дефектных ведомостей на выполнение работ по разработке сметной документации на капитальный ремонт по замене входных групп, оконных и дверных блоков в поликлинике № 1 и поликлинике № 2 ФГБУЗ МСЧ № 142 ФМБА России. 

	8.
	Вид работ 
	Разработка сметной документации для объектов:
1. «Капитальный ремонт по замене входных групп, оконных и дверных блоков в поликлинике № 1  ФГБУЗ МСЧ № 142 ФМБА России по адресу: 453571, Республика Башкортостан, г.о. ЗАТО город Межгорье, г. Межгорье, ул. Олимпийская, зд.4». 
2. «Капитальный ремонт по замене  оконных и дверных блоков в поликлинике № 2 ФГБУЗ МСЧ № 142 ФМБА России по адресу: 453570, Республика Башкортостан, г.о. ЗАТО город Межгорье, г. Межгорье, ул. Цветочная, зд.8, пом. 1-138».
Необходимо согласование сметной документации на стадии приемки с Заказчиком для внесения изменений, в случае необходимости, по требованию Заказчика и утверждения.

	9.
	Основные этапы 
разработки сметной 
документации на капитальный ремонт

	1. Сбор исходных данных: 
- обследование помещений поликлиники № 1 и поликлиники № 2 ФГБУЗ МСЧ № 142 ФМБА России. 
2. Составление сметной документации.
3. Согласование с Заказчиком.
4. Проведение экспертизы: проверка сметной документации на соответствие нормативным требованиям, техническим регламентам и достоверности определения сметной стоимости.
5. Утверждение документации: получение положительного заключения экспертизы и утверждение сметной документации.

	10.
	Требования 
к разработке сметной
документации на капитальный ремонт


	Локальный сметный расчет (ЛСР) на капитальный ремонт составляется с применением Методики определения сметной стоимости строительства и капитального ремонта, утвержденной приказом Минстроя России № 421/пр. от 04.08.2020 ресурсно-индексным методом.  Локально-сметные расчеты составляется с применением федеральных единичных расценок по сборникам ГЭСН, ГЭСНр,  цены на материалы, изделия, конструкции по сборникам ФСБЦ.
При разработке ЛСР и ССРСС руководствоваться федеральной сметно-нормативной базой (ФСНБ-2022) утверждённой приказом Минстроя России от 30 декабря 2021 года № 1046/пр и Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, действующей на момент расчёта затрат, с указанием квартала и года использования сплит-формы, применяемой для пересчёта в текущие цены по группам однородных строительных ресурсов, публикуемых на сайте ФГИС ЦС. 
Материалы, не учтенные расценками: ТЦ_101_2_0256024730_15.04.2021_01 должны быть  указаны в Конъюнктурном анализе,  согласно коммерческих предложений 3-х поставщиков в текущем уровне цен (с НДС) и применения наименьшей стоимости, с пересчетом в ресурсный уровень цен 2001 г.  методом «обратного счета».
Накладные расходы и сметная прибыль в локально-сметных расчетах определены от ФОТ по видам работ, в соответствии с Приказом № 812/пр от 21.12.2020г. и Приказом № 774/пр  от 11.12.2020г. «О порядке применения нормативов накладных расходов и сметной прибыли в строительстве».
Содержание ЛСР:
- указывается номер ЛСР;
- сметные прямые затраты;
- сметная стоимость оборудования;
- накладные расходы;
- сметная прибыль.
В сводном сметном расчете стоимости строительства (ССРСС) указываются: 
- номер ССРСС;
- ремонтно-строительные работы;
- монтажные работы;
- оборудование;
- прочие работы;
- строительный контроль и НДС;
- общая сумма с НДС.
ЛСР и ССРСС предоставляются на бумажном носителе и в электронном формате xml ГРАНД – Смете (приказ Минстроя России от 12.05.2017 №783/пр.).

	11.
	Технические 
требования при разработке сметной документации на капитальный ремонт

	Работы по разработке сметной документации на капитальный ремонт должны быть выполнены в соответствии с требованиями государственных стандартов, действующими строительными нормами и правилами, НПБ, техническими регламентами, санитарными нормами и правилами, в том числе:
- Федеральный закон № 52-ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (редакция от 26.12.2024 - действует с 01.09.2025); 
- Градостроительный кодекс Российской Федерации 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ (редакция от 30.01.2026 - действует с 10.02.2026).
Организация и выполнение Работ должны соответствовать требованиям безопасности, установленным следующими документами:
- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (редакция от 25.12.2023 действует с 05.01.2024);
- Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (редакция от 25.12.2023 - действует с 01.09.2024);
- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве Часть 1 Общие требования» (редакция от 23.07.2001);
- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве Часть 2 Строительное производство» (редакция от 17.09.2002);
- Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (редакция от 07.07.2025 - действует с 06.10.2025);
- Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» (последняя редакция);
- Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений (редакция от 25.12.2023 - действует с 01.09.2024)»;
- Свод правил. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 несущие и ограждающие конструкции СП 70.13330.2012 (редакция от 11.12.2023 - действует с 12.01.2024);
- Свод правил. Общественные здания и сооружения. СНиП 31-06-2009. СП 118.13330.2022 (редакция от 20.12.2024 - действует с 25.02.2025);
- СП 28.13330.2017 «Свод правил. Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85» (редакция от 08.05.2024 - действует с 09.06.2024);
- СП 71.13330.2017 «Свод правил. Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87» (редакция от 17.12.2021 - действует с 18.01.2022);
- СП 29.13330.2011 «Свод правил. Полы. Актуализированная редакция СНиП 2.03.13-88» (редакция от 14.12.2022 - действует с 14.12.2022);
- СП 60.13330.2020 «Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха» (редакция от 17.01.2025 - действует с 25.02.2025); 
- ПУЭ «Правила электроустановок»;
- И иные государственные стандарты, действующие строительные нормы и правила, НПБ, санитарные нормы и правила, предназначенные для данных видов работ.
Выполняемые работы, равно как и их результат, должны соответствовать требованиям законодательства РФ и действующих нормативно-технических документов и правилам (в случае указания недействующих ГОСТ, СНИП, СанПиН, ТР, ТС и иных нормативных и регулирующих документов на момент проведения работ – данными документами руководствоваться не требуется).

	12.
	Требования по передаче Заказчику сметной документации и иных документов по завершению и сдаче работ

	По завершению и сдаче работ Исполнитель передает Заказчику сметную документацию (ЛСР и ССРСС на бумажном носителе и в электронном формате xml ГРАНД – Смете (приказ Минстроя России от 12.05.2017 №783/пр.)) на следующие объекты:
1. «Капитальный ремонт по замене входных групп, оконных и дверных блоков в поликлинике № 1 ФГБУЗ МСЧ № 142 ФМБА России по адресу: 453571, Республика Башкортостан, г.о. ЗАТО город Межгорье, г. Межгорье, ул. Олимпийская, зд.4»:
- локальный сметный расчет в 3-х экземплярах;
- сводный сметный расчет стоимости строительства работ в 3-х экземплярах;
- сводная таблица результатов конъюнктурного анализа в 3-х экземплярах;
- коммерческие предложения в 3-х экземплярах.
2. «Капитальный ремонт по замене  оконных и дверных блоков в поликлинике № 2 ФГБУЗ МСЧ № 142 ФМБА России по адресу: 453570, Республика Башкортостан, г.о. ЗАТО город Межгорье, г. Межгорье, ул. Цветочная, зд.8, пом. 1-138»:
- локальный сметный расчет в 3-х экземплярах;
- сводный сметный расчет стоимости строительства работ в 3-х экземплярах;
- сводная таблица результатов конъюнктурного анализа в 3-х экземплярах;
- коммерческие предложения в 3-х экземплярах.
Работы считаются выполненными надлежащим образом и сданными с момента подписания обеими сторонами соответствующих Актов сдачи-приемки работ. 

	13.
	Гарантийный срок на сметную документацию
	Гарантийный срок на выполненные работы составляет 6 месяцев, включая период выполнения работ по капитальному ремонту, в течение которого Исполнитель возмещает Заказчику ущерб, возникший в результате некачественно выполненной документации. Установление причины возникновения дефектов и размера ущерба производится комиссионно с привлечением представителей Заказчика, Исполнителя, а также в случае необходимости независимых экспертов.
Устранение выявленных недостатков в течение 6-ти месяцев после подписания Акта сдачи-приемки работ.
При обнаружении недостатков в сметной документации Исполнитель по требованию Заказчика обязан безвозмездно переделать сметную документацию, а также возместить Заказчику причинённые убытки.




Начальник хозяйственного отдела                                                                                  Т.Н. Втулкина


