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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку телефонных аппаратов (IP телефония) в рамках государственного оборонного заказа и в целях реализации государственной программы вооружения на 2026 год.

1. Объект закупки: Телефонный аппарат (IP телефония).
2. Единица измерения: штука.
3.	Количество – 25 штук.
4. Функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики (потребительские свойства) Товара:

Технические характеристики

	Основные характеристики объекта закупки
	Телефонный аппарат (IP телефония)
ОКПД2: 26.30.11.110
КТРУ: 26.30.11 110-00000047

	
	Наименование показателя                                 характеристики
	Единица измерения                      характеристики
	Значения характеристики
	Инструкция по заполнению характеристик в заявке

	
	Тип устройства - Стационарный телефон
	-
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	Размер дисплея
	Дюйм
	≥ 2.3
	Указывается участником закупки конкретное значение характеристики не менее указанного значения

	
	Количество поддерживаемых SIP-линий
	шт
	≥ 2
	Указывается участником закупки конкретное значение характеристики не менее указанного значения

	
	[bookmark: _GoBack]Скорость портов Ethernet
	Мегабит в секунду
	≥ 100
	Указывается участником закупки конкретное значение характеристики не менее указанного значения

	
	Количество дисплеев
	шт
	≥ 1
	Указывается участником закупки конкретное значение характеристики не менее указанного значения

	
	Функции устройства:
1. Встроенные клавиши быстрого набора
2. Поддержка аудиоконференций
3. Удержание вызова
4. Перенаправление вызова
5. Переадресация вызова
6. Отключение микрофона
7. Уведомление о поступлении нового вызова
8. Переадресация по занятости
9. Переадресация по неответу
10. Запрет выдачи Caller ID
11. Громкая связь
12. История вызовов
13. Отображение номера и имени вызывающего абонента
14. Повторный набор номера
	-
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	Сетевые функции:
1. Поддержка синхронизации даты и времени по протоколу NTP
2. Поддержка QoS: 802.1p/Q tagging (VLAN)
3. Поддержка получения ip-адреса по протоколу DHCP
4. WEB-интерфейс управления
	-
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	Голосовые функции:
1. Генерация комфортного шума
2. Эхокомпенсация
3. Автоматическая регулировка чувствительности микрофона
	-
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	Наличие модулей, портов и интерфейсов:
1. Порт Ethernet для подключения к АРМ
2. Порт Ethernet для подключения к ЛВС
3. Порт для подключения гарнитуры
	-
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	Конструкция:
1. Электропитание по стандарту PoE
2. Кнопочный номеронабиратель
	-
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	Сетевые протоколы - Поддержка SIP
	-
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	Конструктивные особенности дисплея:
1. Монохромный
2. Наличие подсветки
	-
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	Поддержка аудиокодеков: G.711A, G.711U, G.729
	-
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	Комплектация:
1. Блок питания
2. Подставка
3. Шнур соединительный
	-
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки



1. Требования к качеству товара
1.1 В соответствии с п. 7 ч. 1 ст. 33 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 года «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

1.2 Качество и безопасность поставляемого товара должны соответствовать ветеринарным и санитарным нормам и правилам, требованиям государственных и отраслевых стандартов РФ, технических условий и другим нормативным документам, утвержденным на данный вид товара. Товар, подлежащий в соответствии с законодательством РФ обязательной сертификации, должен иметь сертификат соответствия.

2. Требования к упаковке товара
2.1. Товар должен быть поставлен в оригинальной упаковке производителя. При необходимости Поставщик должен обеспечить дополнительную упаковку товара с целью предотвращения его повреждения или порчи в ходе транспортировки к месту доставки.

3. Требования к цене товара
3.1 Цена поставляемого товара включает: стоимость товара, тары и упаковки; доставку, погрузочно-разгрузочные работы, проведение товароведческих и качественных экспертиз; расходы на уплату налогов, сборов, таможенных пошлин, на страхование груза (при необходимости), и других обязательных платежей поставщика в бюджетные и государственные внебюджетные фонды.

4. Требования к сроку и объему предоставления гарантий качества товара
4.1 Гарантийный срок Поставщика на товар должен составлять не менее 12 месяцев cо дня передачи товара Государственному Заказчику по Товарной накладной или Универсальному передаточному документу (УПД).  Вместе с поставкой товара Поставщик должен предоставить гарантию Производителя на срок не менее 12 месяцев.
4.2 Поставщик должен сообщить номера контактных телефонов, по которым Государственный Заказчик может информировать Поставщика (или его представителя) о недостатках (дефектах) в товаре.
4.3 Все обнаруженные во время гарантийного срока неисправности должны быть устранены Поставщиком в течение 30 рабочих дней после получения извещения о неисправности.

5. Обязательные условия поставки
5.1 Поставка товара осуществляется по адресу: 685000, г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 25 корп. 2, в рабочее время Государственного заказчика (понедельник-пятница с 9:00 до 18:00, обед с 13:00 – 14:00). Дата и время доставки согласовываются с Государственным заказчиком.

6. Сроки поставки товара
6.1. Срок поставки товара до 31.08.2026.

7. Информация о контактных лицах
7.1. Контактные лица: Филиппенко Антон Иванович  +74132 690075.
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