 Описание объекта закупки
Техническое задание 
на выполнение работ по монтажу аварийного освещения в административном помещении Шербакульского районного отделения судебных приставов ГУФССП России по Омской области по адресу: Омская обл., р.п. Шербакуль, ул.  Ленина, д. 120
Капитальные стены кирпичные.

Обязательные требования:

1. Работы выполнить в соответствии с:

 ГОСТ 55842-2013 «Аварийное освещение»
В случае если к работам, выполнение которых предусмотрено настоящим Контрактом, законодательством, СНиПами, ГОСТами предъявляются обязательные требования не оговоренные техническим заданием,  Подрядчик обязан выполнять работу, соблюдая эти обязательные требования.

2. Срок гарантии на примененные материалы и выполненные работы 2 года.

3. Применять только сертифицированные материалы.

4. Вопрос размещения специалистов на время выполнения работ решать без использования помещений ГУФССП России по Омской области.

5. Подрядчик не вправе требовать увеличения цены Контракта, в том числе в случае, когда в момент заключения Контракта исключалась возможность предусмотреть полный объем расходов, необходимых для выполнения технического задания, а также в случае возрастания стоимости материалов и оборудования, необходимых для выполнения работ. Риск изменения обстоятельств выполнения работ несет Подрядчик.

6. Участник закупки самостоятельно просчитывает стоимость работ технического задания, в соответствии со схемами, планировками и перечнем работ, при обнаружении несоответствий объемов работ и материалов, перечисленных в техническом задании, с объемами работ и материалами локального сметного расчета, приложенного к проекту Государственного контракта, участник конкурса обязан известить о них Заказчика до подписания Государственного контракта. После подписания Государственного контракта качество и характеристики материалов, а также объемы работ определят техническое задание.

7. Подрядчик несет материальную ответственность за не сохранность материалов, оборудования, или иного имущества Заказчика, в связи с исполнением настоящего Контракта. При обнаружении порчи имущества Заказчик письменно или устно уведомляет Подрядчика о необходимости возмещения убытков. Стоимость убытков определяется по рыночной стоимости материалов, оборудования или иного имущества, включая стоимость работ по установке, наладке, монтажу, на день уведомления. Заказчик вправе, потребовать от Подрядчика безвозмездного возмещения ущерба в разумный срок. В случае отказа, не принятия мер или не выполнения всего объема обязательств по устранению ущерба в установленный срок Заказчик вправе заключить договор поставки или подряда, в зависимости от вида причиненного ущерба, с другой подрядной организацией на свой выбор и требовать  возмещения своих расходов на устранение ущерба у Подрядчика, при этом Подрядчик не имеет право оспаривать цену договора.  

Условия выполнения работ:

       Хранение и поставку строительных материалов на объект осуществляет подрядная организация, за сохранность не смонтированных строительных материалов  ГУФССП России по Омской области ответственности не несет.

    Режим работы, в соответствии с работой отдела с 9-00 до 18-00, суббота, воскресенье выходной. Работы будут выполняться без остановки работы отдела.

Условия оплаты:

Оплата выполненных работ производится по факту выполнения работ. 

         Заказчик, с участием Подрядчика, осматривает и принимает выполненную работу (ее результат), при обнаружении отступлений от технического задания к настоящему Контракту, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявляет об этом Подрядчику. Оплата выполненных работ будет производиться после устранения выявленных недостатков.

Описание работ:
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Cocrasun:




- у  щитка на стене установить бокс пластиковый с крышкой вместимосьтю не менее 2 модуля автоматов – 1 шт.;

-  установить  отключающий автомат — 1 шт.;

- кабельную линию выполнить медным кабелем в негорючей изоляции, сечением жилы не менее 1,5 мм.;

- кабельную линию аварийного освещения проложить в кабель- канале;

- установить светильники аварийного освещения аккумуляторные светодиодные в соответствии со схемами, время автономной работы не менее 3 часов, зарядное устройство 220 V, не менее 60 LED — 6 шт.
