
Описание объекта закупки/Техническое задание
на приобретение DECT-комплекта и блоков питания для телефонов Территориального органа 
Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Республике Татарстан

	Место поставки товара:
	Территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Республике Татарстан, 420021, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Нариманова, д. 63



	13.
	DECT-комплект

ОКПД 2: 26.30.30.190: Части и комплектующие коммуникационного оборудования прочие
	
	
	
	Шт.
	1

	
	Узкополосные одновременные вызовы на базу
	Не менее 8 шт.
	Количественная
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	Широкополосные одновременные вызовы на базу
	Не менее 8 шт.
	Количественная
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	Узкополосные одновременные вызовы на микросотовую систему
	Не менее 8 шт.
	Количественная
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	Максимальное количество базовых станций в системе
	Не менее 3 шт.
	Количественная
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	Максимальное количество DECT-трубок в системе
	Не менее 20 шт.
	Количественная
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	Подключение беспроводных DECT-конференц-телефонов, беспроводных DECT-трубок, настольных DECT-телефонов
	Наличие
	Качественная
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	Скорость порта Ethernet
	Не менее 100 Мегабит в секунду
	Количественная
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	Максимальная рабочая частота
	Не менее 1850 МГц
	Количественная
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	Дальность радиосвязи DECT в помещении
	Не менее 50 м
	Количественная
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	Поддержка синхронизации по радиоканалу
	Наличие
	Качественная
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	Поддержка VLAN
	Наличие
	Качественная
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	Крепления на стене и на потолке
	Наличие
	Качественная
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	10.
	Блок питания для SIP-телефона

ОКПД 2: 26.30.30.190: Части и комплектующие коммуникационного оборудования прочие
	
	
	
	Шт.
	2

	
	Входные характеристики:
	
	
	
	
	

	
	- Максимальное напряжение 
	Не менее 240 В
	Количественная
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	- Максимальная частота
	Не менее 60 Гц
	Количественная
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	Выходные характеристики:
	
	
	
	
	

	
	- Напряжение 
	Не менее 5 В
	Количественная
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	- Сила тока
	Не более 2 А
	Количественная
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	Дополнительные условия:
	
	
	
	
	

	
	Требования к времени наработки оборудования на момент закупки
	Поставляемое оборудование должно быть выпуска не ранее 2025 г., не бывшее в употреблении, не восстановленное, не прошедшее ремонт, замену составных частей, восстановление потребительских свойств.
	
	
	
	

	
	Требования к размерам, весу, упаковке, отгрузке оборудования
	Доставка и разгрузка Товара Грузополучателю должна осуществляться в полном объеме за счет Поставщика, в упаковке, соответствующей данному виду Товара и обеспечивающей полную сохранность от всякого рода повреждений, с соблюдением установленных требований по хранению.
	
	
	
	

	
	Требования к качеству оборудования
	Качество Товара должно:
-соответствовать требованиям завода-изготовителя, указанным в нормативно-технической документации на данный вид Товаров,
-подтверждаться документами качества, оформленными в установленном порядке и необходимыми по действующему законодательству, нормативным правовым актам Российской Федерации (копии сертификатов или деклараций и другие документы качества, которые должны быть  обязательны в соответствии с требованиями нормативных правовых документов РФ на поставляемый Товар, в том числе документы, подтверждающие страну происхождения Товара)
	
	
	
	

	
	Требования к гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	Поставщик обеспечивает в срок действия гарантии бесплатный ремонт поставленного оборудования. Гарантия – не менее 24 месяца с даты подписания соответствующего Акта приемки Оборудования
	
	
	
	

	
	Требования по передаче заказчику вместе с  оборудованием  технической, согласованной разрешительной и иной документации
	Предоставление владельцу эксплуатационной документации, необходимой для поддержания поставленного оборудования в исправном, работоспособном состоянии (паспорт, формуляр, руководство по эксплуатации и др.) на русском языке.
	
	
	
	

	
	Порядок сдачи и приемки оборудования
	Приемка оборудования должна производится
в соответствии с действующим законодательством и нормативными правовыми актами Российской   Федерации и Республики Татарстан, инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству от 15.06.1965г. № П-6 и инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству от 25.04.1966г. № П-7.
	
	
	
	





