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Приложение №1

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ (ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)


	№
п/п
	Наименование товара, работы, услуги
	Кол-во
	Ед. изм.

	1
	ИБП DEXP CEE-E 850VA 
	8
	шт.
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Технические характеристики 
· Тип
ИБП
· Модель
DEXP CEE-E 850VA
· Основной цвет
 черный
· Вид 
линейно-интерактивный
· Форм-фактор 
 Tower
Технические параметры
· Полная выходная мощность 
 850 ВА
· Эффективная выходная мощность 
 510 Вт
· Мин. входное напряжение
165 В
· Макс. входное напряжение
295 В
· Мин. входная частота 
50 Гц
· Макс. входная частота 
60 Гц
· Стабильность выходного напряжения 
± 10 %
· Мин. выходная частота 
49 Гц
· Макс. выходная частота 
61 Гц
· Тип формы напряжения 
модифицированная синусоида
· Время переключения на батарею 
4 мс
· Виды защиты
защита от высоковольтных импульсов, защита от короткого замыкания, защита от перегрузки, ещё
Разъемы
· Количество и тип выходных разъемов питания 
 2 х CEE 7 (евророзетка)
· Количество выходных разъемов питания (UPS) 
 2
· Расположение разъемов на корпусе 
 вертикальное
Батарея
· Время зарядки 
6 ч
· Напряжение и емкость батареи
12V/8Ah
· Возможность замены батарей 
 есть
· Горячая замена батарей 
 нет
· Количество батарей
 1 шт
· Подключение внешних батарей 
 нет
Дополнительная информация
· Холодный старт 
 есть
· Дисплей 
 нет
· Уровень шума
 45 дБ
· Температура эксплуатации
от 0 до +40 °С
· Комплектация
документация, кабель питания
Габариты и вес
· Глубина
305 мм
· Ширина
90 мм
· Высота
166 мм
· Вес
5.5 кг

1. Срок поставки: в течение 10 (десяти) календарных дней с даты заключения Контракта. 
2. Место поставки: Курганская область, Кетовский р-н, с. Лесниково, мкрн КГСХА, 10. 


