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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту автомобилей.

УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

1. Оказываемые услуги (работы) по ремонту и техническому обслуживанию автомобилей Заказчика (Приложение №1 к техническому заданию), производятся на сервисном центре Исполнителя в г.Кирове, с использованием собственного оборудования, расходных материалов и запасных частей, рекомендованных к использованию заводом-изготовителем.
2. Выполнение всех видов работ осуществляется в соответствии с техническими условиями, установленными для соответствующих марок автомобилей.
3. Предварительное диагностирование объемов работ, а также количества и номенклатуры запасных частей, осуществляемое внешним осмотром без разборки и применения диагностического оборудования, производится без дополнительной оплаты.
3. Фактический объем услуг по договору определяется Заказчиком, исходя из его потребностей. Услуги выполняются  на основании поданной Заказчиком заявки. В случае если в процессе выполнения работ будут выявлены дополнительные дефекты, требующие устранения, такие работы могут выполняться только с согласия Заказчика.
4. Доставка автотранспорта к месту ремонта и обратно осуществляется силами и средствами Заказчика. 
5. Исполнитель предоставляет Заказчику бесплатное хранение автомобилей на охраняемой территории на время ожидания работ и после их окончания.
6. Исполнителем обеспечивается одновременный прием не менее 2 автомобилей Заказчика для осуществления технического обслуживания и текущего ремонта без предварительной записи
7. Исполнитель принимает на себя обязанности по утилизации отходов возникших при проведении ремонта автомобилей Заказчика.
8. Исполнитель предоставляет представителю Заказчика возможность осуществления контроля, за выполняемыми работами по ремонту и техническому обслуживанию автотранспорта.
9. Исполнитель возвращает замененные узлы, агрегаты Заказчику.
10. Для проведения технического обслуживания за Заказчиком должен закрепляться квалифицированный персонал для выполнения в полном объеме всех работ по ТО и ремонту автотранспорта. По вопросам организации технического обслуживания и ремонта Исполнитель должен выполнять поручения и задачи специалистов Заказчика.
11. Исполнитель выполняет работы по ремонту в соответствии с установленными эксплуатационными и ремонтными нормами, рекомендациями завода-изготовителя, с соблюдением требований «ПРАВИЛ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ) ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ АВТОМОТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ» - ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 11.04.2001Г. № 290.
12. По требованию Заказчика Исполнитель обязан предоставить сертификаты соответствия на оригинальные запасные части, применяемые в процессе технического обслуживания и ремонта транспортных средств Заказчика согласно ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА О БЕЗОПАСНОСТИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ – ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 10.09.09Г. № 720
13. Транспортные средства прошедшие техническое обслуживание и ремонт должны отвечать требованиям, регламентирующим техническое состояние и оборудование транспортных средств, участвующих в дорожном движении, в части, относящейся к обеспечению безопасности дорожного движения (ПОСТАНОВЛЕНИЕ 


ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 23.10.1993Г. №1090 «О ПРАВИЛАХ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ»).
13. Нормы времени на техническое обслуживание и ремонт автомобилей Заказчика должны соответствовать нормам, указанным в «СБОРНИКЕ НОРМ ВРЕМЕНИ НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ ЛЕГКОВЫХ, ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ И АВТОБУСОВ РД 03112178-1023-99» или при их отсутствии в строгом соответствии с трудоемкостью, установленной заводом-изготовителем автомобилей.

I. ПЕРЕЧЕНЬ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ И СРОКИ ИХ ИСПОЛНЕНИЯ

1. Мойка автомобилей – в течении 1 часа по предварительной записи.
2. Шиномонтажные работы всех видов – начало работ не позднее 1 часа с момента подачи заявки.
3. Контрольно-диагностические работы на подвеске автомобиля, включая регулировку углов установки колес на специализированном стенде – в течении рабочего дня после подачи заявки.
4. Контрольно-диагностические работы двигателей автомобилей – в течении одного рабочего дня после подачи заявки .
5. Периодическое техническое обслуживание автомобилей - в течении одного рабочего дня после подачи заявки (без дополнительных работ).
6. Текущий ремонт подвески и ходовой части автомобилей - начало работ не позднее одного рабочего дня после подачи заявки.
7. Текущий ремонт всех автомобильных агрегатов, включая двигатель - начало работ не позднее одного рабочего дня, окончание – не позднее четырех рабочих дней после подачи заявки.
8. Замена агрегатов автомобилей, включая двигатель – не более двух рабочих дней после подачи заявки.
9. Кузовной ремонт автомобилей, включая замену кузовных деталей, сварочные работы и рихтовку – начало работ не позднее двух рабочих дней после подачи заявки.
10. Покраска деталей автомобилей после проведения кузовных работ, включая подготовительные работы, шпатлевку и сушку в специализированной камере – не более четырех рабочих дней после подачи заявки.

II. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ И ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

1. Срок предоставления гарантии качества на выполнение работ по ремонту и обслуживанию транспортных средств со дня подписания акта выполненных работ должен составлять:
- на слесарные работы – не менее 3 месяцев;
- на ремонт агрегатов – не менее 3 месяцев;
- на малярно-кузовные работы – не менее 6 месяцев;
- на техническое обслуживание – до следующего ТО (пробег определяется инструкцией изготовителя);
- текущий ремонт – не менее 20 календарных дней или не менее 2000 км пробега;
- на запасные части (за исключением расходных) – не менее 3 месяцев.
2. В случае обнаружения в ходе приема-сдачи выполненных работ либо во время эксплуатации в гарантийный срок, при правильной эксплуатации автомобиля, недостатков в выполненных работах, либо несоответствия качества используемых материалов, данные 


недостатки  подлежат исправлению силами Исполнителя, в первоочередном порядке, и за его счет в течение  не более трех дней со дня обнаружения.
3. В случае выхода из строя замененных запасных частей полностью или их комплектующих, по вине завода изготовителя, в течение гарантийного срока эксплуатации, устранение неисправностей вплоть до их замены производится за счет Исполнителя. При этом гарантийный срок на выполненные работы и используемые при выполнении ремонта запасные части продлевается на период гарантийного ремонта с момента уведомления о выходе из строя комплектующих (запасных частей), до дня устранения выявленных дефектов и неисправностей.
4. Устанавливаемые, при выполнении всех видов ремонта запасные части должны быть новыми, произведенными официальными производителями. Использование восстановленных запасных частей не допускается.


Приложение №1
к техническому заданию
СПИСОК АВТОМОБИЛЕЙ:

	№
п/п
	
марка
	
Гос.№

	1
	ГАЗ-270710
	К 379 НА

	2
	УАЗ-ПАТРИОТ
	Р 643 РА

	3
	УАЗ-396254
	К 672 НА

	4
	МИЦУБИСИ ГАЛАНТ 2,4
	М 647 НР

	5
	УАЗ-ПАТРИОТ
	К 830 ОУ

	6
	МИЦУБИСИ-ПАДЖЕРО
	У 502 КУ

	7
	ФИАТ-ДУКАТО
	У 302 КУ

	8
	HAKO-CITIMASTER
	38-09 КС





Механик гаража                 Бельтюков М.Ю.

