Техническое задание

1. Объект закупки: выполнение работ по протяжке многопарного кабеля и волоконно-оптической сборки типа ОМ3 с подключением сетевого оборудования в помещениях Заказчика далее - (Работы).
0. Место выполнения работ: г. Москва, Славянская площадь, д.4., стр.1

2. Перечень выполняемых работ включает в себя:
2.1. Укладка многопарного кабеля в гофрорукав. Протяжка кабеля и волоконно-оптической сборки типа ОМ3 из помещения серверной на 6 этаже в помещение коммутационной комнаты на 5 этаже здания. Выполнение работ по расшивке кабеля на новую поставляемую патч-панель в помещении кроссовой на 5 этаже. Выполнение работ по включению концов кабелей в оконечные устройства оптической панели. Выполнение работ по проверке и настройке каналов ввода-вывода информации. (настройка и тестирование кабеля). Протяжку кабельных линий необходимо выполнить с учетом ограничений по взаимному расположению силовых информационных кабелей. 
2.2.  Порядок и последовательность проведения работ Исполнитель в обязательном порядке согласует с Заказчиком.
	
3. Сроки, порядок выполнения и приемки работ:
3.1. Работы проводятся в течении 5-ти календарных дней с момента подписания договора. 

4. Требования к безопасности выполнения работ:
                    4.1. Работы должны выполняться в соответствии с ГОСТ Р 58748-2019 «Слаботочные системы. Кабельные системы. Монтаж кабельных систем. Технические условия и обеспечение качества», обученными, аттестованными и квалифицированными специалистами. 
4.2.  Исполнитель обязан контролировать состояние условий труда своих работников на объекте Заказчика, соблюдение ими правил безопасности и охраны труда, правильность применения своими работниками средств индивидуальной и коллективной защиты.
4.3.   Работы не должны препятствовать или создавать неудобства сотрудников Заказчика или представлять угрозу их жизни и здоровью, представлять угрозу возникновения пожара или чрезвычайных ситуаций. Работники Исполнителя обязаны неукоснительно соблюдать требования правил внутреннего распорядка, установленного на объекте Заказчика.

5. Общие требования к работам, услугам, материалам, требования по объему гарантий качества, требования по сроку гарантий качества на результат выполненных работ:
5.1. Исполнитель поставляет необходимые для выполнения работ оборудование и материалы в соответствии с Приложением №1. Поставляемое оборудование должно быть новым, в упаковке, пригодной для данного вида, обеспечивающей сохранность при транспортировке, погрузочно-разгрузочных работах и хранении. Оборудование и материал должны быть сертифицированы в соответствии с Федеральным Законом 123 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и иметь все необходимые Сертификаты пожарной безопасности. Маркировка упаковки и  должна содержать информацию, предусмотренную для маркировки данного вида оборудования законодательными и подзаконными актами, действующими на территории Российской Федерации на дату поставки и приемки оборудования.
 Технология монтажа новых кабельных линий должна обеспечивать сохранение эстетичного вида помещений после производства монтажных работ. После завершения монтажа кабельные линии тестируются кабельным тестером Fluke DSX – 5000 с предоставления протокола Заказчику.
5.2. Не позднее планируемой даты начала выполнения работ с даты согласования графика выполнения работ Исполнитель обязан направить в адрес Заказчика:
- перечень персонала, производящего работы, с обязательным предоставлением паспортных данных. Исполнитель обязан соблюдать правила привлечения и использования иностранной и иногородней рабочей силы, установленные законодательством Российской Федерации. При изменении состава персонала Исполнитель обязан не менее, чем за два рабочих дня уведомить об этом Заказчика.
5.3. На материальный результат выполненных работ устанавливается гарантийный срок продолжительностью 12 (двенадцать) месяцев с момента подписания Заказчиком Акта выполненных работ.
Приложении № 1
Ведомость объемов работ и количество поставляемого оборудования и материалов.
	№
п/п
	Тип
	Технические требования
	Количество 

	1
	Кабельная продукция 
	
300975021.000000047_26
	90 м.

	

2
	Кабельная продукция (Волоконно-оптическая сборка ОМ3)
	300975021.000000049_26
	

100 м.

	3
	Коммутационная панель 19” 
	300975021.000000048_26
	1 шт.

	4
	Труба ПВХ С протяжкой 
	300927964.000005821_26
	
70 м.

	5
	Монтажные работы
	[bookmark: _GoBack]300975021.000000050_26
	1 шт.



