
Приложение №2
к Государственному Контракту
№ _____________       от « ____» ___________ 2026 г.

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем)
Товары в целях обеспечения государственных нужд
 (Указывается предмет контракта, заключаемого по результатам закупочной процедуры)
	Основные характеристики объекта закупки
	Технические характеристики 
Аккумулятор Tornado 6СТ 190 Aч болт
Емкость аккумулятора 190 А*ч  Напряжение 12 В
Химический состав батареи кальциевые (Ca/Ca)
Тип клемм болт Типоразмер DIN/JIS D5
Допустимый пусковой ток 1200 А Вес нетто 52 кг
Габариты без упаковки 513х223х217 мм Длина 513 мм
Ширина 223 мм Высота 217 мм
Технические характеристики 
Пневмогидроусилитель сцепления ПГУ КАМАЗ
[bookmark: _GoBack]Тип изделия: пневмогидроусилитель сцепления (ПГУ)
Назначение: уменьшение усилия на педали сцепления и управление приводом выключения сцепления
Тип привода: пневмогидравлический
Рабочая среда: сжатый воздух и тормозная жидкость
Рабочее давление воздуха: до 0,8–1,0 МПа
Диаметр воздушного цилиндра: 100 мм
Диаметр гидравлического цилиндра: 25 мм
Ход штока: 85 мм Вылет штока: 172 мм
Гидравлическое соединение: М14×1,5
Пневматическое соединение: М22×1,5
Совместимость: КамАЗ, МАЗ, ПАЗ, ЛиАЗ, а также техника с КПП ZF и Fast Gear Масса изделия: 2,8 кг
В стоимость товара входит доставка по адресу заказчика. При поставке необходимо предоставить сертификаты качества

	Используемый метод определения НМЦК с обоснованием:
	метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)

	Расчет НМЦК

	Ком. Предложение №1 – 25 355,00 вх № 8318 от 21.08.2026

Ком. Предложение №2 – 23 450,00 вх.№ 8316 от 21.08.2026

Ком. Предложение №3 – 25 155,00 вх № 8317 от 21.08.2026


	Дата подготовки обоснования НМЦК:  



Инициатор закупки________________________                                                  
«____» ______________ 2026 г. (подпись)
