ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ
в соответствии со статьей 33 Федерального закона № 44-ФЗ

1. Наименование объекта закупки: Приобретение элементов охранной сигнализации
2. ОКПД2: 26.30.50.110 – Приборы и аппаратура для систем охранной сигнализации
3. Описание объекта закупки:
	Наименование товара
	Наименование характеристики
	Значение характеристики
	Количество, шт.

	Приборы и аппаратура для систем охранной сигнализации

ОКПД2: 26.30.50.110  

Блок радиоканальный объектовый 
БРО-4-GSM + ETHERNET Струна-5*



	Количество проводных шлейфов (ШС)
	 ≥ 4
	1



	
	Беспроводные датчики
	≤ 14 штук 
	

	
	Количество разделов охраны
	≤ 3
	

	
	Управление и взятие под охрану
	Встроенная клавиатура, 
ключи Touch Memory / считыватель
	

	
	Программируемые выходы
	≥ 2 типа «открытый сток» (до 500 мА, 50 В) для сирен/ламп
	

	
	Выход питания извещателей
	≤ 12 В 
	

	
	Напряжение питания основного
	10,0 – 14,0 В постоянного тока
	

	
	Интерфейс настройки
	mini-USB для конфигурирования с ПК
	

	
	Габариты и вес
	110 х 97 х 35 мм (в новой модификации 152х111х42 мм), 
вес ~0,3 кг
	


 *В соответствии с подпунктом "в" пункта 1 части 1 статьи 33 Федерального закона № 44-ФЗ  заказчик вправе использовать в описании объекта закупки указание на товарный знак при закупках расходных материалов к оборудованию, используемому заказчиком.
3.1. Общие требования.
Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства, товар не был ранее выставочным образцом).
Поставляемые товары должны соответствовать обязательным требованиям к их качеству и безопасности, предусмотренным для товаров данного рода действующим законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами органов государственной власти Российской Федерации.
Весь поставляемый товар должен быть работоспособным и обеспечивать предусмотренную производителем функциональность. В комплект поставки должны быть включены все необходимые для полнофункционального использования оборудования интерфейсные шнуры и кабели питания, необходимыми для работы оборудования.
Весь товар должен быть готов к установке на месте эксплуатации.
Поставщик обязан обеспечить упаковку (тару) Товара, отвечающую требованиям технических регламентов, ГОСТов, ТУ, иным требованиям, способную предотвратить его повреждение и (или) порчу во время перевозки к месту доставки, погрузочно-разгрузочных работ и обеспечивающую его годность к эксплуатации.
Маркировка должна быть нанесена на упаковку (тару) Товара в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
3.2. Требования к предоставлению гарантии производителя и (или) Поставщика Товара и к сроку действия такой гарантии
Гарантийный срок на Товар устанавливается не менее срока гарантии, предоставленной производителем Товара, но не меньше 12 (Двенадцати) месяцев с даты подписания Заказчиком документа о приемке с использованием ЕИС.
При обнаружении в пределах гарантийного срока несоответствий товара требованиям Контракта, за исключением несоответствий, вызванных нормальной эксплуатацией товара, Поставщик обязан по первому письменному требованию Заказчика в течение 10 (Десяти) рабочих дней заменить несоответствующий товар на новый.
4. Ключевые особенности
4.1. Двойной канал связи: Основным каналом является проводной Ethernet (10BASE-T/100BASE-TX), а резервным (или основным при отсутствии проводной сети) — GSM/GPRS. 
4.2. Надежность сотовой связи: Поддержка 2 SIM-карт для автоматического переключения между разными операторами при потере сигнала. 
4.3. Информативность: Передача данных на ПЦН идет по протоколам TCP/IP (GPRS/Ethernet), а также напрямую собственнику объекта через SMS-уведомления. 
5. Место поставки товара: Томская область, г. Стрежевой, ул. Ермакова, 86.
6. Сроки поставки товара: в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента заключения контракта. 


