Техническое задание на услуги по доставке моторной лодкой 

Отправная точка доставки туристов и точка возврата туристов из п.Усть-Кабырза , ул.Арбачакова д.4. 

Общие требования.

1. Регистрация и освидетельствование судна. Все суда, подлежащие государственной регистрации (масса более 200 кг или мощность мотора свыше 8 кВт (10,88 л. с.)), должны быть зарегистрированы в реестре маломерных судов, иметь идентификационные номера и пройти освидетельствование.
2. Соответствие техническим характеристикам. Необходимо соблюдать установленные производителем или указанные в судовом билете нормы и технические требования по:
· пассажировместимости;
· грузоподъёмности;
· предельной мощности и количеству двигателей;
· допустимой площади парусов;
· району плавания;
· высоте волны, при которой судно может эксплуатироваться;
· осадке, надводному борту;
· оснащению спасательными и противопожарными средствами, огнями, навигационным и другим оборудованием. 

3. Квалификация персонала. К управлению маломерным судном, подлежащим государственной регистрации, допускаются лица, имеющие удостоверение на право управления маломерным судном либо документы, признаваемые РФ в качестве такого удостоверения.

Требования к оснащению судна.
Согласно нормам ГИМС, моторные лодки должны быть оснащены:
· индивидуальными спасательными жилетами — по количеству лиц на борту (жилеты должны соответствовать размеру и массе пользователей, быть надетыми и застёгнутыми);
· для судов длиной до 4 м включительно — все находящиеся на борту обязаны постоянно носить надетые и застёгнутые спасательные жилеты; 
· огнетушителем (при наличии стационарного мотора); 
· черпаком или насосом;
· фонарём белого света или ракетами красного цвета (в зависимости от условий плавания);
· якорным и швартовным оборудованием (кнехты, утки, роульсы, клюзы, киповые планки), обеспечивающим удержание судна при стоянке, причаливании и шлюзовании; 
· сигнальными огнями — согласно требованиям для соответствующего района плавания и времени суток;
Требования к безопасности
Исполнитель обязан:
· проверять перед выходом в плавание исправность судна и его механизмов, оснащённость необходимым оборудованием, спасательными средствами и другими предметами снабжения в соответствии с нормами ТР ТС 026/2012; 
· обеспечивать безопасность пассажиров при посадке, высадке и на период пребывания на судне;
· обеспечивать информирование туристов о правилах поведения на борту; 
· осуществлять плавание в бассейнах (районах), соответствующих категории сложности района плавания судна, знать условия плавания, навигационную и гидрометеорологическую обстановку в районе плавания; 
· прекращать движение судна по требованию государственного инспектора по маломерным судам, а также государственного инспектора в области окружающей среды ООПТ Шорский национальный парк для проверки разрешительных документов, в том числе обязательна остановка на кордонах для проверки разрешительных документов;
· выполнять требования должностных лиц ГИМС по вопросам, относящимся к безопасности плавания маломерных судов и охране жизни людей на водных объектах.

Запрещённые действия
Эксплуатация маломерного судна запрещается при наличии следующих нарушений:
· несоответствие нормам комплектации и оборудования, установленным ТР ТС 026/2012;
· отсутствие или неисправность индивидуальных спасательных средств по количеству лиц на борту;
· неисправности рулевого привода (отсутствие гаек, шплинтов, контргаек);
· утечка топлива из баков или шлангов системы питания;
· вибрация двигателя или подвесного мотора свыше допустимых значений;
· повреждение системы дистанционного управления двигателем или реверс-редуктором и др..

Также запрещено:

· перевозить на судне детей до 7 лет без сопровождения совершеннолетнего (если судоводитель не является таким сопровождающим); 
· швартоваться, останавливаться или становиться на якорь в пределах судового хода, у плавучих навигационных знаков, под мостами, воздушными линиями электропередач, а также у причалов, не предназначенных для посадки и высадки пассажиров; 
· устанавливать на маломерное судно двигатели с превышением допустимой мощности, установленной производителем; 
· осуществлять пересадку людей с одного маломерного судна на другое во время движения; 
· выходить на судовой ход при видимости менее 1 км; 
· двигаться в тумане или в других неблагоприятных метеоусловиях при ограниченной (менее 1 км) видимости, за исключением судов, использующих радиолокационное оборудование; 
· создавать угрозу безопасности пассажиров при посадке на суда, в пути следования и при высадке их с судов; 
· эксплуатировать судно в тёмное время суток при отсутствии, неисправности или несоответствии огней требованиям, установленным МППСС-72 и ППВВП; 
· выбрасывать за борт мусор, допускать загрязнение водных объектов нефтепродуктами.
· [bookmark: _GoBack]запрещается оставлять мусор на рекреационных объектах во время экскурсий и при осуществлении доставок моторными лодками. Уносите весь мусор с собой до ближайшего контейнера. За сброс отходов в неположенном месте предусмотрена административная ответственность (Статья 8.39 КоАП РФ - нарушение правил охраны и использования природных ресурсов на особо охраняемых природных территориях).

