                                                                        
ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ
Зеркала 2000 мм х1560 мм с дополнительной подсистемой из ЛДСП каркаса (доставка+монтаж) -8 шт
Общие сведения                                                                                                                                                                                                        
1.1. Предмет Контракта: Зеркала 2000 мм х1560 мм с дополнительной подсистемой из ЛДСП каркаса (доставка+монтаж) 
1.2. Срок поставки Товара: в течение 3 (трех) рабочих дней с даты подписания Договора.
[bookmark: _GoBack]Место поставки Товара: 650056, г. Кемерово, ул. Ворошилова, 17, разгрузка и  подъем на 3 этаж, сборка и установка зеркал в месте поставки. Все расходные материалы и крепления входят в комплект с зеркалами  и предоставляться Поставщиком с товаром для установки.
2. Общие требования 
2.1. Поставляемый Товар, должен быть новым, то есть не бывшим в употреблении, не прошедшим ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств, отражающим все последние модификации конструкций и материалов, не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании. 
3. Наименование товарных позиций, функциональные, технические и качественные характеристики:
              
	п/п
	Наименование товара, КТРУ
	Характеристики, параметры характеристик, единица измерения и количество товара

	1
	2
	3

	1.
	Зеркала 2000 мм х1560 мм с дополнительной подсистемой из ЛДСП каркаса (доставка+монтаж) 

	Зеркало с защитной пленкой
	да

	
	
	Толщина Зеркала
	4 мм

	
	
	Габаритные размеры зеркала должны быть:
	высота 2000 мм, ширина 1562 мм

	
	
	Зеркало монтируется на подсистему 
	из ЛДСП 18 мм

	
	
	видимые торцы подсистемы отторцованы противоударной кромкой ПВХ цвета «графит» толщиной
	не менее 2 мм

	
	
	Подсистема прикручивается к стене сквозным креплением при помощи
	дюбель-гвоздей

	
	
	Зеркало монтируется на подсистему путем сквозного крепления «конус»
	диаметром 21 мм, цвета хром

	
	
	Зеркало не должно иметь сколов, потертостей, острых и не обработанных краев. 



Характеристики объекта закупки, предусмотренные пунктом 1 части 1 статьи 33 Закона №44-ФЗ указаны с использованием единой информационной системы при формировании извещения об осуществлении закупки (в структурированном описании объекта закупки).
4. Гарантийные обязательства
4.1. На Товар установлена гарантия производителя – 12 (двенадцать) месяцев с даты поставки Товара.
4.2. На Товар установлена гарантия Поставщика – 12 (двенадцать) месяцев с даты поставки Товара, но не менее срока предоставления гарантии производителя.                                                                                                                                       
4.3. Под гарантией понимается устранение Поставщиком своими силами и средствами допущенных по его вине недостатков, выявленных после приемки Товара.
4.4. Поставщик гарантирует возможность безопасного использования Товара по назначению в течение всего гарантийного срока.
4.5. В период действия гарантийного срока диагностика (выявление) неисправностей, замена Товара или ремонт любой неисправной части Товара осуществляется Поставщиком его силами и средствами, если неисправность не является результатом действия непреодолимой силы, небрежности, неправильного обращения, внесения изменений или повреждения со стороны Заказчика или третьих лиц.
4.6. В течение гарантийного срока в случае возникновения неисправностей в работе поставленного Товара представитель Поставщика должен прибыть в течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения письменного уведомления от Заказчика по месту нахождения Товара для устранения возникших неисправностей в работе Товара. В случае невозможности устранения недостатков на месте Поставщик (его представитель) за счет собственных средств осуществляет доставку Товара до места проведения необходимого ремонта, производит необходимый ремонт и после его завершения возвращает Товар.
4.7. Срок ремонта поставленного Товара не должен превышать 5 (пяти) календарных дней. В случае невозможности произвести ремонт в указанный срок Заказчику предоставляется функционально аналогичное оборудование на время ремонта.
4.8. Если Заказчик был лишен возможности использовать Товар, в отношении которого установлен гарантийный срок, по обстоятельствам, зависящим от Поставщика, течение гарантийного срока приостанавливается до устранения соответствующих обстоятельств Поставщиком.
4.9. Если в период действия гарантийного срока Поставщик осуществляет замену или ремонт какой-либо части Товара, на такую замененную или отремонтированную часть Товара Поставщик предоставляет гарантию. Срок гарантии при этом устанавливается Поставщиком или производителем детали Товара, но не менее 12 (двенадцать) месяцев.
4.10. Все расходы, связанные с возвратом, ремонтом Товара ненадлежащего качества, осуществляются за счет Поставщика.

