Приложения №1
к запросу информации о ценах
технических средств

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
по оказании услуг на поставку технических средств для нужд ФГБУ «Государственный заповедник «Дагестанский»



	№
	Наименование оборудования
	Технические характеристики 
	Количество
(ед.)

	1.
	Записывающие очки Ray-Ban Meta Gen 2
	Умные очки Ray-Ban Meta Gen 2 (второе поколение) оснащены камерой 12 Мп с поддержкой 3K-видео, 5 микрофонами, открытыми динамиками и встроенной памятью на 32 ГБ. Аккумулятор держит заряд до 8 часов, а кейс продлевает работу до 36–40 часов.
	2

	2.
	Фонарь Налобный ARMYTEK
	Фонарь Налобный ARMYTEK WIZARD C2 PRO MAX F06701C, аккумуляторный Мультифонарь 3 в 1 Армитек Визард , 10 режимов , 90 часов работы , влагозащита , 4 000 люмен , ХОЛОДНЫЙ свет
	3

	3.
	Ручной фонарь повышенной мощности Armytek Barracuda Pro Max Magnet
	Фонарь поисковый Armytek Barracuda Pro Max Magnet USB (белый свет) F10501C
	3

	4.
	Носимый видеорегистратор «Дозор»
	Разрешение видео: Super HD (2304х1296р), Full HD (1920х1080р), HD (1280х720р).
Скорость записи: от 30 до 60 кадров в секунду.
Угол обзора: по горизонтали 110° - 120° (по диагонали до 160°).
Память: встроенная от 64 ГБ до 512 ГБ.
Автономность: от 9 до 14 часов непрерывной записи (зависит от режима и модели).
Дополнительно: ИК-подсветка для ночного режима (до 10 м), защита корпуса, в старших версиях — модули Wi-Fi, LTE и GPS/ГЛОНАСС.

	2

	5.
	Портативная радиостанция «Vostok ST-103»
	Частоты: 400-480 МГц. Мощность до 10 Вт. Каналы: 16-99. Аккумулятор: 4000-4200 мАч. Защита: IP54
Man Down («Упавший человек») — датчик активирует тревогу, если рация долго находится в горизонтальном положении. 
Dual Wait — одновременное прослушивание двух каналов. 
Скремблер (ENC) — маскиратор речи для защиты разговоров от прослушивания.

	3

	6.
	Автомобильный видеорегистратор 
	Viofo A229 Pro 3CH. Он оснащен передовыми матрицами Sony Starvis 2, поддерживает запись в разрешении 4K (основная камера) + 2K (салонная) + Full HD (задняя), оборудован HDR для защиты от засветки и модулем Wi-Fi. 

	2





