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на закупку торгово-материальных ценностей

1) Светодиодный светильник в кол-ве 21 шт:
     Напряжение – 230В ±10%, 50 Гц
     Потребляемая мощность – 95 Вт
     Температура эксплуатации – (-25+45 градусов)
     Пылевлагозащита – IP 40
     Материал – пластик, металл
     Световой поток – 7600 лм
     Ток – 0,83 А
     Цветовая температура – 6500К
     Индекс цветопередачи – Ra ≥80
     Коэффициент мощности  >0,7
     Цвет – черный 
     Класс защиты – I
     Диаметр – 460мм
2) Светодиодный светильник в кол-ве 5 шт:
     Напряжение – 230В ±10%, 50 Гц
     Потребляемая мощность – 55 Вт
     Температура эксплуатации – (-25+45 градусов)
     Пылевлагозащита – IP 40
     Материал – пластик, металл
     Световой поток – 4400 лм
     Ток – 0,48 А
     Цветовая температура – 6500К
     Индекс цветопередачи – Ra ≥80
     Коэффициент мощности  >0,7
     Цвет – черный 
     Класс защиты – I
     Диаметр – 370мм
3) Краска водоэмульсионная для внутренних работ 130кг :
      Цвет – белая
4) Колер для краски водоэмульсионной – 6,5 литров.
Цвет – кофе с молоком.
Срок поставки 5 рабочих дней со дня заключения договора.
Адрес : КБР, г. Нальчик, ул. Абидова 2А.



