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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
к заявке на закупку ЕП-124-2-26-44-977
на поставку «Будка психометрическая БП-1 
со штативом М33 в комплекте с подставкой и лесенкой»

	Контактная информация: 
Надежда Карчава; karchava_ns@nrcki.ru, +7989-240-7737



1.	Общие положения:
1.1.	Покупатель: федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт» (НИЦ «Курчатовский институт»).
1.2.	Наименование предмета контракта: 
[bookmark: _GoBack]- Будка психометрическая БП-1 со штативом М33 в комплекте с подставкой и лесенкой в количестве 1 шт.
2.	Сроки поставки товара:
2.1.	Срок поставки не более 30 рабочих дней с момента направления Покупателем заявки на электронную почту Поставщику
3.	Сроки оплаты товара:
Оплата производится по безналичному расчету, после поставки товара в течении 7 рабочих дней после подписания товарной накладной, ТОРГ12/УПД, Акта приемки товаров, работ, услуг по форме 0510452, а также на основании выставленного Поставщиком счета на электронную почту Покупателя (karchava_ns@nrcki.ru)
4.	Время поставки:
4.1.	Понедельник - пятница с 9:00 до 16:00, суббота, воскресенье - выходные дни. время работ согласовывается предварительно.
5.	Место поставки:
5.1.	Центр климатических исследований НИЦ «Курчатовский институт», расположенные по адресу: Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Почтовая, 20. и частично по месту нахождения Поставщика.
5.2.	Допуск на территорию Покупателя сотрудников Поставщика осуществляется Покупателем в соответствии с требованиями Инструкции о пропускном и внутри объектовом режиме в Центре климатических исследований НИЦ «Курчатовский институт». Поставщик должен заблаговременно предоставить Покупателю списки персонала и транспортных средств, привлекаемых Поставщиком для оказания услуг по контракту, для прохода/проезда на территорию Покупателя; извещать Покупателя о смене персонала, транспортных средств и третьих лиц в течение 1 (одного) рабочего дня с момента принятия решения о соответствующих изменениях. При себе иметь паспорт.
6. Краткая информация о товаре.
6.1.	Одна Будка психометрическая БП-1 со штативом М33 в комплекте с подставкой и лесенкой для размещения приборов для непрерывной регистрации метеопараметров атмосферы комплектуется следующими изделиями.





	№ п/п
	Код ОКПД 2
	Наименование товара
	Кол-во
	Ед. изм.
	Технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) товара
	Страна происхождения товара

	1
	26.51.12.190
	Будка 
психометрическая БП-1 
со штативом М33 
	1
	шт
	    Назначение : для размещения приборов, измеряющих влажность и температуру воздуха, и обеспечивает их защиту от действия ветра, солнечной радиации и атмосферных осадков.
Материал: дерево, окрашено свинцовыми белилами, приготовленными на натуральной олифе
Размеры (внутренние), мм(+/- 5 мм): 460х290х525 
Габаритные размеры, мм (+/- 5 мм): 
ширина 540, глубина 370, глубина с крышей 556, ширина крыши 720, высота будки 720.
Будки рассчитаны на работу при температуре окружающего воздуха от минус 75,
до плюс 70°С.
Масса: не более 35 кг.
Класс безопасности: 4Н. ГОСТ 14211-69
Гарантийный срок – 12 месяцев
В состав будки должен входить штатив М-33, которой используется для крепления волосного гигрометра или термометров.
Габаритный размер(+/- 5 мм):  95х210х520 мм
Вес не более 1,35 кг
Гарантийный срок – 12 месяцев
	РФ

	2

	25.99.29.190
	Подставка под будку психометрическую БП-1  
	1
	шт
	Назначение:   для установки будки психрометрической БП-1, на высоту не менее 1,8 метра  над поверхностью земли и придания ей устойчивого положения, исключая
колебания будки при сильном ветре .
Габаритные размеры подставки, мм (+/- 5 мм): 1214 × 1306 × 1850.
Масса подставки, кг, не более 31.
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 УХЛ1
Гарантийный срок  – 12 месяцев
	РФ

	3
	25.99.29.190
	Лестница металлическая с перилами
	1
	шт
	Лестница является вспомогательным оборудованием и предназначена для обеспечения технического обслуживания оборудования в процессе эксплуатации.
Габариты, мм (+/- 5 мм):   1195 × 603 × 1904.
Масса, кг: не более 35.
Климатическое исполнение 
по ГОСТ 15150-69   УХЛ1.
Гарантийный срок 12 месяцев.
	РФ




