ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на текущий ремонт фасада здания (покраска 2 этажа)

ОКПД2: 

43.39.1 – Работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях, прочие


1. Объект закупки:
Выполнение работ по текущему ремонту фасада (покраска 2 этажа) Федерального агентства морского и речного транспорта (далее – Работы), расположенного по адресу: 
г. Москва, ул. Петровка, 3/6 (далее – Объект).
Сведения о внесении в единый государственный реестр объектов культурного наследия: согласно приказу Департамента культурного наследия г. Москвы Правительства Москвы от 16.01.2019 № 11, здание, занимаемое Федеральным агентством морского и речного транспорта, включено в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве объекта культурного наследия регионального значения (памятника) с наименованием «Доходный дом А.С. Хомякова, 1899-1900 гг., архитекторы И.А. Иванов-Шиц, М.К. Геппенер, 1930-е гг.».
2. Краткие характеристики выполняемых работ.
Текущий ремонт фасада (покраска 2 этажа) административного здания Федерального агентства морского и речного транспорта, связанный с содержанием объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия (статья 47.3 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»).
3. Количество выполняемых работ:
Полный перечень выполняемых работ в соответствии с приложением № 1 к техническому заданию.
4. Срок выполнения работ:
Начало работ – с даты заключения Государственного контракта (далее – Контракт).
Срок выполнения работ - 30.08.2026.
5. Условия выполнения работ:
Ремонт осуществляется в условиях действующего учреждения, без остановки рабочего процесса. Выполнение работ не должно представлять угрозу жизни и здоровью людей, а также представлять угрозу возникновения пожара и чрезвычайных ситуаций. Работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями нормативных документов, с учетом особенностей здания.
Гарантийный срок на качество материалов, выполненных работ на Объекте начинается с даты сдачи-приемки результата Работ и оформление Сторонами Акта о приемке выполненных работ на Объекте, а в случае досрочного расторжения Контракта (на выполненные Подрядчиком до даты расторжения Контракта и принятые Государственным заказчиком работы) – с даты расторжения Контракта и составляет:
· на качество выполненных работ - 2 (два) года;
· на качество материалов в соответствии с гарантией завода-изготовителя, но не менее 1 (одного) года.
Если в гарантийный период обнаружатся дефекты, то Подрядчик обязан их устранить в установленный Государственным заказчиком срок и за свой счет. Подрядчик несёт ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа Объекта или его частей, неправильной его эксплуатации или неисполнения инструкций по его эксплуатации, разработанных самим Государственным заказчиком или привлеченными им третьими лицами, ненадлежащего капитального ремонта (за исключением текущего) Объекта, произведенного самим Государственным заказчиком или привлеченными им третьими лицами.
Течение гарантийного срока прерывается на время, на протяжении которого Объект не мог эксплуатироваться вследствие устранения недостатков, за которые отвечает Подрядчик.

6.	Общие требования к выполнению работ:
При организации и проведении Работ должны выполняться требования государственных стандартов, строительных норм и правил, санитарных правил и норм, межотраслевых и отраслевых (по принадлежности) нормативных правовых актов, правовых актов об охране окружающей среды и о безопасности производства строительных работ. 
Обязанность по обеспечению Работы материалами, в том числе деталями и конструкциями, а также необходимым оборудованием несет Подрядчик. 
Подрядчик должен обеспечить выполнение Работ всеми видами материально-технических ресурсов в строгом соответствии с технологической последовательностью производства Работ и в сроки, установленные пункте 4 технического задания.
Подрядчик должен обеспечить на Объекте наличие необходимого количества инженерного состава, технического персонала и рабочих требуемых специальностей, достаточного для видов и объемов производимых работ.
Подрядчик должен обеспечить привлечение квалифицированного с опытом работы инженерно-технического персонала, обученных и аттестованных рабочих требуемых специальностей для производства работ. 
При осуществлении Работ Подрядчик обязан соблюдать требования законодательства об охране окружающей среды и нести ответственность за нарушение указанных требований. В процессе выполнения Работ Подрядчик обязан предусмотреть мероприятия, исключающие загрязнение прилегающей к месту проведения Работ территории строительными отходами и материалами. 
Подъем (доставка) материалов к месту непосредственного проведения работ осуществляется силами и за счёт Подрядчика.
По окончании работ Подрядчик своими силами и за свой счет организует уборку места производства работ, сбор и затаривание строительного мусора. Вывоз строительного мусора производится Подрядчиком за свой счет.
У Подрядчика должны быть все разрешительные документы на осуществление деятельности, предусмотренной Контрактом, оформленные в соответствии с действующим законодательством. 
[bookmark: Par65]7.	Требования к качественным характеристикам работ‚ требования к функциональным характеристикам материалов и оборудования, в том числе подлежащих использованию при выполнении работ.
Подрядчик обязан обеспечить объект всеми видами материально-технических ресурсов в строгом соответствии с технологической последовательностью выполнения работ.
Транспортировка материалов и оборудования к месту выполнения работ, производство погрузочно-разгрузочных работ и прочих сопутствующих мероприятий осуществляется Подрядчиком своими силами и за свой счет.
Все работы проводятся с использованием ресурсов Подрядчика (материалы, крепежный материал, изделия, инструменты, конструкции, оборудование и д.р.) и за счет Подрядчика.
Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов и оборудования государственным стандартам и техническим условиям, за достоверность сведений о стране происхождения, за сохранность всех поставляемых для реализации Контракта материалов до завершения выполнения работ (до даты сдачи-приемки результата Работ и подписания Акта приемки выполненных работ).
Подрядчик до начала выполнения работ обязан представить (передать) Государственному заказчику лицензию, технические паспорта, сертификаты качества и безопасности, гигиенические сертификаты на материалы (далее - Документация).
8. Требования соответствия нормативным документам (лицензии, допуски, разрешения, согласования).
Наличие у Подрядчика действующей лицензии на деятельность по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в соответствии со статьей 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности». Виды выполняемых работ:
ремонт и приспособление объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.
Работы должны производиться в соответствии с действующей нормативно-технической документацией:
· Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
· Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
· Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
· Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
· СП 48.13330.2011. Свод правил. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004;
· СНиП 1.04.03-85*. Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений. Часть II;
· СНиП 12-03-2001. «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;
· СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство;СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ;
· Постановление Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»;
· Санитарные правила СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»
· МДС 12-46.2008. «Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства, проекта организации работ по сносу (демонтажу), проекта производства работ»;
· СП 118.13330.2012. Свод правил. Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009;
· СП 29.13330.2011 Полы. Актуализированная редакция СНиП 2.03.13-88;
· СП 485.1311500.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования;
·  СП 484.1311500.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования;
· СП 60.13330.2016. Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003;
· СП 70.13330.2012 «СНиП 3.03.01-87. Несущие и ограждающие конструкции»;
· СП 71.13330.2017 «Свод правил. Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87» 
· СП73.13330.2016 «СНиП 3.05.01-85 Внутренние санитарно-технические системы зданий»;
· СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства»;
· Правила устройства электроустановок, утвержденные приказом Минэнерго России от 08.07.2002 № 204;
· СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения»;
· Приказ Минстроя России от 16.05.2023 № 344/пр «Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства»;
· Приказ Минстроя России от 02.12.2022 N 1026/пр «Об утверждении формы и порядка ведения общего журнала, в котором ведется учет выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства».
Также применяется другая действующая нормативно-техническая документация, прямо не указанная в настоящем пункте, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
9. Порядок выполнения работ:
Порядок выполнения работ определяется в соответствии с Контрактом и техническим заданием.
При возникновении аварийной ситуации по вине Подрядчика, восстановительные и ремонтно-строительные работы осуществляются силами и за счет денежных средств Подрядчика. 
Подрядчик должен обеспечить беспрепятственный круглосуточный доступ Государственного заказчика к месту проведения Работ с целью контроля качества и объемов выполненных работ. 


Приложение № 1 к техническому заданию


Текущий ремонт фасада здания (покраска 2 этажа)

	№ п/п 
	Виды работ
	Ед. изм. 
	Кол-во 

	Работы

	1
	Расчистка прямых и криволинейных поверхностей фасада с автовышки
	м2
	16

	2
	Расчистка лепных элементов фасада с автовышки
	м.п
	11

	3
	Частичная штукатурка, шпаклевка колонн фасада с автовышки
	м2
	20

	4
	Частичная штукатурка, шпаклевка лепных элементов фасада с автовышки
	м.п
	10

	5
	Окраска колонн и лепных элементов за 2 раза с автовышки 
	м2
	33

	6
	Аренда автовышки
	смена
	7




