ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

	№ п/п
	Наименование товара, работы, услуги
	Требования к функциональным, техническим и качественным характеристикам, эксплуатационным характеристикам (при необходимости) товара
	Кол-во/ Ед. изм.

	
	
	
	

	
	
	№ п/п
	Наименование характеристики
	Ед. изм.
	Значение характеристики
	Инструкция по заполнению характеристик в заявке
	

	1
	Винт костный ортопедический, нерассасывающийся, нестерильный

	1.1
	Описание
	
	Небольшой нестерильный стержень с резьбой и со шлицованной головкой, используемый для внутренней ортопедической фиксации переломов путем ввинчивания в кость для удерживания пластинок, штифтов в кости, для обеспечения прямой интерфрагментарной стабилизации кости, а также прикрепления мягких ткани к кости; он изготавливается из материала, который химически не деградирует и не рассасывается в результате естественных процессов организма (металлы, пригодные для имплантации - титановый сплав). Выпускается в нескольких разновидностях: кортикальный, спонгиозный, лодыжечный, ладьевидный, с частичной резьбой и с полной резьбой, саморезный и канюлированный. Любой из них является «стягивающим винтом» и используется для достижения компрессии между фрагментами кости. Это изделие необходимо стерилизовать перед использованием.
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	6 Штук

	
	
	1.2
	Материал
	
	Титановый сплав
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	1.3.
	Диаметр
	Миллиметр
	6,5
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	1.4
	Тип винта
	
	спонгиозный самонарезающийся
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	1.5
	Длина
	Миллиметр
	≥ 25 и  ≤ 50
	Указывают в заявке диапазон значений
	

	
	
	1.6
	Количество размеров
	Штук
	≥  6
	Указывают в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	
	1.7
	Шляпка винта
	
	Низкопрофильная
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	2
	Кольцо фиксирующее для вкладыша ацетабулярного компонента
	1.1
	Описание
	
	Стерильное имплантируемое металлическое изделие в форме кольца, предназначенное для фиксации вкладыша ацетабулярного компонента внутри оболочки ацетабулярного компонента тотального эндопротеза тазобедренного сустава.
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	1 Штука

	
	
	1.2
	Материал
	
	Титановый сплав
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	1.3
	Форма
	Миллиметр
	Кольцо с двумя расширяющимися в разные стороны фланцами длиной не менее 33, и не более 38, имеющими отверстия для винтов
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	1.4
	Количество отверстий
	Штук
	≥ 8
	Указывают в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	
	1.5
	Тип компонента
	
	анатомический, левый
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	1.6
	Типоразмеры по диаметру
	Миллиметр
	≥ 44  и  ≤ 62
	участник закупки указывает в заявке диапазон значений характеристики
	

	
	
	1.8
	Фиксация
	
	Первичная: методом пресс-фит;
Вторичная: остеоинтеграция
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	1.9
	Фиксация полиэтиленовой чашки
	
	цементная
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
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