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Приложение №1 к контракту
№_______________от____2026


Описание объекта закупки

Поставка бытового кондиционера (серверная), включая монтаж и установку для нужд административного здания УФНС России по Московской области, расположенного по адресу: Московская область, г. Пушкино, Московский пр-кт, 42

Наименование Заказчика: Управление ФНС России по Московской области
Адрес Заказчика: 125284, г. Москва, Хорошевское шоссе, д. 12А

1 . Место поставки товара, включая монтаж и установку:
1.1. Наименование Грузополучателя: Управление ФНС России по Московской области по адресу: Московская область, г. Пушкино, Московский пр-кт, 42.
Адрес грузополучателя/ адрес поставки товара, включая монтаж и установку:
Московская область, г. Пушкино, Московский пр-кт, 42

Контактное лицо по приемке от лица Заказчика: 8(495)1984518 доб.11-72 Новокрещенова Ольга Васильевна

2. Срок поставки, включая монтаж и установку:
 2.1. Срок поставки товара: в течение 7 (семь) рабочих дней с момента заключения Контракта.
Поставка, включая монтаж осуществляется в рабочие дни с понедельника по четверг с 09.00 до 18.00 часов, в пятницу с 09.00 до 16.45 часов по согласованию с Заказчиком.
О дате осуществления поставки, Поставщик должен уведомить Заказчика не позднее чем за 1 рабочий день.
2.2.	Доставка Товара осуществляется транспортом Поставщика и за его счет. Поставка, доставка/ подъем на этаж до места монтажа, сборка/монтаж и вывоз тары осуществляется силами Поставщика.
2.3.	Уборка и вывоз упаковки производится силами Поставщика в течение 1 (одного) рабочего дня с момента поставки Товара.
2.4. Поставщик обязан обеспечить:
-сохранность имущества заказчика;
-соблюдение требований охраны труда и пожарной безопасности, санитарно-гигиенического режима, законодательства об охране окружающей природной среды;
 -беспрепятственный проход персонала заказчика и посетителей в административное здание;
- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка Заказчика, пропускного и внутриобъектового режима Заказчика;
- незамедлительно информировать Заказчика при возникновении ситуаций, влияющих на качество монтажа Товара.

[bookmark: _Toc278391245]3 . Общие сведения
 Поставка систем-кондиционирования, включая монтаж и установку, 
 КТРУ 28.25.12.130-00000010 Кондиционер бытовой

4. Требования к качеству поставляемых материалов и товару:
4.1	Все поставляемые товары должны быть новыми, товарами которые не были в употреблении, в ремонте, в том числе, которые не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства, в оригинальной упаковке без повреждений, с сохранением всех защитных знаков производителей. Товары, материалы и изделия, поставляемые Поставщиком, должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям, предъявляемым к ним в Российской Федерации, требованиям по пожарной безопасности, износостойкости и выделению токсичных веществ, а также требованиям по надежности и долговечности, простоте в эксплуатации, влагостойкости и возможности проведения работ. Поставщик несет ответственность за соответствие поставляемых материалов государственным стандартам и техническим условиям.
4.2.	Все поставляемые материалы и Товары должны иметь соответствующие сертификаты качества, пожарные сертификаты, технические паспорта, гарантийный талон и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии сертификатов и т. п. должны быть предоставлены Заказчику вместе с товаром. Поставщик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов и Товара.
4.3. Поставляемый товар должен соответствовать классу энергоэффективности «А», если такой класс применим к данному товару в соответствии Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

5. Порядок приемки товара

5.1. Приемка Товара по количеству, качеству и комплектности осуществляется в установленном порядке законодательством Российской Федерации.
5.2. Поставщик самостоятельно доставляет товар по адресу Заказчика, в течение срока, в соответствии с п. 2.1. Описания объекта закупки.
5.3. При передаче товара Поставщик передает Заказчику следующие документы: товарную накладную (форма ТОРГ-12), или УПД и счет. 
5.4. В день поставки товара уполномоченное лицо Заказчика осуществляет:  
- проверку наличия документов к товару в соответствии с требованиями Контракта, полноты и правильности их оформления;
- контроль наличия/отсутствия внешних повреждений товара и упаковки товара;
- проверку соответствия наименования, количества и иных характеристик поставляемого товара, сведениям, содержащимся в сопроводительных документах Поставщика.
5.5. При наличии претензий к оформлению товарной накладной (форма ТОРГ-12), или УПД на поставленный товар, а также при выявлении несоответствий в поставленном товаре (наименования, количества, качества, в том числе в случае выявления внешних признаков ненадлежащего качества товара, препятствующих его дальнейшему использованию (нарушение целостности упаковки, повреждение содержимого и т.д.)), препятствующих его приемке, приемка товара не осуществляется.
5.5.1. Заказчик отказывает в приемке товара и направляет Поставщику в течение 1 (одного) рабочего дня мотивированный отказ от приемки товара с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения не более 3 (три) рабочих дней. 
5.5.2. Поставщик не позднее 3 (три) рабочих дней с даты предъявления соответствующего мотивированного отказа устраняет все замечания и повторно поставляет Заказчику товар с сопутствующими документами, указанными в п.5.3 Описания объекта закупки.
5.6. В день поставки товара при отсутствии у Заказчика претензий и несоответствий, указанных в пункте 5.5. Описания объекта закупки, уполномоченное лицо Заказчика (материально ответственное лицо) принимает товар, подписывает товарную накладную (форма ТОРГ-12), или УПД и передает 1 (один) экземпляр Поставщику.
5.7. Для проверки поставленного Товара в части его соответствия условиям Контракта Заказчик проводит экспертизу в день поставки Товара, но не более 20 (двадцать) рабочих дней. Экспертиза поставленного Товара может проводится Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться независимые эксперты (экспертные организации). Результат экспертизы оформляется Экспертным заключением.
5.8. Результат приемки оформляется Актом приемки товаров, работ, услуг (ф. 0510452).
5.8.1.Оформление и подписание Акта приемки товаров, работ, услуг (ф. 0510452) осуществляется без присутствия Поставщика и подписание Поставщиком не предусмотрено.
5.8.2. Акт приемки товаров, работ, услуг (ф. 0510452) формируется на основании документов, подтверждающих поставку товаров, выполнение (сдачу) работ (услуг), ответственным исполнителем из состава приемочной комиссии, уполномоченным на его формирование, или иным уполномоченным лицом Заказчика.
Приемка товаров, работ, оказанных услуг может осуществляться как с участием приемочной комиссии, так и без нее. 
5.8.3. В случае, если принято решение, что для приемки товаров, работ, услуг приемочная комиссия не создается, Акт приемки товаров, работ, услуг (ф. 0510452) формируется ответственным лицом Заказчика, подписывается ответственным лицом Заказчика и уполномоченным лицом Заказчика (материально ответственное лицо), принявшим товары, работы, услуги, и утверждается подписью руководителя Заказчика, или иным уполномоченным лицом Заказчика в соответствии с Приказом.
5.8.4. При наличии количественных и (или) качественных расхождений характеристик товара, информация отражается в Акт приемки товаров, работ, услуг (ф. 0510452).
5.9. При отражении в Акте расхождений, Заказчик направляет претензионное письмо поставщику (подрядчику). 
5.10. Датой подписания Акта приемки товаров, работ, услуг (ф. 0510452) считается дата его подписания руководителем Заказчика, или иным уполномоченным лицом Заказчика в соответствии с Приказом.
[bookmark: _GoBack]5.11. Подписание Акта приемки товаров, работ, услуг (ф. 0510452) Поставщиком не предусмотрено.
6. Объем и сроки гарантий качества товара. 
Включает информацию по объему гарантийных обязательств, предоставляемых в случае их наступления и сроку действия гарантии на поставленный товар.
6.1. 	Гарантийный срок на поставляемый Товар составляет 12 месяцев с даты подписания сторонами структурированного документа о приемке поставленного Товара, Гарантийный срок на поставляемый Товар от производителя должен быть не менее 42 месяцев.
6.2. Товар передается со всеми принадлежностями и необходимой документацией (в том числе исполнительной, сборочной, эксплуатационной и пр.). Вся эксплуатационная документация, предоставляемая заводом-изготовителем, представляется на русском языке или с заверенным переводом оригинала. Вся документация, разработанная Поставщиком, представляется на русском языке.
6.3.  В зависимости от типа товара, Поставщик передает следующие документы:
-  сертификаты, подтверждающие страну происхождения – для товара иностранного производства;
- пакет технической документации: паспорт, гарантийные талоны, техническое описание и (или) руководство по эксплуатации на русском языке.
6.4. В случае обнаружения дефектов товара в течение гарантийного срока, все затраты, связанные с заменой и ремонтом, несет Поставщик.
6.5. Представитель Поставщика обязан произвести проверку неисправного или вышедшего из строя товара не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента получения претензии Заказчика (в случае, если в претензии Заказчика оговорен больший срок, применяется срок, указанный в претензии). По итогам проверки Поставщик обязан оформить акт, в котором указываются причины дефекта, неисправности и дальнейшие действия Поставщика по устранению указанных причин. Поставщик в рамках гарантийного обслуживания имеет право поставить новый товар, взамен неработоспособного или произвести ремонт товара.
6.6. В случае невозможности выполнения ремонта товара на месте, срок такого ремонта не должен превышать 5 (пять) рабочих дней, если Поставщиком письменно не согласован более долгий срок.
6.7. Срок предоставления гарантии Поставщика на товар продлевается на срок устранения недостатков/дефектов/неисправностей.
6.8. Гарантийный ремонт товара, по согласованию Поставщика и Заказчика, может осуществляться на территории Заказчика.
6.9. Гарантийные обязательства по Контракту, в том числе предусматривают обеспечение технической поддержки Заказчика (по телефону и электронной почте) на срок предоставления гарантии. 
6.10. Качество и безопасность поставляемого товара и процессов установки, должны быть подтверждены надлежащим образом оформленными документами, подтверждающими соответствие требованиям, действующих норм, правил и действующих стандартов, утвержденных на данный вид товара, в том числе не обязательных для применения на территории Российской Федерации.
6.11. Поставщик должен гарантировать качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации

7. Требования к безопасности товара. 
Включает требования, соблюдение которых при поставке товаров обязательно для обеспечения безопасности участников закупки. 
7.1. Поставщик гарантирует:
- легальность производства и (или) оборота товара на территории Российской Федерации;
- соответствие требованиям законодательства Российской Федерации государственных стандартов, утвержденных на данный вид товара, и наличие сертификатов, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, что подтверждается соответствующими документами (сертификаты соответствия, декларации о соответствии, санитарно-эпидемиологические заключения и т.д. – в случае если товар подлежит обязательной сертификации);
7.2. Общие требования:
7.2.1. Поставщик обязан на этапе приемки товара в эксплуатацию, участвовать во всех официальных проверках и испытаниях товара.
7.2.2. Все входные и выходные разъемы, а также уровни сигналов на входе и выходе товара, должны соответствовать стандартам Российской Федерации.
7.2.3. Все поставляемые товары должны быть в заводской упаковке, исключающей его повреждение или порчу. На товаре не должно быть следов механических повреждений, изменений вида комплектующих, а также иных несоответствий официальному техническому описанию поставляемой модели.
7.2.4 Товар поставляется в упаковке (таре), обеспечивающей защиту Товара от его повреждения или порчи во время транспортировки и хранения. Упаковка (тара) Товара должна отвечать требованиям безопасности жизни, здоровья и охраны окружающей среды (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам), иметь необходимые маркировки, наклейки, пломбы, а также давать возможность определить количество содержащегося в ней Товара (опись, упаковочные ярлыки или листы). Если производителем (производителями) Товара предусмотрена специальная упаковка (тара), отличная от указанной в Контракте, то Товар должен поставляться в упаковке (таре) производителя, если она обеспечивает защиту Товара от повреждения или порчи во время транспортировки и хранения. При передаче Товара в упаковке (таре), не обеспечивающей возможность его хранения, Заказчик вправе отказаться от его принятия. Если Товар поставляется в многооборотной таре, то возврат многооборотной тары и средств пакетирования, в которых поступил Товар, организуется Поставщиком самостоятельно и за свой счет.

8.  Перечень нормативных правовых и нормативных технических актов: 
Перечисляется перечень нормативных правовых документов, в соответствии с которым поставляется товар, включая монтаж, установку и демонтаж ранее установленного оборудования. 
- Гражданский кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ «О техническом регулировании»;
- Федеральный закон от 21.12.1994 N 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
- Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008г.;
- Постановление Правительства РФ от 31.12.2009 N 1221 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
- ГОСТ 15467-79 «Управление качеством продукции. Основные понятия. Термины и определения»;
- ГОСТ 2.201-2023 «ЕСКД. Обозначение изделий и конструкторских документов»;
- ГОСТ 2.104-2023 «ЕСКД. Основные надписи»;
- ГОСТ 9.410-88 «Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия порошковые полимерные. Типовые технологические процессы»;
-  СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты»;
- ГОСТ 30668-2000. Изделия электронной техники. Маркировка;
- ГОСТ 25874-83 Аппаратура радиоэлектронная, электронная и электротехническая. Условные функциональные обозначения;
- с учётом требований «СП 60.13330.2020. Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. ;
- и других действующих на территории Российской Федерации нормативных документов.

9. Цена контракта и оплата
9.1. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
9.2. Цена Контракта включает в себя: стоимость Товара, включая монтаж, установку и демонтаж ранее установленного оборудования, сборку, расходы, связанные с доставкой, разгрузкой (в том числе до места хранения товара у Грузополучателя), стоимость упаковки (тары), маркировки, страхование, таможенные платежи (пошлины), установленные налоги, сборы и иные расходы, связанные с исполнением Контракта.
9.3. Источник финансирования – Федеральный бюджет.
9.4. Оплата за поставленный Товар, включая монтаж, установку и демонтаж ранее установленного оборудования, осуществляется Заказчиком по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика платежными поручениями по факту поставки Товара, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком Акта приемки товаров, работ, услуг по форме ф. 0510452, и на основании следующей документации:
- Акт приемки товаров, работ, услуг (ф. 0510452);
- счет;
-товарная накладная/универсальный передаточный документ (в 3х экземплярах для каждой из сторон).
9.5. Документы для оплаты отправляются на электронную почту Заказчика Zakupki.r5000@nalog.ru (за исключением отправки с gmail) для согласования реквизитов и соответствия заполнения наименования, качественных и количественных характеристик Товара, не позднее чем за 2 (два) рабочих дня до даты поставки.
9.6. Оплата производится только по оригиналам первичных документов на бумажном носителе согласно п.1 и п.5 ст.9 Закона №402-ФЗ.

10. Ответственность Сторон
10.1. В случае просрочки исполнения Сторонами обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по Контракту, Стороны несут ответственность в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и условиями Контракта. Уплата неустойки (пени, штрафа), предусмотренной Контрактом, не освобождает виновную (нарушившую условия Контракта) сторону от необходимости исполнения обязательств в полном объеме.
10.2.	Ответственность Заказчика:
10.2.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
10.2.2. Заказчик не несет ответственности за несвоевременную оплату поставленного товара, связанную с несвоевременным поступлением платежных документов от Поставщика или ненадлежащим оформлением Поставщиком платежных документов.
10.3.	Ответственность Поставщика:
10.3.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после истечения, установленного Контрактом срока исполнения обязательства в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Поставщиком за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.
10.4. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Поставщиком требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
10.5. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
10.6. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
10.7. Во всех остальных случаях Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
10.8. Неустойка (штрафы, пени) перечисляется Поставщиком в доход федерального бюджета по реквизитам, предоставленным Заказчиком. В подтверждение уплаты неустойки (штрафов, пеней) Поставщиком предоставляет Заказчику копию платежного поручения в течение 10 (десяти) рабочих дней.
10.9. Для сверки расчетов с должником (кредитором) в целях фиксации задолженности Сторонами оформляется Акт сверки расчетов (ф. 0510477).
10.10. Акт сверки расчетов (ф. 0510477) формируется Заказчиком в разрезе документов-оснований.
10.11. Акт сверки расчетов (ф. 0510477) с заполненным Разделом 1 направляется Заказчиком Поставщику для заполнения Раздела 2 «По данным контрагента».
10.12. Раздел 2 Акта сверки расчетов (ф. 0510477) заполняется ответственным исполнителем Поставщика по данным Поставщика в соответствии с документом-основанием.
10.13. Подписание Раздела 2 Акта сверки расчетов (ф. 0510477) со стороны Поставщика осуществляется руководителем (уполномоченным им лицом) и главным бухгалтером. (п. 64.182. Приказа Минфина России от 15.04.2021 N 61н).
10.14. Подписанный Поставщиком Акт сверки расчетов (ф. 0510477) направляется Заказчику в форме электронного образа (скан-копии) документа на электронную почту, указанную в п.5.5 Описания объекта закупки, и на бумажном носителе удобным для Поставщика способом.
10.15. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
10.16. Правительство Российской Федерации вправе установить случаи и порядок списания начисленных поставщику (подрядчику, исполнителю), но не списанных заказчиком сумм неустоек (штрафов, пеней) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных контрактом.
10.17. В соответствии с п.24 ч.1 ст.42 Закона № 44-ФЗ участник закупки предупреждается об административной и уголовной ответственности за нарушение требований антимонопольного законодательства Российской Федерации о запрете участия в ограничивающих конкуренцию соглашениях, осуществления, ограничивающих конкуренцию согласованных действий.

11. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта.
11.1. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в случаях, предусмотренных статьей 95 Закона № 44-ФЗ.
11.2. Досрочное расторжение Контракта может иметь место по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда, а также в случае одностороннего отказа Стороны от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
11.3. Сторона, решившая расторгнуть Контракт по соглашению Сторон должна направить письменное уведомление о намерении расторгнуть Контракт другой Стороне в течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за датой принятия указанного решения.
11.4. Односторонний отказ от исполнения Контракта осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.  
11.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
11.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
11.7. Решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через 10 (десять) календарных дней с даты надлежащего уведомления одной Стороной другой Стороны об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

12. Срок действия Контракта.
12.1. Контракт вступает в силу с даты его заключения и действует по 30.11.2026 г. Окончание срока действия Контракта не влечет прекращения неисполненных обязательств Сторон по Контракту.

13. Требования сопутствующим работам и комплектности товара.

13.1. Поставка Товара включает в себя следующие сопутствующие работы:
-	доставку Товара на Объект Заказчика;
-   распаковку Товара;
-	установку (монтаж) Товара на соответствующих местах, указанных Заказчиком;
-   базовую настройку, а также пуско-наладку в помещении Заказчика;
-	проверку функционирования каждой единицы товара согласно базовым режимам эксплуатации, указанным в инструкции производителя;
- обучение специалистов Заказчика работе с товаром.
Все дополнительные материалы, крепежи и инструмент для поставки и монтажа/демонтажа Поставщик предоставляет за свой счет.
В процессе установки Товара выполняются следующие операции:
· крепление внешних и внутренних блоков системы;
· работы для установки сварных рам под наружные блоки;
· пробивка отверстий в стене;
· монтаж фреоновых трубопроводов;
· монтаж дренажной системы, в том числе помпы;
· монтаж электрического кабеля;
· опрессовка фреоновых трубопроводов;
· удаление воздуха из фреоновых трубопроводов;
· дозаправка хладагентом.
Демонтаж. Демонтаж и утилизация производится вышедших из строя систем (General Climate и General) силами поставщика с соблюдением норм экологической безопасности (сбор хладагента). Прокладка межблочных фреоновых магистралей, силовых и сигнальных кабелей трассы выполнить в декоративных коробах. Установка дренажной системы с подогревом для исключения замерзания в зимний период. Пусконаладочные работы, вакуумирование системы, заправка хладагентом, программирование логики ротации.
Крепление внутренних блоков. Внутренние блоки Товара должны устанавливаться в помещении с учетом функциональных требований, дизайна помещений и требований производителя товара. Крепеж осуществляется строго по уровню.
Монтаж внешних блоков. Внешние блоки кондиционеров бытовых, располагаются на сварных рамах на уровне 1-го этажа. Места установки наружных блоков согласовываются перед началом установки кондиционеров бытовых таким образом, чтобы обеспечить свободный доступ к оборудованию для дальнейшего обслуживания, а также, чтобы обеспечить работоспособность кондиционеров бытовых в соответствии с требованиями монтажных руководств. 
Проходка отверстий. отверстия сверлятся с наклоном вниз к наружной стене без разрушения фасада. Заделка отверстий и устранение повреждений строительных конструкций, возникающих при установке кондиционеров бытовых, Поставщик производит своими силами и за свой счет. Урон, нанесенный интерьеру помещения, возмещается Поставщиком. Отходы и строительный мусор, накапливаемые в процессе монтажа и установки, подлежат уборке и вывозу Поставщиком за его счет.
Монтаж электрических соединений, дренажного трубопровода. Внутри помещения фреоновый трубопровод, электрический кабель и дренажный шланг укладываются в коробе. Поставщик обязан не допускать заломов и порывов дренажного шланга при протаскивании через отверстие в стене, не допускать касание его оголенных частей трубопровода. Отверстие в стене после укладки фреонового трубопровода, электрического кабеля и дренажного шланга заполняется теплоизолятором во избежание промерзания воды и появления сквозняков в помещении. Влага и воздух из трубопровода должны быть удалены.
Вся ответственность за ущерб, нанесенный отделке помещений, конструкциям и товару, зданию Заказчика, коммуникациям, а также иному имуществу Заказчика, расположенному в зоне, выделенной Заказчиком для выполнения сопутствующих работ, а также за пределами указанной зоны, в случае наличия вины Поставщика в нанесении ущерба имуществу Заказчика за пределами упомянутой зоны, возлагается на Поставщика. Отвод конденсата от кондиционеров бытовых должен быть осуществлен в канализацию Объекта.

13.2. Общие характеристики Объекта для выполнения установки и монтажа/демонтажа Товара
        Фасад объекта выполнен из кирпича. Поставщик не имеет права на прокладку коммуникаций по фасаду Объекта. Ориентировочная толщина стен Объекта до 80 см. Поставщик при исполнении Контракта самостоятельно определяет места размещения внутренних блоков Товара, дренажных помп, трассы прокладки необходимых коммуникаций, необходимость применения автовышек и/или альпинистского снаряжения. Перепад высот между внутренними и внешними блоками Товара не должен превышать 20 метров. Электрощитовая находится на 1м этаже. Удаленность товара от точки подключения к электрической сети не более 30м. Высота потолков на объекте не более 3,0 м. Конструкция потолков на объекте – подвесные. Потолочные балки отсутствуют.
13.3. Работники Поставщика должны иметь допуск к работам, и предоставить документы перед началом выполнения работ Заказчику:
- Персонал, обслуживающий сосуды, работающие под давлением;
- Безопасный метод и прием выполнения работ на высоте с применением средств подмащивания, на площадках с защитными ограждениями высотой 1.1 м и более, а также работы  без применения средств подмащивания , выполняемые на высоте 5 м и более, работы выполняемые на расстоянии менее 2 м от неогражденных перепадов по  высоте более 5 м на площадках при отсутствии защитных ограждений либо при высоте защитных ограждений , составляющих менее 1.1 м , а также с применением канатного доступа  , в соответствии с Правилами по охране труда при работах на высоте ( приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 16 ноября 2020 г №782 н), в объеме требований, предъявляемых работникам 2 группы по безопасности работ на высоте;
-Обеспечение пожарной безопасности на объектах защиты, в которых могут одновременно находится 50 и более человек, объектах защиты, отнесенных к категориям повышенной взрывопожароопасности, пожароопасности

Приложение № 1 к описанию объекта закупки

Сведения о качестве, технических характеристиках товара, его безопасности, функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара, размере, упаковке, отгрузке товара и иные сведения о товаре, представление которых предусмотрено документацией



	№ п/п
	Наименование товара
	Наименование параметра (показателя) товара
	Требуемое значение, установленное заказчиком

	1
	Кондиционер бытовой тип 1
КТРУ 28.25.12.130-00000010
	Вид кондиционера  
(характеристика включена в описание товара в КТРУ)
	Сплит-система

	
	
	Вид блока кондиционера 
(характеристика включена в описание товара в КТРУ)
	наружный 

	
	
	Тип установки внутреннего блока
	настенный

	
	
	Низкотемпературный (зимний) комплект	
	наличие

	
	
	Мощность в режиме нагрева 
(характеристика включена в описание товара в КТРУ)
	более 3 кВт

	
	
	Мощность  в режиме охлаждения 
(характеристика включена в описание товара в КТРУ)
	                более 3 кВт  

	
	
	Обслуживаемая площадь
	не менее 30м2

	
	
	Влагоудаление
	            не менее 0,9 л/ч

	
	
	Электропитание (количество фаз)  кондиционера 
(обусловлено необходимостью соблюдения стандартов электропитания поставляемого товара)
	Трехфазное, однофазное

	
	
	Уровень шума, внутренний блок
	Диапазон не менее 27 дБ и не более 35 дБ

	
	
	Потребляемая мощность кондиционера при охлаждении 
(обусловлено необходимостью контроля за энергопотреблением поставляемого товара)
	Не более 1000 кВт  

	
	
	Потребляемая мощность кондиционера при нагреве 
(обусловлено необходимостью контроля за энергопотреблением поставляемого товара)
	 Не более 1000 кВт  

	
	
	Хладагент  кондиционера 
(обусловлено необходимостью минимизации негативного эффекта на окружающую среду)
	R410A, R32

	
	
	Масса блока кондиционера (обусловлено необходимостью расчета нагрузки на крепления при монтаже товара)
	не более 24 кг

	
	
	 Рабочая температура кондиционера при нагреве 
(обусловлено необходимостью соответствия поставляемого товара сезонным температурам в месте нахождения заказчика)
	Диапазон  ≥-7 ºС - >+23 ºС

	
	
	 Рабочая температура кондиционера при охлаждении  
(обусловлено необходимостью соответствия поставляемого товара сезонным температурам в месте нахождения заказчика)
	Диапазон ≥ -40 ºС -  >+42 ºС



Спецификация поставляемого товара

	Место поставки: г. Пушкино, Московский пр-кт, 42 

	1
	Кондиционер 
	1 шт 






