Техническое задание
на оказание услуг по техническому обслуживанию и перезарядке огнетушителей 
для Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств» им. В.В. Толкуновой по адресу: 412031, Саратовская область, г. Ртищево, ул. Советская, д. 1; 412002, Саратовская область, Ртищевский р-н, п. Ртищевский, ул. Советская, д. 12.

1. Спецификация оказание услуги: 
	№
	Наименование товара (работы, услуги)
	Единица измерения
	количество
	ОКПД 2

	1
	Оказание услуг по техническому обслуживанию и перезарядке огнетушителей ОП-4
по адресу: 412031, Саратовская область, г. Ртищево, ул. Советская, д. 1; 412002, Саратовская область

	шт.
	9
	84.25.11.120

	2
	Оказание услуг по техническому обслуживанию и перезарядке огнетушителей ОП-4
по адресу: 412002, Саратовская область, Ртищевский р-н, п. Ртищевский, ул. Советская, д. 12.
	шт.
	3
	[bookmark: _GoBack]84.25.11.120


2. Функциональная характеристика объекта закупки
2.1. Исполнитель своими силами и средствами организует доставку огнетушителей  до места проведения перезарядки и технического обслуживания заявленного количества огнетушителей, оказывает услуги  своими силами и средствами, после оказания услуг доставляет огнетушители Заказчику в рабочее время с понедельника по пятницу с 08.00 до 17.00
2.2. Оказание услуг по перезарядке огнетушителей должно сопровождаться техническим обслуживанием огнетушителей, которое включает:
- внешний и внутренний осмотр корпуса огнетушителя;
- очистку корпуса огнетушителя, запорно-пускового устройства и шлангов от огнетушащего вещества;
- испытание огнетушителей в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51057-2001;
- проверку запорно-пускового устройства на плотность;
- замену раструбов на огнетушителях  углекислотных (при необходимости);
- замену запорно-пускового устройства на огнетушителях  углекислотных (при необходимости);
- замену ручек на огнетушителях  углекислотных (при необходимости);
- замену гибких раструбов на огнетушителях  порошковых (при необходимости);
- проверку на исправность индикатора давления огнетушителей  порошковых;
- замену манометров на огнетушителях  порошковых (при необходимости);
- перезарядку огнетушителя на оборудовании исполнителя соответствующим огнетушащим веществом из материалов исполнителя;
- опломбирование огнетушителя и нанесение на огнетушитель паспорта перезарядки огнетушителя, в котором должно быть указано:
а) наименование и адрес организации, проводившей перезарядку/испытание огнетушителя;
б) печать организации, производившей перезарядку/испытание огнетушителя;
в) тип огнетушителя;
г) марка заряженного огнетушащего вещества;
д) общий вес огнетушителя;
е) даты проведения перезарядки и дата следующей проверки и перезарядки (число, месяц, год);
ж) ФИО лица проводившего перезарядку;
- выбраковку неисправных огнетушителей;
- возвращение на объект Заказчика на транспортном средстве Исполнителя  перезаряженных огнетушителей.
2.3. По завершении оказания услуг огнетушитель должен быть опломбирован  пломбой исполнителя и иметь паспорт перезарядки огнетушителя с указанием даты перезарядки/испытаний огнетушителя.
2.4. При  обнаружении непригодности огнетушителя  к дальнейшей эксплуатации исполнителем составляется соответствующий Акт технического состояния с выводами о непригодности огнетушителя к дальнейшей эксплуатации, который передается Заказчику.
В случае вывода из строя огнетушителя по вине Исполнителя компенсация ущерба происходит за счет средств Исполнителя.
3. Качественные характеристики объекта закупки
3.1 Исполнитель несет ответственность за соблюдение правил техники безопасности при оказании услуг.
3.2. Оказание услуг осуществляется с учетом специфики учреждений заказчика, не нарушая режим его работы и внутреннего распорядка.
3.3. Услуги должны быть выполнены в соответствии с требованиями:
- Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
- Федерального закона от 27.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации";
- «Свода правил 9.13130.2009 Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации» (утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 № 179);


