Договор № ____
на выполнение работ по ремонту участка трубопровода и участка системы отопления в нежилом здании Главного управления Федеральной службы судебных приставов России по Челябинской области

г.Челябинск                                                                                      "___"______________2026г.


Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Челябинской области, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя руководителя Главного управления Чернова Андрея Викторовича, действующей на основании  доверенности от 17.12.2025 № Д-74908/25/64, с одной стороны и __________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице _______________, действующего на основании ____________,  с одной стороны, с другой стороны, именуемые вместе "Стороны", по отдельности "Сторона", руководствуясь пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1.	ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
	1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по ремонту участка трубопровода и участка системы отопления, с последующим проведением гидроиспытаний в нежилом здании Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Челябинской области, по адресу г. Челябинск, ул. Рождественского, д. 5, в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к договору) и локольно-сметным расчетом (Приложение № 2 к договору).
1.2. Срок выполнения работ: с момента заключения Договора по 30.09.2026.

1. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.
2.1. Цена договора (стоимость услуг) составляет 240185,28 (Двести сорок тысяч сто восемьдесят пять) рублей 28 копеек, НДС не предусмотрен/в т.ч. НДС.
Цена договора является твердой и определена на весь срок исполнения договора, за исключением случаев, предусмотренных настоящим договором. Аванс не предусмотрен.
2.2. Цена включает в себя все расходы Подрядчика, связанные с исполнением обязательств по настоящему договору, включая транспортные расходы, командировочные расходы,  затраты на проезд персонала Подрядчика, расходы на страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, установленных действующим законодательством Российской Федерации, включая НДС (если Подрядчик является плательщиком НДС), в том числе стоимость электронного носителя. 
2.3. Денежные средства перечисляются Заказчиком на расчетный счет Подрядчика по факту надлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по договору, в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания акта выполненных работ Заказчиком, при условии, что работы выполнены качественно и надлежащим образом, на основании следующих документов:
- представленный Подрядчиком оригинал счета;
- акт о приемке выполненных Работ (форма № КС-2).
- справка о стоимости выполненных Работ и затрат (форма № КС-3), которые составляются в унифицированной форме, утвержденной постановлением Госкомстата РФ от 11.11.1999 г. № 100 (далее – акт о приемке выполненных работ, справка о стоимости выполненных работ и затрат)
2.4. Валютой расчетов по настоящему договору является Российский рубль.

3.  ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
   3.1. Подрядчик обязан:
3.1.1. Выполнять работы в соответствии с требованиями настоящего технического задания, требованиями государственных стандартов, действующих строительных норм и правил, ПУЭ, НПБ, технических регламентов, санитарных норм и правил, в том числе в соответствии с требованиями следующих нормативных документов:
– СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;
– СП 60.13330.2012 «СНиП 41-01-2003. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха». Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003;
– СНиП III-4-80* «Техника безопасности в строительстве».
3.1.2. Подрядчик не вправе передавать выполненные работы по договору третьим лицам без согласия Заказчика.
3.1.3. В случае предъявления Заказчиком требования о безвозмездном устранении недостатков работ Подрядчик обязан устранить такие недостатки в течение 10 дней с момента предъявления требования.
3.1.4. Выполнять и обеспечивать выполнение работ с соблюдением норм пожарной безопасности, техники безопасности, санитарно-эпидемиологических норм.
3.1.5. Обеспечить уборку территории, на которой проводились ремонтные работы.
3.2. Подрядчик вправе:
3.2.1. Требовать подписания документов об исполнении им обязательств по Договору от Заказчика;
3.2.2. Требовать оплаты по Договору в случае надлежащего исполнения своих обязательств по Договору;
3.2.3. Подрядчик имеет право выполнить работы досрочно.
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1. До начала работ представить Подрядчику Копию технического паспорта на здание, имеющуюся проектную и исполнительную документацию.
3.3.2. Принять и оплатить выполненную Подрядчиком работу  в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим  Договором.
3.3.3. Оказывать содействие Подрядчику при выполнении им работ.
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1. Требовать надлежащего исполнения обязательств в соответствии с Договором.
3.4.2. Требовать предоставления надлежащим образом оформленных отчетных и финансовых документов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с Договором.
3.4.3. Запрашивать информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств по Договору.
3.4.4. Осуществлять контроль за порядком и сроками выполнения работ, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
3.4.5. Отказаться от принятия и оплаты работ, не соответствующих требованиям Договора.

4. ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ И ПРИЕМКА РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
4.1. Приемка работ на соответствие их объема и качества требованиям, установленным в настоящем договоре, производится в установленном договором порядке и подтверждается подписанием Сторонами акта выполненных работ. Приемка работ осуществляется по месту выполнения работ. Подрядчик вправе участвовать в приемке работ.
4.2. Подрядчик не позднее срока окончания работ направляет в адрес Заказчика извещение (уведомление) о готовности результата работ к сдаче. Одновременно с извещением (уведомлением) о готовности результата работ к сдаче Подрядчик представляет Заказчику подписанный со своей стороны акт о приемке выполненных работ, всю исполнительную документацию, счет,  счет-фактуру (за исключением, если Подрядчик не предъявляет указанный документ в силу установленного в отношении него налогового режима).
4.3. Заказчик после получения извещения (уведомления) и документов, указанных в п.4.2. настоящего договора от Подрядчика,  в срок, не превышающий 5  рабочих дней с момента получения Заказчиком извещения (уведомления) о готовности результата работ, осуществляет приёмку выполненных работ и в случае установления соответствия выполненных работ требованиям настоящего договора, подписывает акт о приемке выполненных работ  либо в тот же срок Заказчиком направляется Подрядчику в письменной форме (в том числе путем направления по электронной почте, если ее адрес был указан в реквизитах по настоящему договору) на почтовый адрес, указанный в реквизитах к настоящему договору, мотивированный отказ от принятия результатов выполненных работ. Такой отказ составляется Заказчиком в форме акта с перечнем необходимых доработок (в т.ч. выявленных недостатков, дефектов в работе, которые необходимо устранить) и сроком их устранения. В случае отказа Заказчика от принятия результатов выполненных работ в связи с необходимостью доработки результатов работ, Подрядчик обязуется в срок, установленный в акте, составленном Заказчиком, произвести доработки (устранить недостатки, дефекты в работе) за свой счет.
4.4. В случае получения от Заказчика мотивированного отказа от принятия результатов выполненных работ (акта с перечнем необходимых доработок (в т.ч. выявленных недостатков, дефектов в работе, которые необходимо устранить) и сроком их устранения), Подрядчик в срок, установленный в указанном акте, содержащем перечень необходимых доработок, осуществляет такие доработки (устраняет недостатки, дефекты в работе) и направляет в адрес Заказчика извещение (уведомление) о готовности таких работ к сдаче, а также предоставляет повторно подписанные акты о приемке выполненных работ в 2 (двух) экземплярах,  всю исполнительную документацию (техническое заключение, включающую в себя дефектную ведомость), счет,  счет-фактуру (за исключением, если Подрядчик не предъявляет указанный документ в силу установленного в отношении него налогового режима) для принятия Заказчиком выполненных работ, а Заказчик осуществляет приемку выполненных работ в порядке, предусмотренном п. 4.2. настоящего договора.
Если в течение срока, указанного в вышеуказанном акте, Подрядчик не осуществляет доработки (не устранит недостатки, дефекты в работе) указанные в нем, то Заказчик имеет право устранить дефекты (недостатки) и недоделки собственными и/или привлеченными силами за счет Подрядчика, произведя соответствующий вычет из предстоящих платежей (или уменьшив предстоящие платежи на сумму понесенных Заказчиком расходов по устранению дефектов), либо путем вычета или получения соответствующей суммы из суммы обеспечения исполнения договора.
4.5. Работа считается принятой Заказчиком при наличии следующих документов:              1. Подписанные Заказчиком и Подрядчиком акты о приемке выполненных работ;                        2. Предоставленного Подрядчиком счета (счета-фактуры) на оплату выполненных работ. 

1. ГАРАНТИИ
5.1.Гарантийный срок на выполненные работы составляет 36 месяцев со дня подписания акта выполненных работ. Подрядчик обязуется безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работы допущены отступления от технических норм и правил, ухудшившие качество работы, в течение 20-ти календарных дней.

6.  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
		6.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
6.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
6.3. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, устанавливается штраф в размере 1 000 (Одна тысяча) рублей 00 копеек (Размер штрафа устанавливается Договором в виде фиксированной суммы, определенной в порядке, установленном в пп. «а» п. 9 постановления Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. № 1042).
6.4. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, Государственный заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
6.5. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Договором, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Подрядчиком. 
6.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, устанавливается штраф в размере 10 % цены договора (Размер штрафа устанавливается Договором в виде фиксированной суммы, определенной в порядке, установленном в пп. «а» п. 3 постановления Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. № 1042 – 10 процентов цены Договора). 
6.7. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.
6.8. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.
6.9. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
6.10. Уплата неустойки (пени, штрафа) не освобождает Стороны от исполнения или надлежащего исполнения обязательств, установленных настоящим Договором.
6.11. Ответственность Сторон, прямо не урегулированная положениями настоящего Договора, определяется в соответствии с положениями действующего законодательства РФ.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует по 31.12.2026 до полного исполнения Сторонами своих обязательств, принятых по настоящему Договору.
7.2. Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, а также в случае одностороннего отказа стороны договора от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством.

8.  ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Стороны договариваются, что документы, направленные факсимильной связью или по электронной почте имеют юридическую силу оригинала до получения стороной оригинала такого документа, при этом такие оригиналы должны быть направлены другой Стороне не позднее 10 (десяти) дней с момента их передачи указанными средствами связи.
8.2. Споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего договора, разрешаются путем переговоров между сторонами. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд Челябинской области.
8.3. Срок рассмотрения претензии (актов) или предложения по исполнению настоящего договора получившей стороной составляет десять дней.
8.4. В случае изменения юридических адресов и банковских реквизитов Подрядчик обязуется сообщить об этом Заказчику в письменном виде. Заказчик не несет ответственности за неблагоприятные последствия, вызванные несвоевременным уведомлением Заказчика об изменении юридических адресов и банковских реквизитов.
	8.5.  Неотъемлемой частью настоящего договора является: 
	Приложение № 1 Техническое задание 
           Приложение № 2 Локально-сметный расчет

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

	«ЗАКАЗЧИК»:

ГУФССП России по Челябинской области
454078, г. Челябинск, ул. Барбюса 136 В.
ИНН 7448065758, КПП 744901001
Наименование получателя – УФК по Челябинской области (ГУФССП России по Челябинской области, л/с 03691785680)
Р/сч. 03211643000000016900
Кор/сч. 40102810645370000062
Отделение Челябинск банка России//УФК по Челябинской области г. Челябинск 
БИК 017501500 
ОКПО 74218921,  ОГРН 1047424555892, 
ОКТМО 75701000
Тел: +7 (351)252-53-06
Эл. почта: mto2@bk.ru 
Заместитель руководителя
__________________________ /А.В. Чернов/
МП
	«ПОДРЯДЧИК»:
















________________ / /
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Приложение № 1 
к договору № _____  от _____________ 2026 г.


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по ремонту участка трубопровода и участка системы отопления в нежилом здании Главного управления Федеральной службы судебных приставов России по Челябинской области

	№ п/п
	Наименование услуг
	Единица измерения
	Кол-во

	1.
	Ремонт участка трубопровода и участка системы отопления
	Условная единица
	1



1. Объект оказания услуг:
Челябинская область, г.Челябинск, ул. Рождественского, д. 5.

2. Наименование работ:
Ремонт участка трубопровода и участка системы отопления с последующим проведением гидроиспытаний.

3. Срок и порядок выполнения работ, место выполнения работ.
Ремонт систем отопления осуществляется в соответствии с локальным сметным расчетом.
При выполнении строительных работ необходимо соблюдать правила техники безопасности в соответствии с требованиями главы СниП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», требования пожарной безопасности и безопасной эксплуатации строительных машин и механизмов, а также руководствоваться всеми действующими правилами охраны труда и техники безопасности.
Отключение существующих инженерных систем, сетей или отдельных их участков могут производиться только по предварительному согласованию с Заказчиком.
При проведении работ обеспечивается сохранность действующих инженерных систем (пожарная безопасность, речевое оповещение, телефонная связь, электрические кабельные линии, система теплоснабжения и система водоснабжения), внутренней отделки помещений, фасада. 
Срок выполнения работ: с момента подписания Договора по 30.09.2026г. По соглашению сторон допускается досрочное выполнение работ.
Место выполнения работ: Челябинская область, г. Челябинск, ул. Рождественского, 5.

4. Требования к гарантийному сроку работы.
Гарантийный срок по качеству выполненных работ и используемых материалов составляет 36 месяцев, с момента подписания сторонами акта приемки выполненных работ по форме КС-2.

5. Требования к качеству работ.
Качество выполнения работ должно соответствовать требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода.
Выполнение работ осуществляется в соответствии с требованиями настоящего технического задания, требованиями государственных стандартов, действующих строительных норм и правил, ПУЭ, НПБ, технических регламентов, санитарных норм и правил, в том числе в соответствии с требованиями следующих нормативных документов:
– СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;
– СП 60.13330.2012 «СНиП 41-01-2003. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха». Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003;
– СНиП III-4-80* «Техника безопасности в строительстве».
В случае выведения из действия ГОСТ, СНиП и т.п. на основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, актуальным стандартом считать стандарт официально его заменяющий.
Технология и методы выполнения работ применяются в полном соответствии со сметной документацией, техническим заданием, графиком выполнения работ, стандартами, строительными нормами и правилами и иными действующими на территории Российской Федерации нормативно-правовыми актами.
Все работы выполняются работниками, имеющими соответствующие образование, квалификацию и допуски.

6. Перечень и объем выполняемых работ. Требования к применяемым материалам
Замена задвижек должна быть выполнена в основных узлах здания на подающем и обратном трубопроводах (стояки). Марка задвижек должна соответствовать существующим требованиям.
Подрядчик проводит самостоятельно установку дополнительной запорной арматуры и устройство врезок в трубопроводы необходимые для гидропневматической промывки и гидравлическим испытаниям системы отопления здания.
Все материалы, применяемые в ходе производства работ должны быть новыми, то есть не бывшими в употреблении, в ремонте, в том числе не была осуществлена замена их составных частей, не были восстановлены их потребительские свойства.
Материалы, используемые для проведения работ должны быть разрешены для применения в административных зданиях, а также должны иметь документы, подтверждающие качество материалов и соответствовать:
- государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, что должно подтверждаться заверенными копиями соответствующих Санитарно-эпидемиологических заключений;
- требованиям пожарной безопасности, что должно подтверждаться заверенными копиями Сертификатов пожарной безопасности;
- требованиям технологического регламента, что должно подтверждаться заверенными копиями Технических паспортов на материалы.
Предоставляется исполнительная документация: сертификаты качества на используемые материалы; сертификаты пожарной безопасности, гигиенические сертификаты; фотосъёмку в период производства работ и готовых к сдаче работ по всем позициям, в том числе и скрытых работ. 
Все строительные материалы, изделия и оборудование, используемые для проведения строительно-монтажных работ, должны быть разрешены для применения в административных зданиях, иметь сертификаты качества или соответствия, паспорта, согласования с Госпожнадзором.
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	по адресу: 454007, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Рождественского, д. 5
	
	
	
	



	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	Раздел 1. Разбор трубопровода

	Демонтажные работы

	1
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 50 мм
	м 
	15
	ТЕРр65-1-2

	2
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 40 мм
	м 
	15
	ТЕРр65-1-2

	3
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 25 мм
	м 
	6
	ТЕРр65-1-1

	4
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 20 мм
	м 
	17
	ТЕРр65-1-1

	Ремонтно-монтажные рабрты

	5
	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 50 мм
	м 
	15
	ТЕР16-02-005-02

	6
	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода: 50 мм, толщина стенки 3 мм
	м
	15
	ТССЦ-103-0006

	7
	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: до 40 мм
	м 
	15
	ТЕР16-02-005-01

	8
	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода: 40 мм, толщина стенки 3 мм
	м
	15
	ТССЦ-103-0005

	9
	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: до 25 мм
	м 
	6
	ТЕР16-02-005-01

	10
	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода: 25 мм, толщина стенки 2,8 мм
	м
	6
	ТССЦ-103-0003

	11
	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: до 20 мм
	м 
	17
	ТЕР16-02-005-01

	12
	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода: 20 мм, толщина стенки 2,5 мм
	м
	17
	ТССЦ-103-0002

	13
	Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2
	м2 
	2,356
	ТЕР15-04-030-03

	14
	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2
	м2 
	3,424
	ТЕР15-04-030-04

	15
	Смена: воздушных кранов радиаторов ду 25 (стояки)
	шт.
	14
	ТЕРр65-25-1

	16
	Смена: воздушных кранов радиаторов ду 20 (стояки)
	шт.
	38
	ТЕРр65-25-1

	17
	Смена: воздушных кранов радиаторов ду 15 (сливники стояка)
	шт.
	52
	ТЕРр65-25-1

	18
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 25 мм  (стояки)
	сгонов
	14
	ТЕРр65-16-2

	19
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 20 мм
	сгонов
	38
	ТЕРр65-16-1

	20
	Кран шаровой В-В размером: 3/4" (20мм)
	шт.
	38
	ТССЦ-302-1484

	21
	Кран шаровой В-В размером: 1" (25мм)
	шт.
	14
	ТССЦ-302-1485

	22
	Кран шаровой В-В размером: 1/2" (15мм)
	шт.
	38
	ТССЦ-302-1483

	23
	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 25 мм
	шт.
	14
	ТССЦ-302-1238

	24
	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм
	шт.
	38
	ТССЦ-302-1237

	Прочее

	25
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм
	м 
	53
	ТЕР16-07-005-02




		«ЗАКАЗЧИК»:

Заместитель руководителя

__________________________ /А.В. Чернов/
МП
	«ПОДРЯДЧИК»:



________________ / /
МП






Приложение № 2 
к договору № _____  от _____________ 2026 г.

	СОГЛАСОВАНО:
	
	
	
	
	
	
	
	УТВЕРЖДАЮ:

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	"____" ________________ 2026 года
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	"____" ________________ 2026 года

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Наименование программного продукта
	
	
	
	ГРАНД-Смета, версия 2026.1

	Наименование редакции сметных нормативов  
	
	
	
	Территориальные сметные нормативы, предусмотренные для применения на территории Челябинской области: 
- на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве (ТССЦ 81-01-2001); 
- на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств (ТСЭМ 81-01-2001); 
- на строительные и специальные строительные работы (ТЕР 81-02-2001); 
- на монтаж оборудования (ТЕРм 81-03-2001); 
- на ремонтно-строительные работы (ТЕРр 81-04-2001); 
- на пусконаладочные работы (ТЕРп 81-05-2001); 
- на капитальный ремонт оборудования (ТЕРмр 81-06-2001); 
- на перевозки грузов для строительства (ТССЦпг 81-01-2001).

	Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам 
	Приказ Минстроя России от 27.02.2015 № 140/пр

	Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного  в соответствии  пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной  приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр
	 

	Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
	 

	Наименование субъекта Российской Федерации 
	 

	Наименование зоны субъекта Российской Федерации 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Здание ГУ ФССП по Челябинской области по адресу: Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Рождественского, д. 5

	(наименование стройки)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Здание ГУ ФССП по Челябинской области по адресу: Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Рождественского, д. 5

	(наименование объекта капитального строительства)

	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 7-26

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ремонт участка трубопровода и системы отопления

	 (наименование работ и затрат)

	Составлен 
	базисно-индексным
	методом
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Основание
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(проектная и (или) иная техническая документация)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 
	1 кв 2026 года
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Сметная стоимость 
	240,19
	(17,85)
	тыс.руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	строительных работ
	215,89
	(15,14)
	тыс.руб.
	
	Средства на оплату труда рабочих
	
	
	45,93
	(1,21)
	тыс.руб.

	
	монтажных работ
	0,00
	(0)
	тыс.руб.
	
	Нормативные затраты труда рабочих
	
	
	105,21
	чел.час.

	
	оборудования
	0,00
	(0)
	тыс.руб.
	
	Нормативные затраты труда машинистов
	
	
	0,19
	чел.час.

	
	прочих затрат
	0,00
	(0)
	тыс.руб.
	
	
	
	
	
	
	  
	

	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.
	Индексы
	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	на единицу
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу
	коэффициенты
	всего
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1. Разбор трубопровода

	1
	ТЕРр65-1-2
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 50 мм
	100 м трубопровода
	0,15
	1
	0,15
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=15 / 100

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	626,61
	 
	93,99
	37,95
	3 566,92

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	13,09
	 
	1,96
	13,21
	25,89

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	2,78
	 
	0,42
	37,95
	15,94

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	104,07
	 
	15,61
	8,17
	127,53

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	59,62
	 
	8,943
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	0,17
	 
	0,0255
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	743,77
	 
	111,56
	 
	3 720,34

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	94,41
	 
	3 582,86

	 
	Пр/812-099.1-1
	НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)
	%
	87
	 
	87
	 
	 
	82,14
	 
	3 117,09

	 
	Пр/774-099.1
	СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)
	%
	44
	 
	44
	 
	 
	41,54
	 
	1 576,46

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	235,24
	 
	8 413,89

	2
	ТЕРр65-1-2
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 40 мм
	100 м трубопровода
	0,15
	1
	0,15
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=15 / 100

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	626,61
	 
	93,99
	37,95
	3 566,92

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	13,09
	 
	1,96
	13,21
	25,89

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	2,78
	 
	0,42
	37,95
	15,94

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	104,07
	 
	15,61
	8,17
	127,53

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	59,62
	 
	8,943
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	0,17
	 
	0,0255
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	743,77
	 
	111,56
	 
	3 720,34

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	94,41
	 
	3 582,86

	 
	Пр/812-099.1-1
	НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)
	%
	87
	 
	87
	 
	 
	82,14
	 
	3 117,09

	 
	Пр/774-099.1
	СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)
	%
	44
	 
	44
	 
	 
	41,54
	 
	1 576,46

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	235,24
	 
	8 413,89

	3
	ТЕРр65-1-1
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 25 мм
	100 м трубопровода
	0,06
	1
	0,06
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=6 / 100

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	364,28
	 
	21,86
	37,95
	829,59

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	7,63
	 
	0,46
	13,21
	6,08

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	1,63
	 
	0,10
	37,95
	3,80

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	60,42
	 
	3,63
	8,17
	29,66

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	34,66
	 
	2,0796
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	0,1
	 
	0,006
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	432,33
	 
	25,95
	 
	865,33

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	21,96
	 
	833,39

	 
	Пр/812-099.1-1
	НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)
	%
	87
	 
	87
	 
	 
	19,11
	 
	725,05

	 
	Пр/774-099.1
	СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)
	%
	44
	 
	44
	 
	 
	9,66
	 
	366,69

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	54,72
	 
	1 957,07

	4
	ТЕРр65-1-1
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 20 мм
	100 м трубопровода
	0,17
	1
	0,17
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=17 / 100

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	364,28
	 
	61,93
	37,95
	2 350,24

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	7,63
	 
	1,30
	13,21
	17,17

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	1,63
	 
	0,28
	37,95
	10,63

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	60,42
	 
	10,27
	8,17
	83,91

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	34,66
	 
	5,8922
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	0,1
	 
	0,017
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	432,33
	 
	73,50
	 
	2 451,32

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	62,21
	 
	2 360,87

	 
	Пр/812-099.1-1
	НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)
	%
	87
	 
	87
	 
	 
	54,12
	 
	2 053,96

	 
	Пр/774-099.1
	СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)
	%
	44
	 
	44
	 
	 
	27,37
	 
	1 038,78

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	154,99
	 
	5 544,06

	5
	ТЕР16-02-005-02
	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 50 мм
	100 м трубопровода
	0,15
	1
	0,15
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=15 / 100

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	750,64
	 
	112,60
	37,95
	4 273,17

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	134,09
	 
	20,11
	13,21
	265,65

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	3,10
	 
	0,47
	37,95
	17,84

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	4 791,70
	 
	718,76
	8,17
	5 872,27

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	60,83
	 
	9,1245
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	0,19
	 
	0,0285
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	5 676,43
	 
	851,47
	 
	10 411,09

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	113,07
	 
	4 291,01

	 
	Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	121
	0,9
	108,9
	 
	 
	123,13
	 
	4 672,91

	 
	Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72
	0,85
	61,2
	 
	 
	69,20
	 
	2 626,10

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 043,80
	 
	17 710,10

	6
	ТССЦ-103-0006
	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода: 50 мм, толщина стенки 3 мм
	м
	15
	1
	15
	31,20
	 
	468,00
	8,17
	3 823,56

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	468,00
	 
	3 823,56

	7
	ТЕР16-02-005-01
	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: до 40 мм
	100 м трубопровода
	0,15
	1
	0,15
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=15 / 100

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	750,64
	 
	112,60
	37,95
	4 273,17

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	134,09
	 
	20,11
	13,21
	265,65

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	3,10
	 
	0,47
	37,95
	17,84

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	48,60
	 
	7,29
	8,17
	59,56

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	60,83
	 
	9,1245
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	0,19
	 
	0,0285
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	933,33
	 
	140,00
	 
	4 598,38

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	113,07
	 
	4 291,01

	 
	Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	121
	0,9
	108,9
	 
	 
	123,13
	 
	4 672,91

	 
	Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72
	0,85
	61,2
	 
	 
	69,20
	 
	2 626,10

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	332,33
	 
	11 897,39

	8
	ТССЦ-103-0005
	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода: 40 мм, толщина стенки 3 мм
	м
	15
	1
	15
	24,60
	 
	369,00
	8,17
	3 014,73

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	369,00
	 
	3 014,73

	9
	ТЕР16-02-005-01
	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: до 25 мм
	100 м трубопровода
	0,06
	1
	0,06
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=6 / 100

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	750,64
	 
	45,04
	37,95
	1 709,27

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	134,09
	 
	8,05
	13,21
	106,34

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	3,10
	 
	0,19
	37,95
	7,21

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	48,60
	 
	2,92
	8,17
	23,86

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	60,83
	 
	3,6498
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	0,19
	 
	0,0114
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	933,33
	 
	56,01
	 
	1 839,47

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	45,23
	 
	1 716,48

	 
	Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	121
	0,9
	108,9
	 
	 
	49,26
	 
	1 869,25

	 
	Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72
	0,85
	61,2
	 
	 
	27,68
	 
	1 050,49

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	132,95
	 
	4 759,21

	10
	ТССЦ-103-0003
	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода: 25 мм, толщина стенки 2,8 мм
	м
	6
	1
	6
	15,60
	 
	93,60
	8,17
	764,71

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	93,60
	 
	764,71

	11
	ТЕР16-02-005-01
	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: до 20 мм
	100 м трубопровода
	0,17
	1
	0,17
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=17 / 100

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	750,64
	 
	127,61
	37,95
	4 842,80

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	134,09
	 
	22,80
	13,21
	301,19

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	3,10
	 
	0,53
	37,95
	20,11

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	48,60
	 
	8,26
	8,17
	67,48

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	60,83
	 
	10,3411
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	0,19
	 
	0,0323
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	933,33
	 
	158,67
	 
	5 211,47

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	128,14
	 
	4 862,91

	 
	Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	121
	0,9
	108,9
	 
	 
	139,54
	 
	5 295,71

	 
	Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72
	0,85
	61,2
	 
	 
	78,42
	 
	2 976,10

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	376,63
	 
	13 483,28

	12
	ТССЦ-103-0002
	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода: 20 мм, толщина стенки 2,5 мм
	м
	17
	1
	17
	11,10
	 
	188,70
	8,17
	1 541,68

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	188,70
	 
	1 541,68

	13
	ТЕР15-04-030-03
	Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,02356
	1
	0,02356
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=2,356 / 100

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	454,61
	 
	10,71
	37,95
	406,44

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	3,43
	 
	0,08
	13,21
	1,06

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	0,16
	 
	0,00
	37,95
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	503,86
	 
	11,87
	8,17
	96,98

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	40,59
	 
	0,9563004
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	0,01
	 
	0,0002356
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	961,90
	 
	22,66
	 
	504,48

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10,71
	 
	406,44

	 
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Отделочные работы
	%
	100
	0,9
	90
	 
	 
	9,64
	 
	365,80

	 
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Отделочные работы
	%
	49
	0,85
	41,65
	 
	 
	4,46
	 
	169,28

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	36,76
	 
	1 039,56

	14
	ТЕР15-04-030-04
	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,03424
	1
	0,03424
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=3,424 / 100

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	795,87
	 
	27,25
	37,95
	1 034,14

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	3,43
	 
	0,12
	13,21
	1,59

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	0,16
	 
	0,01
	37,95
	0,38

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	503,86
	 
	17,25
	8,17
	140,93

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	71,06
	 
	2,4330944
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	0,01
	 
	0,0003424
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	1 303,16
	 
	44,62
	 
	1 176,66

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	27,26
	 
	1 034,52

	 
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Отделочные работы
	%
	100
	0,9
	90
	 
	 
	24,53
	 
	931,07

	 
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Отделочные работы
	%
	49
	0,85
	41,65
	 
	 
	11,35
	 
	430,88

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	80,50
	 
	2 538,61

	15
	ТЕРр65-25-1
	Смена: воздушных кранов радиаторов ду 25 (стояки)
	100 шт.
	0,14
	1
	0,14
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=14 / 100

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	252,25
	 
	35,32
	37,95
	1 340,39

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	797,86
	 
	111,70
	8,17
	912,59

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	23,4
	 
	3,276
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	1 050,11
	 
	147,02
	 
	2 252,98

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	35,32
	 
	1 340,39

	 
	Пр/812-099.2-1
	НР Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)
	%
	103
	 
	103
	 
	 
	36,38
	 
	1 380,60

	 
	Пр/774-099.2
	СП Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)
	%
	52
	 
	52
	 
	 
	18,37
	 
	697,00

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	201,77
	 
	4 330,58

	16
	ТЕРр65-25-1
	Смена: воздушных кранов радиаторов ду 20 (стояки)
	100 шт.
	0,38
	1
	0,38
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=38 / 100

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	252,25
	 
	95,86
	37,95
	3 637,89

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	797,86
	 
	303,19
	8,17
	2 477,06

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	23,4
	 
	8,892
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	1 050,11
	 
	399,05
	 
	6 114,95

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	95,86
	 
	3 637,89

	 
	Пр/812-099.2-1
	НР Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)
	%
	103
	 
	103
	 
	 
	98,74
	 
	3 747,03

	 
	Пр/774-099.2
	СП Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)
	%
	52
	 
	52
	 
	 
	49,85
	 
	1 891,70

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	547,64
	 
	11 753,68

	17
	ТЕРр65-25-1
	Смена: воздушных кранов радиаторов ду 15 (сливники стояка)
	100 шт.
	0,52
	1
	0,52
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=52 / 100

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	252,25
	 
	131,17
	37,95
	4 977,90

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	797,86
	 
	414,89
	8,17
	3 389,65

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	23,4
	 
	12,168
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	1 050,11
	 
	546,06
	 
	8 367,55

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	131,17
	 
	4 977,90

	 
	Пр/812-099.2-1
	НР Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)
	%
	103
	 
	103
	 
	 
	135,11
	 
	5 127,24

	 
	Пр/774-099.2
	СП Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)
	%
	52
	 
	52
	 
	 
	68,21
	 
	2 588,51

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	749,38
	 
	16 083,30

	18
	ТЕРр65-16-2
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 25 мм  (стояки)
	100 сгонов
	0,14
	1
	0,14
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=14 / 100

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	500,45
	 
	70,06
	37,95
	2 658,78

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	1,69
	 
	0,24
	13,21
	3,17

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	0,82
	 
	0,11
	37,95
	4,17

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	2 309,27
	 
	323,30
	8,17
	2 641,36

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	41,6
	 
	5,824
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	0,05
	 
	0,007
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	2 811,41
	 
	393,60
	 
	5 303,31

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	70,17
	 
	2 662,95

	 
	Пр/812-099.2-1
	НР Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)
	%
	103
	 
	103
	 
	 
	72,28
	 
	2 742,84

	 
	Пр/774-099.2
	СП Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)
	%
	52
	 
	52
	 
	 
	36,49
	 
	1 384,73

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	502,37
	 
	9 430,88

	19
	ТЕРр65-16-1
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 20 мм
	100 сгонов
	0,38
	1
	0,38
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=38 / 100

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	345,26
	 
	131,20
	37,95
	4 979,04

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	0,67
	 
	0,25
	13,21
	3,30

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	0,33
	 
	0,13
	37,95
	4,93

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	1 904,31
	 
	723,64
	8,17
	5 912,14

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	28,7
	 
	10,906
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	0,02
	 
	0,0076
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	2 250,24
	 
	855,09
	 
	10 894,48

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	131,33
	 
	4 983,97

	 
	Пр/812-099.2-1
	НР Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)
	%
	103
	 
	103
	 
	 
	135,27
	 
	5 133,49

	 
	Пр/774-099.2
	СП Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)
	%
	52
	 
	52
	 
	 
	68,29
	 
	2 591,66

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 058,65
	 
	18 619,63

	20
	ТССЦ-302-1484
	Кран шаровой В-В размером: 3/4" (20мм)
	шт.
	38
	1
	38
	52,30
	 
	1 987,40
	8,17
	16 237,06

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 987,40
	 
	16 237,06

	21
	ТССЦ-302-1485
	Кран шаровой В-В размером: 1" (25мм)
	шт.
	14
	1
	14
	273,00
	 
	3 822,00
	8,17
	31 225,74

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 822,00
	 
	31 225,74

	22
	ТССЦ-302-1483
	Кран шаровой В-В размером: 1/2" (15мм)
	шт.
	38
	1
	38
	35,60
	 
	1 352,80
	8,17
	11 052,38

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 352,80
	 
	11 052,38

	23
	ТССЦ-302-1238
	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 25 мм
	шт.
	14
	1
	14
	20,20
	 
	282,80
	8,17
	2 310,48

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	282,80
	 
	2 310,48

	24
	ТССЦ-302-1237
	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм
	шт.
	38
	1
	38
	18,60
	 
	706,80
	8,17
	5 774,56

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	706,80
	 
	5 774,56

	25
	ТЕР16-07-005-02
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм
	100 м трубопровода
	0,53
	1
	0,53
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=53 / 100

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	73,75
	 
	39,09
	37,95
	1 483,47

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	14,81
	 
	7,85
	13,21
	103,70

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	14,18
	 
	7,52
	8,17
	61,44

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	5,01
	 
	2,6553
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	102,74
	 
	54,46
	 
	1 648,61

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	39,09
	 
	1 483,47

	 
	Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	121
	0,9
	108,9
	 
	 
	42,57
	 
	1 615,50

	 
	Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72
	0,85
	61,2
	 
	 
	23,92
	 
	907,88

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	120,95
	 
	4 171,99

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего по разделу 1 Разбор трубопровода
	15 135,02
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итоги по смете:
	 
	 
	 

	 
	 
	     Всего прямые затраты (справочно)
	13 262,38
	 
	144 825,66

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	               Оплата труда рабочих
	1 210,28
	 
	45 930,13

	 
	 
	               Эксплуатация машин
	85,29
	 
	1 126,68

	 
	 
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	3,13
	 
	118,79

	 
	 
	               Материалы
	11 966,81
	 
	97 768,85

	 
	 
	     Строительные работы
	15 135,02
	 
	215 892,02

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	               оплата труда
	1 210,28
	 
	45 930,13

	 
	 
	               эксплуатация машин и механизмов
	85,29
	 
	1 126,68

	 
	 
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	3,13
	 
	118,79

	 
	 
	               материалы
	11 966,81
	 
	97 768,85

	 
	 
	               накладные расходы
	1 227,09
	 
	46 567,54

	 
	 
	               сметная прибыль
	645,55
	 
	24 498,82

	 
	 
	     Всего ФОТ (справочно)
	1 213,41
	 
	46 048,92

	 
	 
	     Всего накладные расходы (справочно)
	1 227,09
	 
	46 567,54

	 
	 
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	645,55
	 
	24 498,82

	 
	 
	     Компенсация НДС при УСН (МАТ+ОБ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15)*0,22
	2 718,29
	 
	24 293,26

	 
	 
	 ВСЕГО по смете
	17 853,31
	 
	240 185,28

	 
	 
	     справочно:
	 
	 
	 

	 
	 
	          Затраты труда рабочих
	105,2083948
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	          Затраты труда машинистов
	0,189878
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