Приложение №1 
к Контракту №______________ 
от «_____» _____________20__г.

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ (ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)
на поставку запорно-регулирующего клапана, электропривода и комплектующих
Объект закупки:
	№ п/п
	Наименование товара, работы, услуги
	Код позиции
	Тип позиции
	Единица измерения
	Количество (объем работы, услуги)

	1
	Регулирующий клапан двухходовый TRV фланцевый DN100, Kvs= 160 м3/ч, PN16, TRV-100-160, Теплосила TS-47576 или эквивалент
	28.14.11.121
	Товар
	Штука
	1

	Характеристики товара, работы, услуги 

	Наименование характеристики
	Значение характеристики
	Единица измерения характеристики
	Инструкция по заполнению характеристики в заявке
	

	Вид клапана
	Регулирующий
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	Материал корпуса
	Чугун
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	шток, плунжер, седло
	нержавеющая сталь 40Х13
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	Наименование (состав) рабочей среды
	Вода
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	Тип присоединения
	Фланцевое
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	Тип управления
	Под электропривод
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	Тип устройства
	Односедельный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	Максимальная рабочая температура
	150
	Градус Цельсия
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	Диаметр, DN
	100
	мм
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	Максимальная условная пропускная
способность
	160
	м³/час
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	[bookmark: _Hlk227660227]Номинальное давление
	16
	бар
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	Ход штока
	40
	мм
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	Длина
	350
	мм
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	

	№ п/п
	Наименование товара, работы, услуги
	Код позиции
	Тип позиции
	Единица измерения
	Количество (объем работы, услуги)

	2
	Электропривод 3-х позиционный TSL-2200-40-1-230-IP67 230В Теплосила 110 или эквивалент
	28.14.20.112
	Товар
	Штука
	1

	Характеристики товара, работы, услуги 

	Наименование характеристики
	Значение характеристики
	Единица измерения характеристики
	Инструкция по заполнению характеристики в заявке
	

	Тип изделия
	Электропривод
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	Управляющий сигнал
	3-х позиционный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	Номинальное
усилие
	2200
	H
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	Усилие
отключения
	2700
	H
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	Ход штока
	40
	мм
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	Напряжение электропитания
	230
	В
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	Расстояние между стоек
	110
	мм
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	Класс защиты
	IP67
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	Подключение
	Кабельные зажимы 2,5 мм2 (кабельные вводы М16х1,5)
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	

	№ п/п
	Наименование товара, работы, услуги
	Код позиции
	Тип позиции
	Единица измерения
	Количество (объем работы, услуги)

	3
	Фланец сталь плоский 
	28.14.20.220
	Товар
	Штука
	2

	Характеристики товара, работы, услуги 

	Наименование характеристики
	Значение характеристики
	Единица измерения характеристики
	Инструкция по заполнению характеристики в заявке
	

	Материал изготовления запорного механизма
	Сталь
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	Условное давление 
	16
	бар
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	Номинальный диаметр, Ду
	100
	мм
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	Тип соединения к трубопроводу
	Фланцевые
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	Количество отверстий
	8
	штук
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	Особенности
	Совместимость с позицией 1 по техническим отверстиям 
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	ГОСТ 33259-2015
	
	
	

	

	№ п/п
	Наименование товара, работы, услуги
	Код позиции КТРУ / ОКПД 2
	Тип позиции
	Единица измерения
	Количество (объем работы, услуги)

	4
	Тройник сталь равнопроходной 
	24.20.40.000
	Товар
	Штука
	2

	Характеристики товара, работы, услуги 

	Наименование характеристики
	Значение характеристики
	Единица измерения характеристики
	Инструкция по заполнению характеристики в заявке
	

	Тип
	Тройник
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	Материал
	Сталь
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	Диаметр условный
	100
	мм
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	Диаметр наружный
	108
	мм
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	Толщина стенки
	4
	мм
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	Тип соединения
	Сварное
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	ГОСТ 17376-2001
	
	
	


Участник закупки должен указать следующую информацию о товаре, предлагаемом к поставке (по каждому наименованию): конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным документацией товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии) (Данная информация включается в заявку, наименование страны происхождения товара. 
	
Приложение 1
к Описанию объекта закупки (Техническому заданию)

Общая информация об объекте закупки

1.1 Объект закупки: Поставка запорно-регулирующего клапана, электропривода и комплектующих 
1.2 Место поставки Товара: г. Москва, ул. Люсиновская, дом 51.
1.3       Срок поставки Товара: в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента заключения Контракта, с правом досрочной поставки товара

2. Стандарт товаров
2.1. Товар, поставляемый Поставщиком Заказчику, должен соответствовать: требованиям действующих государственных и международных стандартов и других нормативных актов Российской Федерации, требованиям безопасности, функциональным и качественным характеристикам для данной группы товаров, согласно актам, указанным в пунктах 6.1 - 6.3 настоящего Приложения 1 к Описанию объекта закупки (Техническому заданию); функциональным, техническим, качественным и эксплуатационным характеристикам, указанным в Описании объекта закупки (Техническом задании) и определенным производителями Товаров.
2.2. Для взаимодействия с Заказчиком Поставщик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня с даты заключения Контракта назначить ответственное контактное лицо, выделить адрес электронной почты для приема данных (запросов, заявок) в электронной форме, номер факса, номер телефона и уведомить об этом Заказчика согласно требованиям статьи «Прочие условия» Контракта. Об изменении контактной информации ответственного лица Поставщик обязан уведомить в течение 1(одного) рабочего дня со дня возникновения таких изменений.
2.3. Письма, запросы, заявки направляются Заказчиком в одном экземпляре любым способом, обеспечивающим получение информации Поставщиком (посредством факсимильной связи, по электронной почте в соответствии с контактными данными Поставщика) согласно требованиям статьи «Прочие условия» Контракта.
2.4. Товар должен быть поставлен Заказчику в период действия Контракта в рабочие часы Заказчика в строгом соответствии с перечнем поставляемого Товара.
2.5. Поставщиком оформляется комплект отчетных документов на русском языке в составе: 
- обязательные для данной группы товаров сертификаты соответствия (декларации о соответствии) Товара;
- иные документы, подтверждающие качество Товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе с требованиями актов, указанных в разделе 6 настоящего Описания объекта закупки (Технического задания).
2.6. Не допускается поставка Товара, имеющего механические и иные виды повреждений и (или) условия хранения, которого были нарушены.
2.7 Уборка и вывоз тары, упаковки, вспомогательных упаковочных средств (обвязочное средство, упаковочная лента, фиксатор, вкладыш и т.д.) производятся силами Поставщика в соответствии с условиями Контракта.
2.8. Приемка Товара по качеству и количеству осуществляется в соответствии с требованиями Инструкции о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству и Инструкции о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству соответственно согласно пунктам 6.5 и 6.6 настоящего Приложения 1 к Описанию объекта закупки (Техническому заданию). Указанные инструкции применяются в части, не противоречащей требованиям действующего законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд и условий Контракта.
2.9. Поставляемый товар должен быть свободен от прав третьих лиц.
2.10. Все риски гибели, утраты, порчи, хищения, повреждения Товара, вызванные неправильной упаковкой или транспортировкой поставляемого Товара до его приемки Заказчиком, несет Поставщик.

3. Объем и сроки гарантий качества
3.1. Срок гарантии качества на Товар должен быть не менее срока, установленного производителем Товара, и составлять не менее 1 (одного) года.
3.2. Качество поставляемого Товара должно соответствовать установленным в Российской Федерации государственным стандартам или техническим условиям производителей Товара и требованиям настоящего Описания объекта закупки (Технического задания), в соответствии с актами, указанными в разделе 6 настоящего Описания объекта закупки (Технического задания).
3.3. Поставляемый Товар, имеющий ограниченный срок хранения и использования, должен иметь остаточный срок годности (или службы) не менее 1 (одного) года с момента поставки (подписания обеими сторонами документа о приемке)

4 Требования к безопасности товара
4.1. Соответствие Товаров требованиям безопасности подлежит обязательному подтверждению в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Соответствие качества и безопасности Товара должно быть подтверждено следующими документами: сертификатом соответствия и/или декларацией о соответствии (в случае если в отношении данной группы товаров установлено требование об обязательном подтверждении); свидетельством о государственной регистрации (при необходимости); сертификатом (паспортом) качества производителя (изготовителя) Товара.
4.2. Товар должен быть разрешен к применению на территории Российской Федерации.
4.3. Упаковка Товара должна соответствовать нормативной правовой документации на продукцию, на конкретные виды (типы) тары и упаковки, а также обеспечивать сохранность Товара при погрузке, разгрузке, транспортировании и хранении.
4.4. В сопроводительной документации на Товар, на этикетке, маркировкой или иным способом должны быть указаны специальные правила, если для безопасного использования Товара, его хранения, транспортировки и утилизации их необходимо соблюдать.

5 Требования к используемым материалам 
5.1. Поставка Товара должна осуществляться в оригинальной заводской упаковке, обеспечивающей его сохранность при хранении, транспортировке и погрузочно-разгрузочных работах. Упаковка товара должна быть без посторонних запахов, механических повреждений и следов воздействия влаги, а также предохранять Товар от порчи во время транспортировки, хранения, погрузочно-разгрузочных работах к месту эксплуатации или складу Заказчика.
5.2. К каждой упаковке с Товаром должна быть приложена опись с наименованием и количеством содержащегося в упаковке Товара.
5.3. Информация о Товаре, в том числе маркировка на упаковке и на изделии, должна быть указана на русском языке или продублирована на русском языке.
5.4. Тара должна обеспечивать сохранность внешнего вида и качества Товара во время транспортировки и проведения погрузо-разгрузочных работ.
5.5. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке Товара.
5.6. Упаковка и маркировка Товара должны соответствовать требованиям актов, предъявляемых к упаковке и маркировке данной продукции, а упаковка и маркировка импортного товара – международным стандартам упаковки в соответствии с пунктом 6.1 настоящего Описания объекта закупки (Технического задания).

6 Перечень нормативных правовых и нормативных технических актов
6.1. Решение Комиссии Таможенного союза от 16.08.2011 № 769 «О принятии технического регламента Таможенного союза «О безопасности упаковки».
6.2. Решение Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 № 299 «О применении санитарных мер в Евразийском экономическом союзе».
6.3. Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании».
6.4. Постановление Правительства РФ от 23.12.2021 N 2425 "Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия, внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. N 2467 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации".
6.5 "Инструкция о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству" (утв. постановлением Госарбитража СССР от 15.06.1965 N П6). 
6.6 "Инструкция о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству" (утв. Постановлением Госарбитража СССР от 25.04.1966 N П7).


