Заместителю директору ФГБУ ПОО
«ГУОР г. Бронницы МО»
Василига Н.А.
_ ______________2026 г
Техническое задание на поставку товаров для ремонта и обслуживания 
Наименование товара
	П/Н
	Наименование
	Ед.изм
	ОКПД2
	ОКВЭД2
	КТРУ
	Характеристики поставляемого товара
	Кол-во

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Экструзионный пенополистирол
[image: ]
Экструдированный пенополистирол Технониколь (XPS) ТЕХНОНИКОЛЬ Carbon Prof
	упаковок
	22.21.41.112
	
	
	Ширина – 580 мм
Длина – 1180 мм
Толщина 50 мм
Для скатных кровель, стен и цоколей
Количество в упаковке 8 плит
Площадь и объём для 1 упаковки
5,4752 м2; 0,27376 м3
Прочность на сжатие при 10%-й линейной деформации, кПа -250
Теплопроводность
0,029
Водопоглощение
0,2
Прочность на сжатие при 10%-й линейной деформации, кПа
250
Группа горючести
Г4

	108

	2
	Изоспан «В» (Пароизоляция) или эквивалент
	рулон
	22.21.30.120
	
	
	Ширина - 1.6 м
Длина - 43.75 м
Покрываемая площадь – 70 кв.м.
Основа материала - нетканый полипропилен
Верхняя сторона - полимерная плёнка
Покрываемая площадь - 70 м²
Плотность - 70 г/м²
Цокольные перекрытия над вентилируемым подпольем/Межэтажные перекрытия/Чердачные перекрытия/Внутренние стены (Межкомнатные перегородки)/Каркасные стены/Утепленные


	5

	3
	Односторонняя клейкая лента Изоспан PL 50мм или эквивалент

	шт
	22.21.42.130
	
	
	Тип - лента
Ширина -50 мм
Длина - 25 м
Толщина -0.48 мм
Цвет - серый
Материал основы - полипропилен
Клеящий слой -акрилатный клей
Min температура эксплуатации --40 °С
Max температура эксплуатации -+80 °С
Внутренний диаметр - 75 мм

	6


 
Адрес поставки товара	
	№ п\п
	Адрес поставки товара

	1
	2

	1
	140170, Московская область, г.Бронницы, Заводской пр.д.1



Сроки поставки товара
	№ п\п
	Сроки поставки товара

	1
	2

	1
	В течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания договора



Иные условия поставки товара
	№ п\п
	Иные условия поставки товара

	1
	2

	



1
	Поставляемый товар должен быть новым (не бывшим в эксплуатации), его потребительские свойства не должны быть восстановлены, не должен иметь в качестве составных частей компонентов с восстановленным ресурсом, не должен иметь дефектов и нарушений целостности упаковки, не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или работой по изготовлению товара.
Поставляемый товар должен быть качественным и безопасным. При использовании товара по назначению не должно создаваться угрозы для жизни и здоровья потребителя, окружающей среды. Товар должен отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации к данному виду товара. Экологические требования (параметры) товара должны соответствовать требованиям соответствующих ТУ, технических регламентов и иных актов, принятых для данного вида товара и подтверждаться соответствующими документами (декларациями о соответствии (сертификатами)), иными документами при поставке товара. Класс пожарной (при  условий предъявлений требований законодательством РФ) опасности должен подтверждаться наличием сертификата противопожарной безопасности.

Требования к упаковке, маркировке, хранению и транспортировке товара:
Упаковка товара должна соответствовать требованиям: - ТР ТС 005/2011. «Технический регламент Таможенного союза. О безопасности упаковки». Товар поставляется в упаковке, соответствующей требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации, с учетом специфических свойств и особенностей, обеспечивающей защиту товара от повреждения, порчи во время транспортировки, погрузочно-разгрузочных работ и хранения. Упаковка не должна содержать вмятин, порезов, следов вскрытия или иных потерь товарного вида, должна иметь необходимые маркировки, наклейки, пломбы, наименование компании-производителя, а также давать возможность определить количество содержащегося в ней товара. Товар должен иметь маркировку с обязательным указанием даты изготовления. Маркировка товара должна позволять производить немедленную и безошибочную идентификацию товара в соответствии с наименованием товара.
Не допускается поставка товара в потребительской таре (упаковке) без этикетки (листка-вкладыша).
Поставщик несет полную ответственность за порчу или повреждение товара вследствие несоответствующей упаковки до момента разгрузки на месте поставки товара.

	2
	Поставка и разгрузка осуществляется за счёт сил и средств поставщика.

	3
	Остаточный срок годности на товар, указанный в п.1,2,3 настоящего технического задания составляет не менее 12 месяцев, но не менее, гарантии, предоставляемой производителем товара.



Коды ОКПД2
	№ п\п
	Код ОКПД2
	Расшифровка

	1
	2
	3

	
	22.21.30.120
	Плёнки пластмассовые, неармированные или не комбинированные с другими материалами

	
	22.21.41.112
	Плиты, листы теплоизоляционные из экструзионного пенополистирола

	
	22.21.42.130
	Полосы (ленты) прочие пластмассовые непористые


Коды ОКВЭД2
	№ п\п
	Код ОКВЭД2
	Расшифровка

	1
	2
	3

	
	20.30
	Производство красок, лаков и аналогичных материалов для нанесения покрытий, полиграфических красок и мастик

	
	20.12
	Производство красителей и пигментов

	
	27.51
	Производство бытовых электрических приборов


Коды КТРУ
	№ п\п
	Код КТРУ
	Расшифровка

	
	
	




Начальник отдела эксплуатации                                                                                                                                                 Андреев С.А.

















































































































































Адрес поставки товара
	№ п\п
	Адрес поставки товара

	1
	2

	1
	140170, Московская область, г.Бронницы, ул. Москворецкая д. 46



Сроки поставки товара
	№ п\п
	Сроки поставки товара

	1
	2

	1
	В течение 20 (двадцати) дней с момента подписания договора



Иные условия поставки товара
	№ п\п
	Иные условия поставки товара

	1
	2

	



1
	Поставляемый товар должен быть новым (не бывшим в эксплуатации), его потребительские свойства не должны быть восстановлены, не должен иметь в качестве составных частей компонентов с восстановленным ресурсом, не должен иметь дефектов и нарушений целостности упаковки, не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или работой по изготовлению товара.

Поставляемый товар должен быть качественным и безопасным. При использовании товара по назначению не должно создаваться угрозы для жизни и здоровья потребителя, окружающей среды. Товар должен отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации к данному виду товара. Экологические требования (параметры) товара должны соответствовать требованиям соответствующих ТУ, технических регламентов и иных актов, принятых для данного вида товара и подтверждаться соответствующими документами (декларациями о соответствии

(сертификатами)), иными документами при поставке товара. Класс пожарной опасности должен подтверждаться наличием сертификата противопожарной безопасности.

Требования к упаковке, маркировке, хранению и транспортировке товара:

Упаковка товара должна соответствовать требованиям:- ТР ТС 005/2011. «Технический регламент Таможенного союза. О безопасности упаковки». Товар поставляется в упаковке, соответствующей требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации, с учетом специфических свойств и особенностей, обеспечивающей защиту товара от повреждения, порчи во время транспортировки, погрузочно-разгрузочных работ и хранения. Упаковка не должна содержать вмятин, порезов, следов вскрытия или иных потерь товарного вида, должна иметь необходимые маркировки, наклейки, пломбы, наименование компании-производителя, а также давать возможность определить количество содержащегося в ней товара. Товар должен иметь маркировку с обязательным указанием даты изготовления. Маркировка товара должна позволять производить немедленную и безошибочную идентификацию товара в соответствии с наименованием товара.

Не допускается поставка товара в потребительской таре (упаковке) без этикетки (листка-вкладыша).
Поставщик несет полную ответственность за порчу или повреждение товара вследствие несоответствующей упаковки до момента разгрузки на месте поставки товара.


	2
	Поставка осуществляется за счёт сил и средств поставщика.

	3
	Гарантия на товар должна быть не менее 1 года.



Коды ОКПД2
	№ п\п
	Код ОКПД2
	Расшифровка

	1
	2
	3

	
	25.73.30.290
	Инструмент ручной прочий, не включенный в другие группировки

	
	25.73.40.110
	Сверла

	
	20.14.71.171
	Канифоль и кислоты смоляные и их производные

	
	24.43.24.130
	Проволока оловянная

	
	27.33.13.120
	Соединители электрические, зажимы контактные, наборы зажимов

	
	25.73.30.299
	Инструмент слесарно-монтажный прочий, не включенный в другие группировки

	
	25.71.11.110
	Ножи (кроме ножей для машин)

	
	25.71.11.130
	Лезвия для ножей и ножниц

	
	22.29.29.120
	Устройства пломбировочные индикаторные (пломбы индикаторные, пломбы контрольные) из пластика

	
	27.40.21.120
	Фонари электрические переносные, работающие от батарей сухих элементов, аккумуляторов, магнето

	
	27.40.25.113
	Люстры, предназначенные для использования со светодиодными лампами и прочими светодиодными источниками света

	
	29.31.21.110
	Свечи зажигания

	
	19.20.29.110
	Масла моторные (универсальные, карбюраторные, дизельные, для авиационных поршневых двигателей)

	
	19.20.29.111
	Масла универсальные

	
	25.73.20.120
	Части рабочие для пил всех типов

	
	28.30.93.000
	Части прочих машин и оборудования для сельского хозяйства

	
	32.91.19.120
	Кисти технические

	
	27.90.40.190
	Оборудование электрическое прочее, не включенное в другие группировки

	
	24.42.24.120
	Полосы и ленты алюминиевые толщиной более 0,2 мм

	
	22.29.21.000
	Плиты, листы, пленка, лента и прочие плоские полимерные самоклеящиеся формы, в рулонах шириной не более 20 см

	
	25.72.12.111
	Замки врезные из недрагоценных металлов

	
	28.41.23.120
	Станки заточные металлообрабатывающие

	
	25.73.40.110
	Сверла

	
	25.73.40.290
	Инструменты рабочие сменные для станков или для ручного инструмента прочие, не включенные в другие группировки

	
	23.91.12.110
	Шкурка шлифовальная на тканевой основе

	
	24.33.11.000
	Профили незамкнутые холодной штамповки или гибки из нелегированных сталей

	
	25.72.14.120
	Петли, арматура крепежная, фурнитура и аналогичные изделия для дверей и окон из недрагоценных металлов

	
	25.94.11.110
	Болты и винты из черных металлов

	
	25.92.13.000
	 Пробки и заглушки, колпачки и крышки корончатые из недрагоценных металлов



Коды ОКВЭД2
	№ п\п
	Код ОКВЭД2
	Расшифровка

	1
	2
	3

	
	25.73
	Производство инструмента

	
	20.14
	Производство прочих основных органических химических веществ

	
	24.43
	Производство свинца, цинка и олова

	
	27.33
	Производство электроустановочных изделий

	
	25.71
	Производство ножевых изделий и столовых приборов

	
	22.29
	Производство прочих пластмассовых изделий

	
	27.40
	Производство электрических ламп и осветительного оборудования

	
	29.31
	Производство электрического и электронного оборудования для автотранспортных средств

	
	19.20
	Производство нефтепродуктов

	
	28.30
	Производство машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства

	
	32.91
	Производство метел и щеток

	
	27.90
	Производство прочего электрического оборудования

	
	24.42
	Производство алюминия

	
	22.29
	Производство прочих пластмассовых изделий

	
	25.72
	Производство замков, петель

	
	28.41
	Производство металлообрабатывающего оборудования

	
	23.91
	Производство абразивных изделий

	
	24.33
	Производство профилей с помощью холодной штамповки или гибки

	
	25.92
	 Производство тары из легких металлов



Коды КТРУ
	№ п\п
	Код КТРУ
	Расшифровка

	
	
	




Инициатор закупки:  инженер-энергетик   _____________________________Акуфенко Р.В.   
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