Т Е Х Н И Ч Е С К О Е   З А Д А Н И Е

на оказание услуг по шиномонтажу колес
автотранспорта отдела ГФС России в г.Мурманске

1. Краткая характеристика предоставляемых услуг:

Исполнитель в соответствии с условиями настоящего Технического задания осуществляет оказание услуг по шиномонтажу и балансировке колес автотранспорта Заказчика (Приложение № 1 к настоящему Техническому заданию). 

2. Место и перечень оказания услуг.
Шиномонтажный комплекс Исполнителя, должен располагаться в радиусе не более 
5 (пяти) км от гаража Заказчика, находящегося по адресу: г.Мурманск, ул.Академика Книповича, д.20 «А»
3. Шиномонтаж и балансировка транспортных средств включает:
1.Демонтаж (снятие) колеса, обеспечивая надежную устойчивость автомобиля; 

2.Чистка, мойка колеса в сборе (по необходимости);

3.Демонтаж шины с колесного диска с использованием специального оборудования и качественного инструмента;

4.Ремонт, правка диска колеса автомобиля на прокаточном станке (при необходимости);

5.Монтаж (сборка) шины на колесный диск. После проверки качества выполненного ремонта шин и камер, выявленные недостатки устраняются Исполнителем;

6.Балансировку колес в сборе проводить на балансировочном станке. Качество и безопасность балансировки достигается путем недопущения радиального и бокового биения колеса;

7.Установка колеса должна обеспечивать надежное крепление к ступице автомобиля, с моментом затяжки болтов, в соответствии с инструкцией завода изготовителя автомобиля;

8.Подкачка шины и проверка давления в колесе.

4. Сроки оказания услуг, порядок приемки и расчетов:
Оказание услуг осуществляется с момента заключения Договора, но не позднее     30 сентября 2026 года, а по оплате до полного исполнения обязательств Сторонами.
Заказчик в течение 7 (семи) рабочих дней после получения платежных документов производит расчет с Исполнителем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
Обязательство Заказчика по оплате оказанных услуг считается исполненным после списания денежных средств с его лицевого счета.

	
	Приложение

к Техническому заданию на оказание услуг по 

шиномонтажу колес автотранспорта 
отдела ГФС России в г.Мурманске




С П Е Ц И Ф И К А Ц И Я

	№ п/п
	Размер колес
	Наименование работ     

	1.
	215/50 R17
	- монтаж шин на диски (8 шт.);
- балансировка колес (8 шт.);



