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Техническое задание
	№п/п
	Объект закупки
	ОКПД2/

КТРУ
	Технические, качественные, функциональные характеристики (потребительские свойства), эксплуатационные характеристики и показатели товара, не включенные в КТРУ
	Значение характеристики
	Единица измерения
	Количество

	1
	Электрод сравнения вспомогательный лабораторный

	26.60.12.140
	Назначение:
	Электрод используется для создания опорного потенциала при потенциометрических измерениях.
	штука
	1

	
	
	
	Температура анализируемой среды
	От 0 до 100 С°
	
	

	
	
	
	Электрическое сопротивление при 0 С
	Не более 20 кОМ
	
	

	
	
	
	Потенциал электрода относительно нормального водородного электрода при 20 С° (201±3)
	Соответствие
	
	

	
	
	
	Температурный коэффициент потенциала электрода
	Не более ± 0,25 мВ/С°
	
	

	
	
	
	Скорость истечения раствора KCI через электролитический ключ
	От 0,3 до 3,5 мл в сутки
	
	

	
	
	
	Система электрода сравнения 
	Ag/AgCI + KCI
	
	

	
	
	
	Электролит электрода сравнение
	Насыщенный раствор KCI
	
	

	
	
	
	Провод к электроду 1 шт.
	наличие
	
	

	2
	Пинцет металлический  хирургический
	25.73.30.225
	Назначение:
	Предназначен для фиксации легкоранимых нежных тканей и снятия швов.
	штука
	4

	
	
	
	Длина
	150 мм
	
	

	
	
	
	Материал изготовления
	нержавеющая сталь
	
	

	
	
	
	Зубцы на концах (браншах)
	наличие
	
	

	
	
	
	Зубцы асимметричные, при смыкании образуют замковое соединение для надёжной фиксации плотных тканей.
	Соответствие
	
	

	3
	Столик манипуляционный


	32.50.30.110-00000076


	Конструкция
	рабочая поверхность из нержавеющей стали без трещин, щелей, винтов или заклепок; раздвижное основание для регулировки высоты; базы на вертлюжных колёсиках
	штука
	1

	
	
	
	Ширина
	620 мм
	
	

	
	
	
	Глубина
	450 мм
	
	

	
	
	
	Высота
	960 мм
	
	

	
	
	
	Вес
	не более 8,9 кг
	
	

	
	
	
	Каркас
	металл с порошковым покрытием
	
	

	
	
	
	Полки
из нержавеющей стали
	2 шт
	
	

	
	
	
	Цвет каркаса
	белый
	
	

	4
	Салфетка медицинская сухая


	32.50.50.190-00000163


	Сухая ткань, которая может использоваться в нестерильном виде для обтирания или высушивания кожи пациентов (неповрежденной кожи, изделие не используется для обработки ран) и очищения медицинских изделий/оборудования (например, эндоскопов, ультразвуковых систем) или других предметов (например, в случае разлития жидкости)
	Соответствие
	упаковка
	50

	
	
	
	Использование:
	одноразовое
	
	

	
	
	
	изготовлено из спанлейса плотностью 
	не менее 50 г/кв. м. 


	
	

	
	
	
	Ширина 
	35 см
	
	

	
	
	
	Длина
	70 см
	
	

	
	
	
	Цвет
	белый
	
	

	
	
	
	Количество в упаковке 
	50 шт
	
	


