	
Техническое задание
на выполнение работ по поверке средств измерения (проведению метрологической поверки приборов узла учета тепловой энергии) в Территориальном органе Федеральной службы государственной статистики по Псковской области (Псковстате) по адресу: г. Псков, ул. К. Маркса, д. 15

В связи с окончанием действия срока государственной метрологической поверки приборов узла учета тепловой энергии, которые используются для учета и оплаты потребленной тепловой энергии необходимо провести их государственную поверку в специализированной организации. 
1. Общие требования:
1.1. Поверку проводит организация, аккредитованная в области обеспечения единства измерений государственными региональными центрами метрологии.
1.2. Поверка проводится с использованием поверенных средств измерений, по аккредитованной методике с соблюдением   правил и норм поверки, необходимых для достижения единства, требуемой точности, полноты, оперативности измерений и достоверности контроля параметров. Технические средства измерений и методики поверки перед работой предъявляются. Поверка производится на территории г. Пскова. Передача демонтированного оборудования оформляется Актом Приема-Передачи. 
2.Перечень поверяемого оборудования и выполняемых работ:
	№/п
	Наименование работ
	Ед.изм.
	Кол-во

	1.
	Государственная метрологическая поверка составных частей оборудования: тепловычислителя СПТ 941.10 и счетчика воды (водомера) ВСТ-25 на поверочной (проливной) установке
	к-т
	

1,0

	2.
	Проверка, регулировка настроек и включение оборудования узла учета тепловой энергии в работу
	к-т
	
1,0

	3.
	Замена элемента питания СПТ 941.10
	
	

	4.
	Сохранение данных СПТ 941.10
	
	



3. Требования к объему, качеству и безопасности выполнения работ:
3.1. Организация, проводящая проверку, должна представить аттестат или свидетельство на право поверки средств измерений в соответствии с действующим законодательством РФ.
3.2. Работы по метрологическому обеспечению средств измерений, признанных годными к применению, должны быть оформлены выдачей свидетельства о поверке, нанесением поверительного клейма или иными способами, установленными нормативными документами по поверке.
3.3. Проведение Исполнителем гарантированного комплекса работ по поверке средств измерений исходя из технического   состояния с обеспечением запасными частями и контролем над текущим состоянием средств измерений.
3.4. Поверка осуществляется в соответствии с требованиями: 
- Федерального закона от 26.06.2008 №102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений»;
-  Федерального закона от 27.12.2002 №184-ФЗ «О техническом регулировании».

4. Контроль качества и соблюдения сроков выполнения работ:
4.1. Качество работ должно соответствовать требованиям, предъявляемым к работам соответствующего рода (обязательные требования), либо превышать требования к качеству работ по сравнению с обязательными требованиями.
4.2. При приемке выполненных Исполнителем работ представитель Заказчика проверяет соответствие выполненных работ требованиям технического задания, условиям договора, а также обязательным требованиям, устанавливаемым к работам данного рода.
4.3. При обнаружении Заказчиком в ходе приемки работ недостатков Сторонами составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов (недоделок) и сроки их устранения Исполнителем.
4.4. Замечания, зафиксированные в акте, подлежат рассмотрению Исполнителем в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня их получения.
4.5. Исполнитель обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте.

5. Требования к объёму предоставления гарантии качества:
5.1. Результатом поверки является признание средства измерения пригодным к применению или непригодным к применению.
По итогам выполненных работ выдается свидетельство о поверке по установленной законодательством форме и протокол поверки с оттиском поверительного клейма или извещение о непригодности.
На свидетельства о поверке и/или на средства измерений должны быть нанесены поверительные клейма текущего 2026 года.
5.2. Срок и объём предоставления гарантий качества работ должны в полном объёме соответствовать требованиям действующих норм и правил, установленных действующим          законодательством РФ для данного вида работ, и действовать в течение всего периода выполнения работ.
5.3. Гарантийные обязательства вступают в силу с момента ввода средств измерений в эксплуатацию у Заказчика и действуют до окончания гарантийного срока.

6. Срок выполнения работ:
[bookmark: _Hlk101888316][bookmark: _GoBack]6.1. По метрологической поверке показывающих приборов учета тепловой энергии: выполнение работ необходимо выполнить после окончания отопительного периода не позднее 1 сентября 2026 года.  
6.2 С учетом демонтажа, транспортировки, поверки и монтажа оборудования.

7. Гарантийные обязательства
7.1. 12 месяцев на поверенные регистрирующие и показывающие приборы учета тепловой 
энергии с даты поверки.



 
