Техническое задание поставку запасных частей для дыхательного оборудования офтальмологического отделения  клиники ФГБОУ ВО ЧГМА Минздрава России

	[bookmark: _GoBack]№ п/п
	Наименование товара
	Техническое описание
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Компрессор для концентратора медицинского кислородного

ОКПД2 32.50.21.129
	Совместимость с концентратором медицинским кислородным AS074 (Centrox) – MZ - 30
	обязательно
	штука
	1

	
	
	Тип: поршневой, безмасляный с качающимся поршнем
	наличие
	
	

	
	
	Напряжение электропитания: 220В/50Гц
	наличие
	
	

	
	
	Потребляемый ток: 2,5А
	наличие
	
	

	
	
	Потребляемая мощность: 550 Вт
	наличие
	
	

	
	
	Количество цилиндров: 2
	наличие
	
	

	
	
	Производительность: 210 л/мин
	наличие
	
	

	
	
	Максимальное давление: 6 Атм
	наличие
	
	

	
	
	Габариты: 230х180х130 мм
	наличие
	
	

	
	
	Вес: 6,8 кг
	наличие
	
	

	
	
	Присоединительные размеры: 1/4
	наличие
	
	



Условия поставки: 
	Адрес поставки
	г. Чита, ул. Новобульварная, 163,  клиника 
разгрузка на первом этаже в медицинский склад 
время с 08-30 до 16-00 (время местное)

	Срок поставки
	30 календарного дня с момента заключения контракта оной или несколькими поставками

	Гарантийный срок и гарантийные обязательства
	Поставщик гарантирует, что Устройство, поставленное в соответствии с Контрактом, является новым, неиспользованным, серийно выпускаемым.
Поставщик гарантирует, что Устройство, поставленное по Контракту, не имеет дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании Устройства в соответствии технической и (или) эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Устройства.
Поставщик предоставляет Заказчику гарантии на Устройство, оформленные соответствующими гарантийными талонами или аналогичными документами, подтверждающими надлежащее качество материалов, используемых для изготовления Устройства, а также надлежащее качество Устройства.
Поставщик гарантирует полное соответствие поставляемого Устройства условиям Контракта, устранение неисправностей, связанных с дефектами производства, устранение неисправностей посредством замены запасных частей.
Гарантия Поставщика на поставленное Устройство составляет 12 месяцев. Гарантийный срок начинает исчисляться со дня подписания соответствующего Акта приема-передачи.
Неисправное или дефектное Устройство будет возвращено Поставщику за его счет в сроки, согласованные Заказчиком и Поставщиком. В случае замены или исправления дефектного Устройства гарантийный срок на данное Устройство продлевается.
Поставщик не несет гарантийной ответственности за неполадки и неисправности Устройства, если они произошли:
1) в результате внесения Заказчиком или третьей стороной модификаций или изменений Устройства без письменного согласия Поставщика;
2) в результате нарушения правил эксплуатации и обслуживания Устройства, предусмотренных технической и (или) эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Устройства.

	Технический паспорт изделия, декларацию соответствия общего назначения, инструкция на русском языке
	· Наличие



