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	ДИП-45 (ИП-212-45) V1.04 Марко извещатель пожарный дымовой оптико-электронный
1. Чувствительность от 0,05 до 0,2 дБ/м, что соответствует задымленности окружающей среды, ослабляющей световой поток.
2. Инерционность срабатывания извещателя — не более 9 с.
3. Электрическое питание осуществляется постоянным напряжением от 9 до 30 В с возможной переполюсовкой питающего напряжения длительностью до 100 мс и периодом повторения не менее 0,7 с.
Бренд - Рубеж
Тип подключения - 2-х проводной
Степень защиты - IP30
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	[image: ]ИПР-513-10 Извещатель пожарный ручной
Бренд - Рубеж
Аксессуары
Сигнал-20 прибор приемно-контрольный охранно-пожарный, ВЭРС-ПК 1-01 прибор приемно-контрольный охранно-пожарный 1 ШС, под акб 1,2 Ач, выход на сирену до 1 А, ДИП-141 (ИП-212-141) V1.04 Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный
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