Наименование программного продукта	Система выпуска сметной документации А0 v. 3.7.5.3 Copyright InfoStroy Ltd.	

	Наименование редакции сметных нормативов	Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр
ФСНБ-2022. Приказ Минстроя России от 30.12.2021 №1046/пр
Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр
Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр	

			
	Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменении к сметным нормативам	Приказы Минстроя России: от 07.07.2022 № 557/пр; от 30.01.2024 № 55/пр; от 23.01.2025 №30/пр; от 30.01.2026 №42/пр;
Приказы Минстроя России: от 18 мая 2022 г. № 378/пр; от 26.08.2022 г. № 703/пр; от 26.10.2022 г. № 905/пр; от 27.12.2022 г. № 1133/пр; от 10.02.2023 г. № 84/пр; от 11.05.2023 №335/пр; от 02.08.2023 № 551/пр; от 14.11.2023 № 817/пр; от 16.02.2024 № 102/пр; от 13.05.2024 г. № 323/пр; от 09.08.2024 №524/пр; от 07.11.2024 №747/пр; от 07.02.2025 № 69/пр; от 19.05.2025 №299/пр; от 14.08.2025 №490/пр; от 12.11.2025 №696/пр; от 17.02.2026 №91/пр;
Приказы Минстроя России: от 02.09.2021 № 636/пр; от 26.07.2022 № 611/пр;
Приказы Минстроя России: от 11.12.2020 № 774/пр; от 22.04.2022 № 317/пр;	

			
	Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. №326/пр	Письмо Минстроя России от 25.02.2026 №9859-ИФ/09	

	Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 № 1452	Приказ Министерства Строительства Кировской области от 21.03.2025 № 23	

	Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы		

	Наименование субъекта Российской Федерации	Кировская область	

	Наименование зоны субъекта Российской Федерации		

	СОГЛАСОВАНО		УТВЕРЖДАЮ		

					
	"_____" ______________ 20___ г.	"_____" ______________ 20___ г.	
	
МБОУ СОШ №52 г.Кирова	
(наименование стройки)	
	
МБОУ СОШ №52 г.Кирова	
(наименование объекта капитального строительства)	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №27	
Ремонт пола в актовом зале в МБОУ СОШ №52 г.Кирова	
(наименование работ и затрат)	
	
	Составлен(а)	Ресурсно-индексным	методом		
	
	Основание	ведомость объемов работ		
	(проектная и (или) иная техническая документация)		
	
	Составлен(а) в текущем уровне цен	1 кв. 2026	
	
	Сметная стоимость	599990.12	руб.	
	в том числе:	Средства на оплату труда рабочих		56935.13	 руб.	
	строительных работ	599990.12	 руб.	Средства на оплату труда машинистов		437.2	 руб.	
	монтажных работ	0	 руб.	Нормативные затраты труда рабочих	167	 чел. час.	
	оборудования	0	 руб.	Нормативные затраты труда машинистов	1	 чел. час.	
	прочих затрат	0	 руб.	
	
№
п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость, руб.	
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном 
уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен, руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	ГЭСНр-57-01-003-01	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м	0.59	1	0.59						
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			2.2243					687.02	
	ФСБЦ ТЗ-1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	3.77	1	2.2243			308.87	1	687.02	
	2	ЭМ									0	
	3	ОТм(ЗТм)	чел.-ч								0	
	4	М									0	
		Итого прямые затраты									687.02	
1.1	ФСБЦ-999-9900	Строительный мусор	т	0.0649	1	0.0649						
		ФОТ									687.02	
	812/пр_2020_прил._т._п.91_гр.3	НР (091 Полы )	%	89	1	89					611.45	
	774/пр_2020_прил._т._п.91_гр.3	СП (091 Полы )	%	49	1	49					336.64	
		Всего по позиции		2 771.37		1635.11	
2	ГЭСН-11-01-036-02	Устройство покрытий: из линолеума на клее со свариванием полотнищ в стыках
Объем: 193.8 + 11.9 + 6.55	100 м2	2.1225	1	2.1225						
	421/пр_2020_п.58_пп.б 	Козп=1.15; Кэм=1.25 Применение сметных норм, включенных в сборники строительной группы, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве		
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			126.486143					43189.96	
	ФСБЦ ТЗ-1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	51.82	1.15	126.486143			341.46	1	43189.96	
	2	ЭМ									694.26	
	3	ОТм(ЗТм)	чел.-ч			1.140844					427.56	
	ФСБЦ 91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.05	1.25	0.132656	37.32	1.63	60.83		8.07	
	ФСБЦ ТЗ-4-100-030	Средний разряд машинистов 3,0	чел.-ч	0.05	1.25	0.132656			337.21	1	44.73	
	ФСБЦ 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.38	1.25	1.008188			680.62		686.19	
	ФСБЦ ТЗ-4-100-040	Средний разряд машинистов 4,0	чел.-ч	0.38	1.25	1.008188			379.72	1	382.83	
	4	М									11809.5	
	ФСБЦ 14.3.01.03-0001	Состав грунтовочный глубокого проникновения	кг	10.3	1	21.86175	65.84	1.4	92.18		2015.22	
	ФСБЦ 01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	9.99	1	21.203775			8.21		174.08	
	ФСБЦ 01.7.06.14-0034	Шнуры из ПВХ для горячей сварки линолеума, диаметр 4 мм	100 м	0.68	1	1.4433	4165.89	1.6	6665.42		9620.2	
		Итого прямые затраты									56121.28	
2.1	14.1.02.04-0102
1кв_2026_ФГИС_ЦС_Киров	Клей на основе сополимерной дисперсии для покрытий из ПВХ, латекса, полиуретана и вспененного винила, плотность 1,3 г/см3, расход 0,22-0,27 кг/м2	кг	57.3075	1	57.3075	311.69	1.56	486.24		27865.2	
2.2	01.6.03.04-0027
1кв_2026_ФГИС_ЦС_Киров	Линолеум ПВХ без подосновы, класс износостойкости 34/43, класс пожарной опасности КМ2 (Г1, В2, Д3, Т2, РП2), толщина 2 мм, вес 3100-3300 г/м2	м2	216.495	1	216.495	919.8	1.2	1103.76		238958.52	
		ФОТ									43617.52	
	812/пр_2020_прил._т._п.11_гр.3	НР (011 Полы)	%	112	0.9	100.8					43966.46	
	774/пр_2020_прил._т._п.11_гр.3	СП (011 Полы)	%	65	0.85	55.25					24098.68	
		Всего по позиции		184 221.50		391010.14	
3	ГЭСН-11-01-040-03	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	100 м	0.59	1	0.59						
	421/пр_2020_п.58_пп.б 	Козп=1.15; Кэм=1.25 Применение сметных норм, включенных в сборники строительной группы, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве		
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			4.53238					1643.94	
	ФСБЦ ТЗ-1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	6.68	1.15	4.53238			362.71	1	1643.94	
	2	ЭМ									15.28	
	3	ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0.025813					9.64	
	ФСБЦ 91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.005	1.25	0.003688	37.32	1.63	60.83		0.22	
	ФСБЦ ТЗ-4-100-030	Средний разряд машинистов 3,0	чел.-ч	0.005	1.25	0.003688			337.21	1	1.24	
	ФСБЦ 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.03	1.25	0.022125			680.62		15.06	
	ФСБЦ ТЗ-4-100-040	Средний разряд машинистов 4,0	чел.-ч	0.03	1.25	0.022125			379.72	1	8.4	
	4	М									887.65	
	ФСБЦ 11.3.03.14-0001	Заглушки торцевые для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм	100 шт	0.16	1	0.0944	1815.16	1.09	1978.52		186.77	
	ФСБЦ 11.3.03.14-0021	Соединители для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм	100 шт	0.4	1	0.236	1448.4	1.09	1578.76		372.59	
	ФСБЦ 11.3.03.14-0031	Уголки для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм	100 шт	0.14	1	0.0826	1275.12	1.09	1389.88		114.8	
	ФСБЦ 01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	2.5408	1	1.499072			8.21		12.31	
	ФСБЦ 01.7.15.07-0021	Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 30 мм	1000 шт	0.263	1	0.15517	174.13	1.22	212.44		32.96	
	ФСБЦ 01.7.15.14-0302	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 35 мм	100 шт	2.63	1	1.5517	88.86	1.22	108.41		168.22	
		Итого прямые затраты									2556.51	
3.1	11.3.03.06-0001
1кв_2026_ФГИС_ЦС_Киров	Плинтус для полов из ПВХ, размеры 19х48 мм	м	59.59	1	59.59	29.45	1.09	32.1		1912.84	
		ФОТ									1653.58	
	812/пр_2020_прил._т._п.11_гр.3	НР (011 Полы)	%	112	0.9	100.8					1666.81	
	774/пр_2020_прил._т._п.11_гр.3	СП (011 Полы)	%	65	0.85	55.25					913.6	
		Всего по позиции		11 948.75		7049.76	
4	ГЭСН-11-01-049-01	Укладка металлического накладного профиля (порога)	100 м	0.038	1	0.038						
	421/пр_2020_п.58_пп.б 	Козп=1.15; Кэм=1.25 Применение сметных норм, включенных в сборники строительной группы, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве		
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0.727168					245.21	
	ФСБЦ ТЗ-1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	16.64	1.15	0.727168			337.21	1	245.21	
	2	ЭМ									0	
	3	ОТм(ЗТм)	чел.-ч								0	
	4	М									29.75	
	ФСБЦ 01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	6.876	1	0.261288			8.21		2.15	
	ФСБЦ 01.7.15.14-0302	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 35 мм	100 шт	6.7	1	0.2546	88.86	1.22	108.41		27.6	
		Итого прямые затраты									274.96	
4.1	09.2.03.02-0001
1кв_2026_ФГИС_ЦС_Киров	Профиль стыкоперекрывающий из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием и антискользящей вставкой, ширина 39 мм, длина 0,9 м	шт	5	1	5	127.78	1.12	143.11		715.55	
		ФОТ									245.21	
	812/пр_2020_прил._т._п.11_гр.3	НР (011 Полы)	%	112	0.9	100.8					247.17	
	774/пр_2020_прил._т._п.11_гр.3	СП (011 Полы)	%	65	0.85	55.25					135.48	
		Всего по позиции		36 135.79		1373.16	
5	ГЭСН-11-01-049-01	Укладка металлического накладного профиля (порога)	100 м	1.234	1	1.234						
	421/пр_2020_п.58_пп.б 	Козп=1.15; Кэм=1.25 Применение сметных норм, включенных в сборники строительной группы, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве		
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			23.613824					7962.82	
	ФСБЦ ТЗ-1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	16.64	1.15	23.613824			337.21	1	7962.82	
	2	ЭМ									0	
	3	ОТм(ЗТм)	чел.-ч								0	
	4	М									965.97	
	ФСБЦ 01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	6.876	1	8.484984			8.21		69.66	
	ФСБЦ 01.7.15.14-0302	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 35 мм	100 шт	6.7	1	8.2678	88.86	1.22	108.41		896.31	
		Итого прямые затраты									8928.79	
5.1	ТЦ_09.2.03.02_43_4345051540_26.01.2026_01	Порог угол 40х20 1,8м алюминий с резиновой вставкой 
ЦЕНА=1010/1,22*1,02
Кпз=1/1,22 (Коэффициенты к ПЗ) Кпз=1,02 (Коэффициенты к ПЗ)	ШТ	69	1	69			844.43		58265.41	
		ФОТ									7962.82	
	812/пр_2020_прил._т._п.11_гр.3	НР (011 Полы)	%	112	0.9	100.8					8026.52	
	774/пр_2020_прил._т._п.11_гр.3	СП (011 Полы)	%	65	0.85	55.25					4399.46	
		Всего по позиции		64 522.03		79620.18	
6	ГЭСН-10-01-036-01	Установка уголков на клее (под ступени)	100 м	1.234	1	1.234						
	421/пр_2020_п.58_пп.б 	Козп=1.15; Кэм=1.25 Применение сметных норм, включенных в сборники строительной группы, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве		
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			9.50797					3206.18	
	ФСБЦ ТЗ-1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	6.7	1.15	9.50797			337.21	1	3206.18	
	2	ЭМ									0	
	3	ОТм(ЗТм)	чел.-ч								0	
	4	М									370.13	
	ФСБЦ 14.1.04.02-0011	Клей, марка 88-Н	кг	0.8	1	0.9872	234.33	1.6	374.93		370.13	
		Итого прямые затраты									3576.31	
6.1	07.2.06.03-0228
1кв_2026_ФГИС_ЦС_Киров	Профиль алюминиевый перфорированный для защиты углов, толщина 0,4 мм, размеры 25х25 мм	м	123.4	1	123.4	29.77	1.65	49.12		6061.41	
		ФОТ									3206.18	
	812/пр_2020_прил._т._п.10_гр.3	НР (010 Деревянные конструкции)	%	108	0.9	97.2					3116.41	
	774/пр_2020_прил._т._п.10_гр.3	СП (010 Деревянные конструкции)	%	55	0.85	46.75					1498.89	
		Всего по позиции		11 550.26		14253.02	
7	47-1
1кв_2026_ФГИС_ЦС_Киров	Погрузка при автомобильных перевозках мусор строительный с погрузкой вручную	т груза	0.0649	1	0.0649			942.24	1	61.15	
		Всего по позиции		942.22		61.15	
8	02-15-1-01-0012
1кв_2026_ФГИС_ЦС_Киров	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 12 км	1т груза	0.0649	1	0.0649			194.96	1	12.65	
		Всего по позиции		194.92		12.65	
	
		Всего по смете				
		Всего прямые затраты			405997,60	
		      в том числе				
		      оплата труда (ОТ)			56935,13	
		      эксплуатация машин и механизмов			709,54	
		      оплата труда машинистов (ОТм)			437,20	
		      материальные ресурсы			347841,93	
		      перевозка			73,80	
		Всего ФОТ			57372,33	
		Всего накладные расходы			57634,82	
		Всего сметная прибыль			31382,75	
		Итого СМР			495015,17	
		Всего оборудование			0	
		Сметная стоимость в текущих ценах			495015,17	
		Справочно				
		       материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН			0	
		       оборудование, отсутствующее в ФРСН			0	
		       затраты труда рабочих			167,09	
		       затраты труда машинистов			1,17	
		Компенсация НДС при УСН (М+ЭМ+Об+Транспортировка)		22 %	76697,56	
		Итого без НДС			571712,73	
		Итого с понижающим коэфф.  по результатам торгов (аукциона)		0,9994865	571419,16	
	НК РФ ч.2 Глава 21 от 05.08.2000 №117-ФЗ	НДС		5 %	28570,96	
		ИТОГО			599990,12	
	
	Составил:	Проверил: