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Приложение №1 к Контракту №_________________

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики товара. Показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товаров установленным требованиям, максимальные и (или) минимальные значения таких показателей, а также значения показателей, которые не могут изменяться

	№ п/п
	Наименование товара, его показателей
(характеристик), потребительских свойств
	Ед. изм.
	Значение показателя
(характеристики)

	1.
	Акустическая система (Колонки)
ОКПД2: 26.40.31.190
КТРУ: 26.40.31.190‑00000011
	Штука
	2

	1.1 
	Тип 
	-
	Активная

	1.2 
	Способ размещения
	-
	Подвесная

	1.3 
	
	
	Настенная

	1.4 
	
	
	Напольная

	1.5 
	Номинальная мощность
	Ватт
	≥ 100

	1.6 
	Минимальная воспроизводимая частота
	Герц
	≤ 50

	1.7 
	Максимальная воспроизводимая частота
	Килогерц
	≥ 20

	1.8 
	Количество полос
	-
	2

	1.9 
	Чувствительность
	Децибел
	≥ 90

	1.10 
	Тип проводного подключения
	-
	USB

	1.11 
	Мощность AES
	Ватт
	≥ 100

	1.12 
	Мощность RMS
	Ватт
	≥ 100

	1.13 
	Показатель неравномерности частотной характеристики для требуемого диапазона воспроизводимых частот
	Децибел
	 ≤ 6

	1.14 
	Конструкция ВЧ-динамика и диафрагмы
	-
	Купольный

	1.15 
	Наличие поворотного рупора ВЧ-драйвера
	-
	 Да 

	1.16 
	Количество СЧ/НЧ-динамиков
	Штука
	≥ 1

	1.17 
	Принцип подключения (множественный выбор)
	-
	Bi-wiring

	1.18 
	
	
	Bi-amping

	1.19 
	Максимальное звуковое давление
	Децибел
	 ≥ 110

	1.20 
	Количество аналоговых аудиовходов (каналов)
	Штука
	 ≥ 1

	1.21 
	Тип соединителей аналоговых аудиовходов 
	-
	 Jack (TS или TRS) 

	1.22 
	
	
	RCA

	1.23 
	
	
	Speakon

	1.24 
	
	
	Блочные соединители

	1.25 
	
	
	Винтовые клеммы

	1.26 
	
	
	XLR

	1.27 
	Тип соединителей цифровых аудиовходов (множественный выбор)
	-
	XLR

	1.28 
	
	
	RJ45

	1.29 
	Наличие сквозного выхода аналогового аудиосигнала
	-
	Да 

	1.30 
	Наличие выхода LINK OUT (после обработки)
	-
	Да

	1.31 
	Наличие порта USB
	-
	Да

	1.32 
	Встроенный картридер
	-
	Да

	1.33 
	Встроенный DSP-процессор
	-
	Да

	1.34 
	Встроенный лиммитер
	-
	Да

	1.35 
	Встроенный кроссовер
	-
	Да

	1.36 
	Наличие дисплея
	-
	Да

	1.37 
	Наличие защитной решетки на передней части корпуса
	-
	Да

	1.38 
	Материал корпуса
	-
	МДФ

	1.39 
	Высота
	Миллиметр
	≤ 300

	1.40 
	Ширина
	Миллиметр
	> 700)

	1.41 
	Глубина
	Миллиметр
	≤ 500

	1.42 
	Вид (множественный выбор)
	-
	Портативная

	1.43 
	
	
	Точечный источник

	1.44 
	
	
	Элемент линейного массива

	1.45 
	
	
	Монитор сценический

	1.46 
	
	
	Монитор студийный

	1.47 
	Размер СЧ/НЧ-динамика
	Дюйм (25,4 мм)
	≥ 2

	1.48 
	Масса
	Килограмм
	 ≤ 50

	1.49 
	Программная мощность
	Ватт
	≥ 300

	1.50 
	Пиковая мощность
	Ватт
	 ≥ 500

	1.51 
	Возможность использования в качестве сценического монитора (скошенный корпус)
	-
	Да

	1.52 
	Наличие элементов крепления в комплекте или на корпусе для сборки в линейный массив
	-
	 Нет

	1.53 
	Наличие износостойкого покрытия
	-
	 Да 

	1.54 
	Разъем для установки на стойку (стакан)
	-
	 Нет

	1.55 
	Комплектация (множественный выбор)
	-
	Кабели коммутационные

	1.56 
	Длина соединительного шнура
	Метр
	 ≥ 2

	1.57 
	Длина шнура питания
	Метр
	≥ 1

	2
	МФУ (лазерное)
ОКПД2: 26.20.18.110
КТРУ: 26.20.18.000‑00000068
	Штука
	2

	2.1 
	Цветность печати
	-
	Цветная

	2.2 
	Максимальный формат печати
	-
	A4

	2.3 
	Наличие устройства автоподачи сканера
	-
	Да

	2.4 
	Технология печати 
	-
	Электрографическая

	2.5 
	Количество печати страниц в месяц
	Штука
	≥ 10000

	2.6 
	Наличие автоматической двухсторонней печати
	-
	Да

	2.7 
	Наличие факса
	-
	Да

	2.8 
	Наличие модуля WI-FI
	-
	Да

	2.9 
	Наличие разъема USB
	-
	Да

	2.10 
	Наличие дисплея
	-
	Да

	2.11 
	Наличие финишера
	-
	Нет

	2.12 
	Наличие степлера
	-
	Нет

	2.13 
	Наличие дырокола
	-
	Нет

	2.14 
	Наличие фальцовщика
	-
	Нет

	2.15 
	Тип системы печати
	-
	Однокомпонентная 

	2.16 
	Встроенная система непрерывной подачи чернил
	-
	Нет 

	2.17 
	Печать на оптических дисках
	-
	Нет

	2.18 
	Возможность автоматического двухстороннего сканирования
	-
	Да

	2.19 
	Класс энергетической эффективности
	-
	Не ниже C 

	2.20 
	Наличие фотопечати
	-
	Да

	2.21 
	Время выхода из спящего режима
	Секунда
	≤ 10 

	2.22 
	Время выхода первого черно-белого отпечатка
	Секунда
	≤ 8 

	2.23 
	Время выхода первого цветного отпечатка
	Секунда
	≤ 10

	2.24 
	Скорость черно-белой печати в формате А4, стр/мин
	-
	≥ 30

	2.25 
	Скорость цветной печати в формате A4, стр/мин
	-
	≥ 30

	2.26 
	Объем установленной оперативной памяти
	Мегабайт
	≥ 2048

	2.27 
	Способ подключения
	-
	Ethernet (RJ-45)

	2.28 
	
	
	USB

	2.29 
	
	
	Wi-Fi

	2.30 
	
	
	Wi-Fi Direct

	2.31 
	Суммарная емкость выходных лотков
	Лист
	≥ 150 

	2.32 
	Тип сканирования
	-
	Планшетный

	2.33 
	
	
	Протяжный

	2.34 
	Наличие в комплекте поставки оригинального стартового черного тонер-картриджа
	-
	Да

	2.35 
	Наличие в комплекте поставки стартового комплекта оригинальных цветных картриджей
	-
	Да

	2.36 
	Наличие кабеля электропитания для подключения к сети 220В в комплекте поставки
	-
	Да

	2.37 
	Наличия встроенного считывателя карт доступа
	-
	Нет

	2.38 
	Наличие в комплекте поставки внешнего планшета для работы с системами мониторинга и защиты печати входящей в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных
	-
	Нет

	2.39 
	Встроенное приложение для работы с системами мониторинга и управления печатью входящих в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных
	-
	Нет

	2.40 
	Возможность сканирования в форматах 
	-
	A4

	2.41 
	Частота процессора
	Мегагерц
	≥ 1200 

	2.42 
	Количество ядер процессора
	Штука
	≥ 1 

	2.43 
	Время выхода первой копии
	Секунда
	≤ 10

	2.44 
	Совместимость 
	-
	Windows

	2.45 
	
	
	Linux

	2.46 
	Совместимость с сертифицированной ФСТЭК операционной системой
	-
	Нет

	2.47 
	Наличие интерфейсного кабеля для подключения к компьютеру в комплекте поставки
	-
	Да

	2.48 
	Максимальное оптическое разрешение сканирования по вертикали, dpi
	-
	≥ 600

	2.49 
	Максимальное оптическое разрешение сканирования по горизонтали, dpi
	-
	≥ 600

	2.50 
	Максимальное разрешение цветной печати по вертикали, dpi
	-
	≥ 1200

	2.51 
	Максимальное разрешение черно-белой печати по вертикали, dpi
	-
	≥ 1200

	2.52 
	Максимальное разрешение черно-белой печати по горизонтали, dpi
	-
	≥ 1200

	2.53 
	Поддерживаемая предельная плотность бумаги, г/м2
	-
	≥ 200

	2.54 
	Наличие Bluetooth модуля
	-
	Да

	2.55 
	Количество оригинальных черных тонер-картриджей (включая стартовый), поставляемых с оборудованием
	Штука
	≥ 1

	2.56 
	Количество комплектов оригинальных цветных картриджей (включая стартовый), поставляемых с оборудованием
	Штука
	≥ 1

	2.57 
	Режим сканирования 
	-
	На электронную почту

	2.58 
	
	
	В сетевую папку

	2.59 
	
	
	На USB-накопитель

	2.60 
	Скорость черно-белого копирования в формате А4, стр/мин
	-
	≥ 30

	2.61 
	Скорость цветного копирования в формате А4, стр/мин
	-
	≥ 30

	2.62 
	Суммарная емкость устройства автоподачи сканера оригиналов
	Лист
	≥ 50 

	2.63 
	Наличие тумбы подставки для напольного размещения
	-
	Нет

	2.64 
	Объем встроенного накопителя
	Гигабайт
	≥ 16

	2.65 
	Количество оригинальных фотобарабанов (включая стартовый), поставляемых с оборудованием
	Штука
	≥ 1

	2.66 
	Наличие в комплекте поставки оригинального стартового фотобарабана
	-
	Да

	2.67 
	Наличие обходного лотка подачи бумаги
	-
	Да

	2.68 
	Наличие тумбы лотка для напольного размещения
	-
	Нет

	2.69 
	Минимальная скорость сканирования, стр/мин
	-
	≥ 30 

	2.70 
	Количество установленных лотков подачи бумаги
	Штука
	≥ 2

	3.
	Веб‑камера
ОКПД2: 26.30.23.140
	Штука
	1

	3.1 
	HD-формат
	-
	UHD 4K 

	3.2 
	Тип стабилизатора изображения
	-
	Оптический 

	3.3 
	Число мегапикселей матрицы
	-
	> 8 и ≤ 12 

	3.4 
	Оптическое увеличение
	-
	< 10 

	3.5 
	Наличие ЖК-экрана
	-
	Нет

	3.6 
	Разъемы
	-
	USB
Выход на наушники

	3.7 
	Функции и возможности 
	-
	Встроенный динамик

	3.8 
	Съемка и возможности 
	-
	Стабилизация оптическая 

	3.9 
	
	
	Фокусировка ручная

	3.10 
	
	
	Съемка ночная

	3.11 
	
	
	Вспышка встроенная

	3.12 
	
	
	Микрофон съемный

	3.13 
	Частота кадров (кадр/сек)
	-
	≥ 60  

	3.14 
	Размер матрицы
	-
	> 1/2.9 и ≤ 1/2 

	4
	Микрофон
ОКПД2: 26.40.41.000
	Штука
	1

	4.1
	Тип микрофона по назначению
	-
	Настольный 

	4.2
	Тип микрофона
	-
	Динамический 

	4.3
	Пространственная направленность
	-
	Кардиоидный 

	4.4
	Частота микрофона, min
	Герц
	> 80

	4.5
	Частота микрофона, max
	Герц
	> 17500 и ≤ 20000

	4.6
	Сопротивление
	Ом
	> 100 и ≤ 200

	4.7
	Рабочая область
	Метр
	≤ 10

	4.8
	Тип разъема 
	-
	USB

	6.1 
	
	
	XLR

	4.9
	Наличие функции шумоподавления
	-
	Да

	4.10
	Тип питания 
	-
	От сети

	4.11
	Чувствительность
	Децибел
	≤ -70

	5
	Гарнитура (Проводные наушники)
ОКПД2: 26.40.42.120
КТРУ: 26.40.42.120-00000005
	Штука
	1

	5.1
	Вид
	-
	Однопроводная

	5.2
	Наличие кнопки PTT
	-
	Нет 

	5.3
	Конструкция
	-
	С двумя наушниками 

	5.4
	Тип конструкции наушников
	-
	Полноразмерные 

	5.5
	Разъем
	-
	3.5 мм 

	5.6
	Шумоподавление
	-
	Да

	5.7
	Максимальная воспроизводимая частота
	Герц
	≥ 10000 

	5.8
	Длина провода при проводном подключении
	Метр
	≥ 2.2 

	5.9
	Чувствительность наушников
	Децибел
	≥ 50 

	5.10
	Наличие функции голосового управления
	-
	Нет

	5.11
	Вес
	Грамм
	≥ 250 и < 300 

	5.12
	Дополнительные функции 
	-
	Регулировка громкости

	7.1 
	
	
	Отключение микрофона

	7.2 
	
	
	Индикация доступа к микрофону

	
6
	Телевизор
ОКПД2: 26.40.20.122
КТРУ: 26.40.20.122-00000004
	Штука
	1

	6.1
	Тип экрана
	-
	Жидкокристаллический

	6.2
	Разрешение экрана
	-
	4K UHD

	6.3
	Диагональ экрана
	Дюйм (25,4 мм)
	≥ 75 и < 80

	6.4
	Наличие Smart TV
	-
	Да

	6.5
	3D-экран
	-
	Нет

	6.6
	Изогнутый экран
	-
	Нет

	6.7
	Частота обновления экрана 
	Герц
	60

	6.8
	Наличие Wi-Fi
	-
	Да

	6.9
	Покрытие экрана
	-
	Глянцевое 

	6.10
	Мощность звука
	Ватт
	≥ 10 и < 20 

	6.11
	Угол обзора, град
	-
	> 170 

	6.12
	Функции и возможности 
	-
	Голосовой ассистент

	8.1 
	
	
	Bluetooth

	8.2 
	
	
	Miracast

	8.3 
	
	
	Таймер выключения

	6.13
	Цифровые тюнеры 
	-
	DVB-T2

	8.4 
	
	
	DVB-C

	8.5 
	
	
	DVB-S

	6.14
	Разъемы 
	-
	HDMI

	8.6 
	
	
	USB

	8.7 
	
	
	LAN

	8.8 
	
	
	Оптический

	8.9 
	
	
	mini-Jack (3.5mm)

	6.15
	Дополнительно 
	-
	Пульт мультимедийный

	8.10 
	
	
	Саундбар

	6.16
	Стандарт крепления, мм
	-
	300x300

	6.17
	Объем оперативной памяти
	Гигабайт
	≥ 3 

	6.18
	Объем памяти встроенного накопителя
	Гигабайт
	≥ 8 

	6.19
	Яркость экрана, кд/м2
	-
	≥ 300 

	6.20
	Тип подсветки экрана
	-
	Direct LED

	6.21
	Операционная система
	-
	Android TV 

	6.22
	Толщина телевизора
	Миллиметр
	≤ 75 

	6.23
	Класс энергетической эффективности 
	-
	F

	8.11 
	
	
	G


Требования к упаковке и маркировке
Товар должен поставляться в упаковке, обеспечивающей его сохранность, товарный вид, предохраняющей от повреждений при транспортировке, хранении, погрузочно-разгрузочных работах.
Маркировка каждой единицы тары должна быть нанесена хорошо читаемым шрифтом на русском языке и содержать информацию согласно действующему законодательству
Требования к товару
Поставляемый товар должен быть новым (не бывшим в употреблении, не восстановленным, не прошедшим ремонт).
Стоимость товара включает все расходы на доставку и разгрузку по адресу: г. Хабаровск, ул. Серышева, 47. аудитории 2700–2705 и аудитория 3517 Телефон: (4212) 407-072, Макаров Иван Александрович.
Доставка товара производится силами Поставщика.
Подтверждение происхождения товара: участник закупки в составе заявки обязан указать номер реестровой записи из реестра российской промышленной продукции (для товаров российского происхождения) или из евразийского реестра (для товаров из ЕАЭС).
Требования к энергоэффективности
Класс энергетической эффективности поставляемого товара должен соответствовать действующему законодательству.
Требования к гарантии
Гарантия на товар должна составлять не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента подписания акта приёмки.
Гарантии защиты Заказчика от недобросовестных действий Поставщика.
Все характеристики товара, указанные в заявке, должны быть подтверждены документально. Приёмка товара производится с обязательной проверкой фактических характеристик каждой единицы товара на соответствие всем показателям ТЗ. В случае выявления несоответствия хотя бы по одному показателю составляется мотивированный отказ от приёмки, а Поставщик обязан за свой счёт произвести замену товара в срок, установленный Заказчиком. При отказе от замены или повторном несоответствии Заказчик вправе расторгнуть контракт в одностороннем порядке и обратиться в ФАС для включения Поставщика в реестр недобросовестных поставщиков.


	Заказчик:

Ректор
_________________/В.В. Буровцев/ 
М.П.

Подписано ЭЦП
	Поставщик:


_________________/_____________/
М.П.

Подписано ЭЦП



