




Техническое описание объекта закупки
[bookmark: _Hlk191634633]на текущий ремонт пола в коридорах блоков 2, 4, 5, 6 этажей здания общежития № 2 ФГБОУ ВО «СГУВТ», расположенного  по адресу                                              г. Новосибирск, ул. Мичурина, 22                                                                                                                                                                                                  
1. Общие положения:
1.1. Условия выполнения работ:
Адрес - г. Новосибирск, ул. Мичурина, 22
Срок выполнения Работ Подрядчиком (срок исполнения Контракта): в течение 15 (пятнадцать) календарных дней с даты заключения Контракта.
Интенсивность выполнения работ – с 8:00 до 20:00 при 6-дневной рабочей неделе. Увеличение продолжительности рабочего дня и недели по согласованию с Заказчиком.
1.2. Подрядчик согласовывает с ответственными представителями Заказчика проведение шумных работ или иных работ, оказывающих существенное влияние на работу Университета  за двое суток.
1.3. Уборка и складирование строительного мусора Подрядчиком осуществляется ежедневно в строго отведённом и согласованном с Заказчиком месте. Вывоз силами Подрядчика осуществляется два раза в неделю.
1.4. Подрядчик обязан осуществить работы в объеме и с учетом требований определенных настоящим Техническим описанием, а так же в соответствии с нормами и правилами проведения строительно-монтажных работ. 
     2. Обеспечение материалами и оборудованием для выполнения работ
Проведение работ не должно препятствовать учебному процессу. Интенсивность выполнения работ – с 8:00 до 20:00 при 6-дневной рабочей неделе. Увеличение продолжительности рабочего дня и недели по согласованию с Заказчиком.
Подрядчик согласовывает с ответственными представителями Заказчика проведение шумных работ или иных работ, оказывающих существенное влияние на учебный процесс за двое суток.
Учитывая режимный характер объекта, Подрядчик до начала выполнения работ назначает ответственных лиц за производство всех видов работ на объекте из числа своих ИТР, а также представляет Заказчику список персонала, который будет задействован на объекте с указанием фамилии, имени, отчества и паспортных данных каждого работника, а также номера автомашин, подвозящих материалы, оборудование и другие грузы для выполнения работ, для оформления разрешительных документов. График выполнения работ должен быть разработан с учётом режима работы ФГБОУ ВО «СГУВТ» и согласован с Заказчиком до начала производства работ.
Заказчик имеет право на возражение относительно любого лица из персонала Подрядчика и может потребовать от Подрядчика немедленного удаления с объекта любого лица, которое по мнению Заказчика, нарушает дисциплину, либо проявляет некомпетентность или халатность по отношению к исполнению своих обязанностей.
Уборка и складирование строительного мусора Подрядчиком осуществляется ежедневно в строго отведённом и согласованном с Заказчиком месте. Вывоз силами Подрядчика осуществляется два раза в неделю.
Подрядчик обязан осуществить работы в объеме и с учетом требований, определенных настоящим Техническим описанием, а так же в соответствии с нормами и правилами проведения строительно-монтажных работ. 
3.  Требования к  выполняемым работам
Подрядчик несет ответственность за технику безопасности и охрану труда своих работников, противопожарную безопасность. Также Подрядчик несет прочую ответственность предусмотренную контрактом и действующим законодательством. В случае причинения вреда имуществу заказчика компенсация вреда осуществляется в соответствии с контрактом.
Работы по ремонту объекта, указанные в техническом задании, выполнять в соответствии с требованиями действующих нормативных документов, в том числе:
- Градостроительный Кодекс от 29.12.2004г. №190-ФЗ в редакции от 30.12.2022 г.;
- Федеральный закон Российской Федерации от 30.12.2009г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
- Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- Федеральный закон Российской Федерации от 23.11.2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
- Федеральный закон Российской Федерации «О пожарной безопасности»;
от 21.12.1994г. №69-ФЗ;
- Федеральный закон Российской Федерации «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999г. № 52-ФЗ;
- Федеральный закон Российской Федерации «О техническом регулировании» от 27.12.2002г. № 184-ФЗ;
- Постановление Правительства РФ от 21.06.2010г. № 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства»;
- СП 68.13330.2017 Приемка в эксплуатацию законченных строительных объектов. Основные положения;
- ГОСТ 12.3.009–76* Работы погрузочно-разгрузочные;
и других нормативных актов действующего законодательства РФ. 
Качество выполненной Подрядчиком работы должно соответствовать условиям Технического задания, требованиям, предъявляемым к работам соответствующего рода, действующим обязательным нормам и правилам (СниП, ГОСТ и др.).
Если законом, иными правовыми актами или в установленном ими порядке предусмотрены обязательные требования к работе, выполняемой по заключаемому Контракту, Подрядчик, обязан выполнять работу, соблюдая эти обязательные требования. 
Подрядчик может принять на себя по заключаемому Контракту обязанность выполнить работу, отвечающую требованиям к качеству, более высоким по сравнению с установленными обязательными для сторон требованиями.
Выполняемые работы и используемые при их выполнении материалы должны соответствовать требованиям действующих технических регламентов, СниПов, и выполняться с применением современных методов и технологий производства работ, не увеличивая при этом стоимость Контракта.
При проведении работ Подрядчик обязан выполнить мероприятия препятствующие распространению строительной пыли и грязи.
При исполнении Контракта, Заказчик не предоставляет Подрядчику бытовые, складские и иные помещения, не обеспечивает сохранность материалов и оборудования.
Подрядчик обязан выполнить мероприятия по подготовке сдаваемого объекта в эксплуатацию в т.ч. влажную уборку всех поверхностей сдаваемого помещения  (очистку от  любых видов загрязнений) и любых других помещений загрязнённых вследствие деятельности Подрядчика.
Риск случайной гибели или случайного повреждения результата работ, составляющего предмет Контракта, до приемки этого результата работ Заказчиком несет Подрядчик. Подрядчик несет самостоятельную ответственность за соблюдение правил безопасности труда и правил пожарной безопасности. Рабочие подрядных организаций в обязательном порядке до начала работ проходят вводный инструктаж. 
Подрядчик обязан: 
- обеспечить оперативное информирование Заказчика о проблемах, выявленных в процессе выполнения работ;
- обеспечить беспрепятственный допуск Заказчика на объект для контроля за производством всех видов работ в течение всего срока действия настоящего Контракта;
- немедленно извещать Заказчика, путем направления уведомления в письменной форме, и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении обстоятельств, угрожающих положительным результатам и качеству выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок;
- исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям Контракта, характеру выполняемых работ и не представляют собой вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
Не допускается вести работы без специальных мероприятий, исключающих причинение ущерба смежным помещениям.
Не допускается загромождать и загрязнять строительными материалами и (или) отходами эвакуационные пути, места общего пользования.
Обязательное закрепление приказом ответственного лица от Подрядчика при выполнении работ на конкретном объекте и за решение всех вопросов, возникающих в процессе производства работ. Надлежаще заверенная копия приказа предоставляется Заказчику в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента заключения Контракта.
4. Требования к объемам выполненных работ
[bookmark: _Hlk61954916]Работы должны быть выполнены в соответствии с Ведомостью объемов работ (Таблица 1 настоящего Технического описания), сметным расчетом (Приложение к Договору) 

Таблица 1.

	№ п/п
	Наименование работ
	Ед.
изм.
	Кол-во
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Раздел 1. Пол
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина
	100 м2
	1,6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Демонтаж металлического накладного профиля (порога)
	100 м
	0,778
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов
	100 м
	2,11
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Устройство стяжек: из самовыравнивающейся смеси на цементной основе, толщиной 3 мм
	100 м2
	1,6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	кг
	32
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Смеси сухие наливные быстротвердеющие на цементной основе для устройства базовых толстослойных стяжек и выравнивания оснований пола, расход 1,8 на 1 м2 при слое 1 мм
	т
	0,662279
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Устройство покрытий: из линолеума на клее со свариванием полотнищ в стыках
	100 м2
	1,6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Клей-мастика, марка Бустилат
	т
	0,08
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Линолеум ПВХ без подосновы, класс износостойкости 34/43, класс пожарной опасности КМ2 (Г1, В2, Д3, Т2, РП2), толщина 2 мм, вес 3100-3300 г/м2
	м2
	163,2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих
	100 м
	2,11
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Плинтус для полов из ПВХ, с кабель-каналом, размеры 22х49 мм
	м
	213,11
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Укладка металлического накладного профиля (порога)
	100 м
	0,778
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	Рейка алюминиевая прижимная краевая (порожек)
	м
	81,69
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Раздел 2. Погрузка и вывоз мусора
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Погрузка в автотранспортное средство: Мусор строительный с погрузкой вручную
	т
	0,106968
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
	т
	0,962712
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 10 км
	т
	1,06968
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



        5. Требования к гарантийному сроку работы и (или) объему предоставления гарантий качества
Гарантийный срок на выполненные по Контракту Работы составляет 24 месяцев с даты подписания Сторонами акта приемки выполненных работ. Под гарантией понимается устранение Подрядчиком своими силами и за свой счет допущенных по его вине недостатков, выявленных после приемки Работ.
Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки, то Подрядчик (в случае, если не докажет отсутствие своей вины) обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения недостатков.
Подрядчик гарантирует возможность безопасного использования результата выполненных Работ по назначению в течение всего гарантийного срока.

 



