	Наименование товара
	Наименование характеристики
	Значение характеристики
	Единица измерения характеристики
	Кол-во, шт.

	Тренажер по боевой подготовке
«Машина Смита»

	Максимальный вес нагрузки 
	≥ 500
	Килограмм
	1

	
	Материал рамы 
	Металлический профиль
	
	

	
	Диаметр посадочного отверстия для дисков 
	≥ 50
	Миллиметр
	

	
	Количество накопителей для хранения дисков 
	≥ 4
	Штука
	

	
	Окраска металлических частей 
	Порошковое напыление
	
	

	
	Подпятники для устранения повреждения напольного покрытия и амортизации 
	Да
	
	

	
	Длина тренажера 
	≥ 1320 и ≤ 2170
	Миллиметр
	

	
	Ширина тренажера 
	≥ 2096 и ≤ 2100
	Миллиметр
	

	
	Высота тренажера 
	≥ 2170 и ≤ 2450
	Миллиметр
	

	
	Направляющие грифа 
	Хромированные
	
	

	
	Минимальная высота расположения штанги 
	≥ 40
	Сантиметр
	

	
	Максимальная высота расположения штанги 
	≥ 200
	Сантиметр
	

	
	Интервал расположения штанги 
	≤ 15
	Сантиметр
	

	
	Толщина металла 
	≥ 3
	Миллиметр
	

	
	Профиль рамы
	60х60
	Миллиметр
	

	
	Система движения
	Ролики на подшипниках качения
	
	

	
	Амортизация
	Подпятники без крепления к полу
	
	

	
	Вес тренажера
	≥ 170 кг
	
	

	
	Цвет рамы
	Серый
	
	

	
	Вес штанги
	Уравновешивается противовесом до 8 кг
	
	


                                                                                                                       Приложение № 1 
                   Описание объекта закупки

Спецификация 
на поставку тренажеров по боевой подготовке

Поставляемый Товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства). 

[bookmark: _GoBack]1. Характеристики товара (Тренажер «Машина Смита»)*.

        2. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара.
2.1. Гарантийный срок устанавливается заводом изготовителем, но не менее 12 месяцев. Гарантийный срок начинает исчисляться со дня подписания Сторонами Акта приемки товара. 
2.2. При обнаружении дефектов Товара в период гарантийного срока, возникших по независящим от Заказчика причинам, Поставщик обязан  за свой счет устранить дефекты либо заменить Товар ненадлежащего качества новым в срок 15 (пятнадцать) дней с момента получения письменного уведомления от Заказчика (в том числе посредством факсимильной или электронной связи (почты) с последующим направлением оригинала). 
2.3. Поставщик обязуется выполнять гарантийное обслуживание поставленного Товара без дополнительных расходов со стороны Заказчика в течение гарантийного срока. 

3. Требования к срокам и месту поставки товара.
3.1. Поставка Товара осуществляется по адресу: г. Белгород ул. Волчанская д.163
3.2. Срок поставки Товара: до 30.04.2026 года включительно. 
3.3. Доставка осуществляется Поставщиком своими силами или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет на территорию Заказчика с разгрузкой Товара. 
3.4. Поставщик не позднее, чем за 24 часа до момента поставки товара должен уведомить Заказчика о планируемой отгрузке. Сообщение должно содержать информацию о дате и планируемом времени отгрузки. Сообщение может быть направлено Заказчику путем использования электронных средств связи.




*Примерное изображение поставляемого товара
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Начальник отдела организации службы
пожарно-спасательных подразделений 
управления организации пожаротушения 
и проведения аварийно-спасательных работ                                                      
полковник внутренней службы                                                                              В.П. Пащенко
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